# 분해 검사

자격을 갖춘 수리 담당자가 오직 동일한 교체 부품을 사용하여 수리해야 합니다. 이 지침을 지킬 경우 전동 공구의 안전을 유지할 수 있습니다.

수리 지침을 사용할 수 있거나 이 공구에 대한 수리 교육을 받은 자격을 갖춘 인원만 수리를 실시해야 합니다.

전기 모터는 밀폐된 유닛이며 어떠한 경우에도 Atlas Copco Industrial Technique AB의 직원만이 개봉할 수 있습니다.

전기 모터에 결함이 있거나 수리가 필요하다고 판단되면, 모터 전체를 Atlas Copco Industrial Technique AB에 보내 교환해 주세요.

Atlas Copco Industrial Technique AB 직원이 아닌 다른 사람이 개봉한 모터는 수리하지 않습니다.

분해검사 및 예방 유지 보수는 매년 정기적 또는 최대 250,000회 조임 중 먼저 발생하는 날짜에 실시할 것을 권장합니다. 가혹한 환경에서 장비를 사용하는 경우, 분해검사를 더 자주 해야 할 수도 있습니다. 장비가 올바르게 작동하지 않는 경우, 즉시 검사해야 합니다.

보조 배터리는 공구 생산일 또는 마지막 보조 배터리 교체일로부터 24개월 이내에 교체해야 합니다. 공구를 허용된 사용 온도 범위보다 높은 온도에서 사용해 온 경우 더 짧은 기간에 백업 배터리를 교체해야 합니다. 교체된 보조 배터리는 재활용 지침에 따라 재활용해야 합니다. 예비 보조 배터리는 300C 이상의 주변 온도에서 보관하지 않아야 하며 자가 방전 때문에, 4시간 동안 전원을 켜기 전에는 6개월 이상 보관하지 않아야 합니다. 예비 보조 배터리는 냉장고에 보관할 수 있습니다. (비응축 환경)

공구를 분해하는 경우, 언제나 특별히 설계된 수리 공구 4080 0848 80를 사용해 주세요. (수리 공구 2개 필요)