# ETV STB34-30-10-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 电动工具信息
- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 螺母扳手的产品安全视频
- 原产地
- 尺寸图

# 电动工具信息

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 螺母扳手的产品安全视频

为了安全操作，请了解更多有关 Atlas Copco 螺母扳手上的安全功能以及操作员必须采取的措施的信息。点击链接或扫描以下二维码观看视频：

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 环境温度

为了获得最佳的电池性能和寿命，请将电池保持在温度区间内。

工作温度，充电 | +5 至 +40 °C （+41 至 +104 °F）
工作温度，放电 | 0 至 +40 °C （+32 至 +104 °F）
运输温度 | -20 至 +40 °C （-4 至 +104 °F）
储藏温度 | +10 至 +25 °C （+50 至 +77 °F）

不要将电池放在阳光直射的地方。

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco 网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com 或 www.atlascopco.com。

如果这两个网站均未提供技术产品数据，请联系当地的 Atlas Copco 客服中心寻求帮助。

# 安装

# 安装要求

# 安装

有关安装信息，请参阅 Power Focus 6000 用户指南。

# 安装说明

# 无线通信

该工具支持 WLAN 2.4 和 5 GHz（AdHoc 除外）以及蓝牙。

WLAN 和蓝牙的配置在 Tools Talk Service 2 中处理。

# 安装和取出电池

1. 将电池安装到工具上并确保正确固定。电池可以朝前或朝后安装，以获得最佳的可触及性和平衡性。

2. 要取出电池，请按下电池上的按钮并将其推出。

# 操作

# 人体工学指导准则

通读此一般人体工学指导准则列表时考虑您的工作台，找出在姿势、组件放置或工作环境方面可以改进的地方。

- 请频繁地间歇并更换作业位置。

- 根据需求和工作任务调整工作台区域。

  - 通过确定需要放置零件和工具的位置调整出方便的范围，避免静态运功。

  - 使用工作台设备，例如适合工作任务的桌椅。

- 避免作业位置高于肩部水平线或在装配操作期间静态持握工具。

  - 在肩部水平线以上位置作业时，通过减轻工具重量来减少静态的肩部肌肉负担，例如使用扭矩臂、软管卷盘或重量平衡器。您也可以通过在近身位置持握工具来减轻静态的肩部肌肉负担。

  - 经常休息。

  - 避免肩部或腕部使用极端姿势，尤其在需要使用一定力量的操作过程中。

- 调整出方便的视野，使眼睛和头部的运动最少。

- 处理工作任务时使用适当的照明。

- 处理工作任务时选择适当的工具。

- 在嘈杂的环境中，请使用护耳设备。

- 使用高质量插入式工具和消耗品以最大限度减少暴露于过度振动的情况。

- 尽量减少在反作用力情况下的暴露。

  - 切割时：

    如果切割轮弯曲或者未正确予以引导，则切割轮可能会卡住。务必针对切割轮使用正确的法兰，并在操作过程中避免弯曲切割轮。

  - 钻孔时：

    当钻头打穿时，钻孔机可能会停转。如果停转扭矩高，请使用支撑手柄。安全标准 ISO11148 第 3 部分建议，对于枪柄式工具使用可吸收 10 Nm 以上反作用扭矩的设备，对于直柄式工具，使用可吸收 4 Nm 以上反作用扭矩的设备。

  - 使用直接驱动螺丝刀或扳手时：

    反作用力取决于工具的设置和连接件的特性。力量和姿势决定了操作员可以承受的反作用力大小​​。调整扭矩设置，以适合操作人员的力量和姿势，如果扭矩过高，则使用扭矩臂或反作用杆。

- 在多尘环境中，请使用除尘系统或戴口罩。

# 操作说明

# LED 指示灯 (HMI)

LED 指示灯 | 说明
--- | ---
连接 | 指示与已配对控制器或软件系统的连接。
批次 | 指示批次完成。
电池 | 指示电池状态（闪烁 = 电池电量低，恒定 = 电池电量耗尽）。
警报 | 检测到故障或事件。

# 拧紧

警告

存在受伤风险

确保使用正确的参数文件。错误的参数文件可能会导致扭矩过高，从而造成人身伤害。

- 将控制器中显示的最大扭矩与工具技术数据中规定的最大扭矩进行比较，它们应该相同。

## 拧紧的旋转方向。

通过调节反转按钮或反转环来确保工具的运行方向正确。

手枪式握把型号（带侧面按钮）

- 按下工具右侧的反转开关，顺时针 (CW) 设置方向。

- 按下工具左侧的反转开关，逆时针 (CCW) 设置方向。

手枪式握把型号（无侧面按钮）

- 按两下启动触发器顶部的功能按钮，以在顺时针 (CW) 和逆时针 (CCW) 之间切换方向。

斜角型

- 向右转动反转环，顺时针 (CW) 设置方向。

- 向左转动反转环，逆时针 (CCW) 设置方向。

## 软启动

软启动功能有助于螺钉头和螺纹达到舒适的水平。软启动的持续时间是可调的。

有关拧紧的更多信息，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。

# 扫码枪

警告

激光辐射

此设备发射出 CDRH Class 2 和 IEC 60825-1 Class 2 激光辐射。

警告

激光辐射

- 不要凝视光束。

# 锁定杆

锁定杆的功能是避免工具意外启动。

翻转锁定杆以锁定/解锁安全功能。在收起工具之前，务必将锁定杆置于锁定位置。

- 确保工具配备锁定杆。

- 确保锁定杆正常工作。

- 如果不能正常工作，请更换锁定杆。

- 切勿拆除锁定杆或用胶带将它锁定。

已锁定位置。
已解锁位置。

# 双触发器

## 双触发器（建议在操作过程中使用）

警告

挤压风险

双触发器强制用户使用双手操作工具。如果不使用该装置，操作人员可能会在调整扣爪时意外启动工具，从而导致手部受到严重伤害。

- 确保在松开双触发器时不会启动工具。

- 测试工具时，始终先松开双触发器的触发器，再按下工具的触发器。一旦工具启动；停止工作。

# 维修

# 预防静电

产品和控制器内部的零部件对静电敏感。为了避免影响正常使用，确保在防静电的工作环境下对工具进行维护和保养。下图为相关的维修工作台示例。

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护中的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件。

- 更换任何故障或磨损零部件。

# 预防性维护

# 最大电池寿命

如果几天不使用工具，请勿将电池连接到工具。电池将可能会放电并进入“睡眠模式”，这将需要特殊的唤醒充电程序。如需了解更多信息，请参阅多功能充电器说明书 (4211542485)。

# 检修

将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

必须由有资格阅读维修手册的人或者已经接受过相应培训的人来完成对此工具的维修保养工作。

工具的电机是封铅的，除了 Atlas Copco Industrial Technique AB，在任何情况下任何人都不得打开电机。

如果判断电机有缺陷或需要进行维修保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Industrial Technique AB 进行更换。

如果电机被 Atlas Copco Industrial Technique AB 之外的其他任何人打开，则将不予维修。

建议定期进行大修与预防性维护保养（每年一次或拧紧次数高达 250.000 次后，以先到者为准）。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果工具工作不正常，必须马上进行检查。

自工具生产或上次更换备用电池日期起 24 个月内必须更换备用电池。如果工具在较高的可接受温度范围内使用，则间隔时间较短。更换后的备用电池应按照回收说明进行回收。备用电池不得存放在 300 摄氏度以上的环境温度下。由于自放电，在通电 4 小时前，备用电池不得存放超过 6 个月。备用电池可存放在冰箱（非冷凝环境）中。

当拆卸工具时只能使用专用的工具，定货号4080 0848 80（需要两把）。

# 润滑说明

# 润滑剂指南

部件 | 润滑剂
--- | ---
带轴承的行星齿轮 | Molycote BR2 Plus
带轴承的角齿轮 | Atlas Gear Grease 270 （配置有 110° 角头 (-SZ) 的工具也可使用 Molycote Longterm 2 plus。）
螺纹，O 形圈，其他 | Almagard LE 3751

# 检验

在每次保养时按照润滑指南进行润滑。

有关更多信息，请参阅 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 中的备件部分。

# 疑难解答

# 工具过热

通过适当调整，此工具可以处理操作员所承担的任何普通线路工作。

工具温度可能受以下参数影响：

- 短周期时间

- 超出额定值的扭矩

- 太低的速度

- 非常高的有效扭矩

- 非常软的接头

- 环境温度

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池内含可能危害环境、人体健康及安全的有害物质，如处理不当将造成严重后果。严禁将电池作为生活垃圾丢弃。电池需单独回收处理，并投放至专用电池回收箱。本产品及其信息符合电池法规 (EU)2023/1542 的相关要求，必须根据该法规进行处理。电池标有划线带轮垃圾桶符号，下面没有单根黑条。电池须按照当地法规回收或送往当地 Atlas Copco 客户服务中心处理。仅限受过培训的人员处理电池。通过正规回收渠道归还废旧电池，您将助力环境保护并实现宝贵原材料的循环利用。

# 扫码枪回收说明

位置 | 部件 | 备注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
1 | 防护罩 |  | 塑料，其他，PU
2 | 扫码枪 |  | 电子元件

# 回收说明

位置 | 部件 | 备注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
a ETV 配备弯头。 b ETC/ETO 配备弯头，并附带额外的适配器及闭口/开口端部件。 c ETD 不配备弯头，而是装有前部组件。
1 | 弯头abc | 该部件可能因型号（ETV、ETC、ETO、ETD）而异。如表所述，所有这些部件都将按相同材料类别进行回收。 | 金属
2 | 螺母 |  | 金属，钢
3 | 行星齿轮 |  | 金属，钢
4 | 螺母 |  | 金属，钢
5 | 行星齿轮 |  | 金属，钢
6 | 行星齿轮 |  | 金属，钢
7 | 扭矩传感器 |  | 电子元件
8 | 电机 |  | 电子元件
9 | 螺母 |  | 金属，钢
10 | 绝缘软管 |  | 塑料，其他，TPU
11 | 螺母 |  | 金属，钢
12 | 通信模块 |  | 电子元件
13 | LED Flex 卡组件 |  | 电子元件
14 | 反向环 |  | 金属，铝
15 | 电子模块 |  | 电子元件
16 | 手柄体 |  | 金属，铝
17 | 触发器按钮 |  | 金属，钢
18 | 手柄 |  | 塑料，其他，PA
19 | 螺母 |  | 金属，钢
20 | 螺母 |  | 金属，钢
21 | 电池座 |  | 金属，铝
22 | 电子模块 |  | 电子元件
23 | 电池（以及 STB 34/64 的备用电池） |  | 电池，锂离子
24 | 护盖 |  | 金属，铝
25 | 备用电池 |  | 电池，锂离子
26 | 射频模块 |  | 电子元件
27 | 护盖 |  | 塑料，其他，PA