# ETV STB34-30-10-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 전동 공구 정보
- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- 너트러너에 대한 제품 안전 비디오
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 전동 공구 정보

경고

이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 읽으십시오.

아래 나열된 지침을 모두 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증 범위에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수를 수행하는 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# 너트러너에 대한 제품 안전 비디오

Atlas Copco 너트러너의 안전 기능과 작업자가 안전한 작동을 위해 해야 하는 조치에 대해서 알아보십시오. 링크를 클릭하거나 아래에 있는 QR 코드를 스캔하여 비디오를 시청하십시오.

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 주위 온도

최상의 배터리 성능과 수명을 위해 배터리를 온도 간격 내에서 사용하십시오.

작동 온도 (충전) | +5 ~ +40 °C (+41 ~ +104 °F)
작동 온도 (방전) | 0 ~ +40 °C (+32 ~ +104 °F)
운송 운도 | -20 ~ +40 °C (-4 ~ +104 °F)
보관 온도 | +10 ~ +25 °C (+50 ~ +77 °F)

직사광선에 배터리를 노출하지 마십시오.

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조하십시오. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

어느 웹 사이트에서도 기술 제품 데이터를 사용할 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 도움을 요청하십시오.

# 설치

# 설치 요구사항

# 설치(Installation)

설치 안내에 대한 자세한 정보는, Power Focus 6000 사용자 안내서를 참조해 주세요.

# 설치 지침

# 무선 통신

이 공구는 WLAN뿐만 아니라 WLAN 2.4 GHz 및 5 GHz(AdHoc 제외)를 모두 지원합니다.

WLAN 및 Bluetooth의 구성은 Tools Talk Service 2에서 처리됩니다.

# 배터리 연결 및 제거

1. 공구에 배터리를 장착하고 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오. 배터리는 최고의 접근성과 균형을 위해 앞으로 또는 뒤로 가리키게 하여 부착할 수 있습니다.

2. 배터리를 제거하려면 배터리의 버튼을 누르고 밖으로 밀어냅니다.

# 작동

# 인체공학적 지침

본 일반 인체공학적 지침 목록을 읽고 귀하의 작업장을 고려하여, 자세, 구성품 배치 또는 작업 환경의 개선 대상 영역을 확인하십시오.

- 휴식을 자주 취하고 작업 자세를 자주 바꾸십시오.

- 작업장 영역을 본인의 필요 및 작업에 맞게 조정하십시오.

  - 정적인 동작을 피하려면 부품이나 공구가 어디에 위치해야 하는지 파악하여 편리한 동선으로 조정해야 합니다.

  - 테이블 및 의자와 같이 작업에 적절한 작업장 장비를 사용하십시오.

- 어깨 높이보다 높은 작업 자세 또는 조립 작업 중에 정적인 상태를 유지해야 하는 자세는 피하십시오.

  - 어깨 높이보다 높은 곳에서 작업할 때 토크 암, 호스 릴 또는 중량 밸런서와 같은 도구를 이용하여 중량을 줄임으로써 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄이십시오. 또한 도구를 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.또한 부하물을 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 근육에 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.

  - 자주 휴식을 취해야합니다.

  - 팔이나 손목을 지나치게 뻗는 자세는 피해야 하며, 특히 어느 정도의 힘을 필요로 하는 작업을 수행하는 동안에는 절대 삼가십시오.

- 최소한으로 눈과 머리를 움직일 수 있는 편리한 시야로 조정하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 조명을 사용하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 공구를 사용하십시오.

- 소음이 심한 환경에서는, 귀 보호 장비를 사용하십시오.

- 고급 인서트 공구 및 소모품을 사용하여 과도한 진동에 최대한 노출되지 않도록 하십시오.

- 반발력에 대한 노출을 최소화하십시오.

  - 절단 시:

    절단용 휠을 구부러지거나 적절히 사용하지 않을 경우, 끼일 수 있습니다. 항상 절단용 휠에 알맞은 플랜지를 사용하고 해당 절단용 휠이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  - 드릴링 시:

    드릴 비트로 강제로 뚫고 나아갈 때 드릴이 정지할 수 있습니다. 엔진 정지 토크가 높을 경우 지지 핸들을 사용하십시오. 안전 표준 ISO11148 Part 3에서는 피스톨 그립 공구의 경우 10 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하고 스트레이트 공구의 경우 4 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하는 장치를 사용하도록 권장하고 있습니다.

  - 직접 구동 스크루 드라이버 또는 너트러너를 사용할 시:

    반발력은 공구 설정 및 조인트 특성에 좌우됩니다. 힘과 자세는 작업자가 견딜 수 있는 반응력의 크기를 결정합니다. 작업자의 힘과 자세에 맞게 토크 설정을 조정하고 토크가 지나치게 높은 경우에는 토크 암 또는 반응 바를 사용하십시오.

- 먼지가 많은 환경에서는, 먼지 추출 시스템을 사용하거나 입 보호 마스크를 착용하십시오.

# 작동 지침

# LED 표시등 (HMI)

LED 표시등 | 설명
--- | ---
연결 | 페어링된 컨트롤러 또는 소프트웨어 시스템에 대한 연결을 나타냅니다.
배치 (Batch) | 배치(Batch)가 완료된 시기를 나타냅니다.
배터리 | 배터리 상태를 나타냅니다 (배터리 잔량 부족 = LED 깜박임, 배터리 방전= LED 계속 켜짐).
경보 | 고장 또는 이벤트가 감지되었음을 나타냅니다.

# 조임

경고

부상 위험

올바른 매개변수 파일이 사용 중인지 확인해 주세요. 잘못된 매개변수 파일은 결과적으로 신체 부상과 함께 너무 높은 토크를 유발할 수 있습니다.

- 컨트롤러에 표시된 최대 토크를 공구의 데이터에 명시된 최대 토크와 비교해 주세요. 이 두 가지 토크는 동일해야 합니다.

## 조임의 회전 방향.

역방향 버튼 또는 방향 전환 링을 돌려 공구의 구동 방향이 올바른지 확인해 주세요.

피스톨 그립 모델 (측면 버튼 포함)

- 공구의 오른쪽에 있는 역방향 스위치를 눌러, 시계 방향(CW:ClockWise)으로 방향을 설정하세요.

- 공구의 왼쪽에 있는 역방향 스위치를 눌러, 시계 반대 방향(CCW:Counter ClockWise)으로 방향을 설정하세요.

피스톨 그립 모델 (측면 버튼 미포함)

- 시작 트리거 상단의 기능 버튼을 두 번 눌러 시계 방향(CW)과 시계 반대 방향(CCW) 중 선택하여 방향을 전환하세요.

각진 모델

- 방향을 시계 방향(CW)으로 설정하려면, 역방향 링을 오른쪽으로 돌려주세요.

- 방향을 시계 반대 방향(CCW)으로 설정하려면, 역방향 링을 오른쪽으로 돌려주세요.

## 소프트 스타트

소프트 스타트 기능으로 나사 머리와 나사홈이 편안한 수준에 도달할 수 있습니다. 소프트 스타트의 기간은 조정할 수 있습니다.

조임에 대한 자세한 정보는, Power Focus 6000 구성 메뉴얼을 참조해 주세요.

# 스캐너

경고

레이저 방사선

이 장치는 CDRH 등급 2 및 IEC 60825-1 등급 2 레이저 광선을 방사합니다.

경고

레이저 방사선

- 빔을 똑바로 쳐다보지 마십시오.

# 잠금 레버

잠금 레버에는 의도하지 않게 공구가 시작되는 것을 방지하는 기능이 있습니다.

잠금 레버를 가볍게 돌려 안전 기능을 잠금/잠금 해제 하세요. 공구를 다른 곳에 보관하기 전에 항상 레버를 잠금 위치에 놓으세요.

- 공구에 잠금 레버가 장착되어 있는지 확인해 주세요.

- 잠금 레버가 올바르게 작동하는지 확인해 주세요.

- 잠금 레버가 올바르게 작동하지 않으면 교체해 주세요.

- 잠금 레버를 제거하거나 테이프로 고정하지 마세요.

잠금 위치
풀림 위치

# 듀얼 트리거

## 듀얼 트리거 (작동 중에 사용 권장)

경고

압착 위험

듀얼 트리거는 사용자가 두 손으로 공구를 작동하도록 유도하기 위한 장치입니다. 사용하지 않을 경우, 작업자가 크로풋을 조정하는 동안 실수로 공구를 시동할 수 있으므로 손에 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 듀얼 트리거를 손에서 놓으면 공구를 시동할 수 없도록 조치를 취하십시오.

- 먼저 듀얼 트리거의 트리거를 놓은 다음, 공구의 트리거를 당겨 항상 해당 공구를 테스트 하십시오. 공구가 시동되면, 작업을 멈추십시오.

# 서비스

# ESD 문제 방지

제품과 컨트롤러 내부의 부품은 정전기 방전에 민감합니다. 추가 고장을 방지하려면 서비스 및 유지관리가 ESD 승인 작업 환경에서 수행되었는지 확인하십시오. 아래의 그림은 적절한 서비스 워크 스테이션에 대한 예입니다.

# 유지보수 지침

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 정비를 할 것을 권장합니다. 예방 정비에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

예방 정비에 대한 자세한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 다음과 같은 일반 지침을 준수하세요.

- 적절한 부품을 꼼꼼하게 청소합니다.

- 결함이 있거나 마모된 부품을 교체합니다.

# 예방 유지보수

# 배터리를 최대한 오래 사용하는 방법

며칠 이상 공구를 사용하지 않을 경우에는 배터리를 연결해 두지 말아 주세요. 배터리가 방전되어서 “절전 모드”가 되면 특수 웨이크업 충전 절차가 필요하게 됩니다. 자세한 정보는 멀티 충전기 지침(4211542485)을 참조해 주세요.

# 분해 검사

자격을 갖춘 수리 담당자가 오직 동일한 교체 부품을 사용하여 수리해야 합니다. 이 지침을 지킬 경우 전동 공구의 안전을 유지할 수 있습니다.

수리 지침을 사용할 수 있거나 이 공구에 대한 수리 교육을 받은 자격을 갖춘 인원만 수리를 실시해야 합니다.

전기 모터는 밀폐된 유닛이며 어떠한 경우에도 Atlas Copco Industrial Technique AB의 직원만이 개봉할 수 있습니다.

전기 모터에 결함이 있거나 수리가 필요하다고 판단되면, 모터 전체를 Atlas Copco Industrial Technique AB에 보내 교환해 주세요.

Atlas Copco Industrial Technique AB 직원이 아닌 다른 사람이 개봉한 모터는 수리하지 않습니다.

분해검사 및 예방 유지 보수는 매년 정기적 또는 최대 250,000회 조임 중 먼저 발생하는 날짜에 실시할 것을 권장합니다. 가혹한 환경에서 장비를 사용하는 경우, 분해검사를 더 자주 해야 할 수도 있습니다. 장비가 올바르게 작동하지 않는 경우, 즉시 검사해야 합니다.

보조 배터리는 공구 생산일 또는 마지막 보조 배터리 교체일로부터 24개월 이내에 교체해야 합니다. 공구를 허용된 사용 온도 범위보다 높은 온도에서 사용해 온 경우 더 짧은 기간에 백업 배터리를 교체해야 합니다. 교체된 보조 배터리는 재활용 지침에 따라 재활용해야 합니다. 예비 보조 배터리는 300C 이상의 주변 온도에서 보관하지 않아야 하며 자가 방전 때문에, 4시간 동안 전원을 켜기 전에는 6개월 이상 보관하지 않아야 합니다. 예비 보조 배터리는 냉장고에 보관할 수 있습니다. (비응축 환경)

공구를 분해하는 경우, 언제나 특별히 설계된 수리 공구 4080 0848 80를 사용해 주세요. (수리 공구 2개 필요)

# 윤활 지침

# 윤활 안내

부품 | 윤활제
--- | ---
베어링이 있는 유성 기어 | Molycote BR2 Plus
베어링이 있는 앵글 기어 | Atlas Gear Grease 270 (110° 앵글 헤드(-SZ)로 구성된 공구에 Molycote Longterm 2 plus도 사용할 수도 있습니다.)
나사산, O-링, 기타 | Almagard LE 3751

# 윤활

각 서비스 상황에서 윤활 지침에 따라 윤활하십시오.

자세한 정보는 ServAid - https://servaid.atlascopco.com를 참조하십시오.

# 문제 진단

# 공구 과열

적절히 조절하면 작업자는 일반적인 라인 작업을 계속 처리할 수 있습니다.

공구 온도는 다음 매개 변수에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

- 사이클 시간이 짧음

- 토크가 기준 이상임

- 속도가 너무 낮음

- 우세 토크가 너무 높음

- 소프트 조인트가 과도함

- 주위 온도

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 사용 목적이 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용해 주세요.

배터리에는 올바르게 취급하지 않을 경우 환경, 보건 및 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있는 위험 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 배터리를 가정 폐기물에 버리지 마십시오. 배터리는 재활용을 위해 따로 수거해야 하며 배터리 재활용 수거함에 넣어야 합니다. 본 제품 및 해당 정보는 배터리 규정(EU)2023/1542의 요건을 충족하며, 반드시 해당 규정을 준수하여 처리되어야 합니다. 배터리는 한 개의 검은색 막대 없이 선을 그어 지운 바퀴 달린 쓰레기통이 표시되어 있습니다. 배터리는 지역 규정에 따라 재활용하거나 처리를 위해 Atlas Copco 고객 센터로 발송해야 합니다. 배터리는 교육을 이수한 사람만 취급해야 합니다. 적절한 수거 채널을 통해 사용한 배터리를 반환하여 환경 위험을 방지하고 귀중한 원자재를 회수하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

# 재활용 지침 스캐너

위치 | 부품 | 비고 | 재활용
--- | --- | --- | ---
1 | 보호용 커버 |  | 플라스틱, 기타, PU
2 | 스캐너 |  | 전자제품

# 재활용 지침

위치 | 부품 | 비고 | 재활용
--- | --- | --- | ---
a ETV는 앵글 헤드입니다. b ETC/ETO에는 앵글 헤드, 추가 어댑터 및 클로즈드 엔드/오픈 엔드 부품이 있습니다. c ETD에는 앵글 헤드가 없고 대신 전면 부품이 있습니다.
1 | 앵글 헤드abc | 이 부품은 모델(ETV, ETC, ETO, ETD)에 따라 다를 수 있습니다. 부품은 표에 설명된 대로 동일한 소재로 재활용됩니다. | 금속
2 | 너트 |  | 금속, 강철
3 | 유성 기어 |  | 금속, 강철
4 | 너트 |  | 금속, 강철
5 | 유성 기어 |  | 금속, 강철
6 | 유성 기어 |  | 금속, 강철
7 | 토크 변환기 |  | 전자
8 | 모터 |  | 전자
9 | 너트 |  | 금속, 강철
10 | 절연 처리 호스 |  | 플라스틱, 기타, TPU
11 | 너트 |  | 금속, 강철
12 | Com 모듈 |  | 전자
13 | Led 플렉스 카드 완제품 |  | 전자
14 | 역방향 링 |  | 금속, 알루미늄
15 | 전자 모듈 |  | 전자
16 | 핸들 본체 |  | 금속, 알루미늄
17 | 작동 버튼 |  | 금속, 강철
18 | 핸들 |  | 플라스틱, 기타, PA
19 | 너트 |  | 금속, 강철
20 | 너트 |  | 금속, 강철
21 | 배터리 홀더 |  | 금속, 알루미늄
22 | 전자 모듈 |  | 전자
23 | 배터리(및 STB 34/64용 백업 배터리) |  | 배터리, 리튬이온
24 | 리드/뚜껑 |  | 금속, 알루미늄
25 | 보조 배터리 |  | 배터리, 리튬이온
26 | 무선 모듈 |  | 전자
27 | 리드/뚜껑 |  | 플라스틱, 기타, PA