# Leva di blocco

La funzione della leva di blocco consiste nel prevenire l'avvio involontario dell'utensile.

Commutare la leva di blocco per bloccare/sbloccare la funzione di sicurezza. Collocare sempre la leva di blocco in posizione di blocco prima di riporre l’utensile.

- Verificare che l'utensile sia dotato di una leva di blocco.

- Verificare che la leva di blocco funzioni nella maniera corretta.

- Sostituire la leva di blocco in caso di malfunzionamento.

- Non rimuovere la leva di blocco o fissarla con nastro adesivo.

Posizione di blocco.
Posizione di sblocco.