# ETV STB34-30-10-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# Informations produit

# Informations générales

AVERTISSEMENT

Risque de dégâts matériels ou d'accidents graves

Veiller à lire, assimiler l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'outil. Le non-respect de l'ensemble des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des dégâts matériels ou un accident corporel grave.

- Lisez toutes les consignes de sécurité fournies avec les différentes parties du système.

- Lisez toutes les notices d'installation, d'exploitation et de maintenance des différentes parties du système.

- Lisez l’ensemble de la réglementation locale concernant le système et les différentes parties qui le composent.

- Conservez l'ensemble des instructions et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Dans cette section

- Informations sur les outils motorisés
- Signalétique de sécurité
- Garantie
- Site web
- ServAid
- Fiches de données de sécurité FDS
- Vidéo de sécurité des produits pour les boulonneuses
- Pays d'origine
- Plans cotés

# Informations sur les outils motorisés

AVERTISSEMENT

Lire l'ensemble des mises en garde et consignes de sécurité ainsi que les illustrations et les caractéristiques techniques fournies avec cet outil électrique.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou un grave accident corporel.

Conserver l'ensemble des mises en garde et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

# Signalétique de sécurité

Les mots Danger, Avertissement, Attention et Avis ont la signification suivante :

DANGER | DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des accidents graves voire mortels.
AVERTISSEMENT | AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents graves voire mortels.
ATTENTION | Le mot ATTENTION accompagné du symbole d'alerte de sécurité indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents mineurs ou modérés.
AVIS | AVIS sert à aborder des pratiques sans rapport avec un risque d'accident corporel.

# Garantie

- La garantie du produit expirera 12+1 mois après l’expédition depuis de Centre de distribution de Atlas Copco.

- L'usure normale des pièces n'est pas comprise dans la garantie.

  - L'usure normale est celle nécessitant un changement de pièces ou autres opérations de réglage et de révision pendant l'entretien courant de l'outil pendant la période donnée (exprimée en temps, heures de fonctionnement ou autres).

- La garantie du produit repose sur une utilisation correcte, un entretien normal et des réparations appropriées de l'outil et de ses composants.

- La détérioration des pièces consécutive à un entretien inadéquat ou réalisé par des parties autres que Atlas Copco ou ses partenaires d'entretien agréés pendant la période de garantie ne sera pas prise en charge.

- Pour éviter la détérioration ou la destruction de certaines parties de l'outil, il convient de procéder à l'entretien de ce dernier conformément aux périodicités d'entretien recommandées et de suivre les bonnes consignes.

- Les réparations dans le cadre de la garantie ne sont effectuées que dans les ateliers de Atlas Copco ou par des partenaires d'entretien agréés.

Atlas Copco propose une extension de garantie et un entretien préventif à la pointe de la technologie par le biais de ses contrats ToolCover. Pour plus de renseignements, contactez votre représentant SAV local.

Pour les moteurs électriques :

- La garantie ne s'appliquera que si le moteur électrique n'a pas été ouvert.

# Site web

Des informations à propos de nos Produits, Accessoires, Pièces de rechange et Documentation sont disponibles sur le site Web de Atlas Copco.

Veuillez consulter : www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid est un portail qui est constamment mis à jour et qui contient des Information techniques, comme :

- Informations réglementaires et sur la sécurité

- Caractéristiques techniques

- Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien

- Nomenclatures de pièces détachées

- Accessoires

- Plans cotés

Veuillez consulter : https://servaid.atlascopco.com.

Pour plus d'Informations techniques, veuillez contacter votre représentant local Atlas Copco.

# Fiches de données de sécurité FDS

Les Fiches de données de sécurité décrivent les produits chimiques vendus par Atlas Copco.

Veuillez consulter le site Web Atlas Copco pour plus d'informations www.atlascopco.com/sds.

# Vidéo de sécurité des produits pour les boulonneuses

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de sécurité des boulonneuses Atlas Copco et sur les mesures que l'opérateur doit prendre pour travailler en sécurité, Cliquez sur le lien ou scannez le QR code ci-dessous pour voir la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Pays d'origine

Pour le Pays d'origine, veuillez vous reporter aux informations figurant sur l'étiquette du produit.

# Plans cotés

Les Plans cotés sont soit disponibles dans l’Archive des plans cotés, soit sur ServAid.

Veuillez consulter : https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw ou https://servaid.atlascopco.com.

# Aperçu

# Température ambiante

Pour des performances et une durée de vie optimales de la batterie, conservez-la dans les plages de température.

Température de fonctionnement, charge | +5 à +40 °C (+41 à +104 °F)
Température de fonctionnement, décharge | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F)
Température de transport | -20 à +40 °C (-4 à +104 °F)
Température de stockage | +10 à +25 °C (+50 à +77 °F)

Ne pas placer la batterie à la lumière directe du soleil.

# Caractéristiques techniques produit

Les Caractéristiques techniques produit peuvent être consultées sur ServAid ou sur le site Web d’Atlas Copco.

Veuillez consulter : https://servaid.atlascopco.com ou www.atlascopco.com.

Si les Caractéristiques techniques produit ne sont disponibles sur aucun des deux sites Web, veuillez contacter le Centre client local Atlas Copco pour obtenir de l'aide.

# Installation

# Configuration minimum d'installation

# Installation

Pour les consignes d’installation, consulter le guide d'utilisation de Power Focus 6000.

# Instructions d’installation

# Communication sans fil

Cet outil prend en charge le WLAN 2,4 et 5 Ghz (sauf AdHoc) ainsi que le Bluetooth.

La configuration du WLAN et du Bluetooth s’effectue dans Tools Talk Service 2.

# Fixation et retrait de la batterie

1. Fixer la batterie à l’outil et veiller à ce qu’elle soit correctement verrouillée. La batterie peut être fixée en avant ou en arrière pour obtenir la meilleure accessibilité et le meilleur équilibre.

2. Pour retirer la batterie, appuyer sur le bouton de la batterie et pousser vers l’extérieur.

# Fonctionnement

# Directives d'ergonomie

Étudiez votre poste de travail en lisant cette liste de directives générales d’ergonomie afin de détecter des possibilités d’amélioration quant à la posture, au placement des composants ou à l’environnement de travail.

- Faites des pauses fréquentes et changez fréquemment de position de travail.

- Adaptez le poste de travail à vos besoins et à la tâche à réaliser.

  - Organisez-vous de manière à avoir un rayon d’action adapté en déterminant l’endroit où les pièces et outils doivent être positionnés, afin d’éviter les charges statiques sur les muscles.

  - Utilisez des équipements de poste de travail tels que des tables et des chaises adaptées à la tâche à réaliser.

- Évitez les positions de travail à une hauteur plus élevée que le niveau de l’épaule ou nécessitant un maintien statique pendant les opérations d’assemblage.

  - Pour travailler à une hauteur plus élevée que le niveau de l’épaule, réduisez la charge statique sur les muscles en réduisant le poids de l’outil, à l’aide par exemple de bras de serrage, d’enrouleurs de tuyau souple ou de répartiteurs de charge. Il est également possible de réduire la charge statique sur les muscles en tenant l’outil près du corps.

  - Faites des pauses fréquemment.

  - Évitez les postures extrêmes du bras ou du poignet, en particulier lors des opérations nécessitant un certain effort.

- Arrangez-vous pour avoir un champ de vision approprié qui nécessite un minimum de mouvements des yeux et de la tête.

- Utilisez un éclairage adapté à la tâche à réaliser.

- Sélectionnez l’outil adapté à la tâche à réaliser.

- Dans les environnements bruyants, utilisez un équipement de protection auditive.

- Utilisez des outils insérés et des consommables de grande qualité, afin de limiter au maximum l’exposition à des niveaux excessifs de vibrations.

- Limitez l’exposition aux forces de réaction.

  - Pendant le tronçonnage :

    Un disque à tronçonner peut se coincer s'il est tordu ou s'il n'est pas correctement guidé. Toujours utiliser la bride adaptée pour le disque à tronçonner et éviter de tordre le disque à tronçonner lors de son utilisation.

  - Pendant le perçage :

    La perceuse peut caler lorsque le foret débouche. Utilisez des poignées latérales si le couple de calage est trop élevé. La norme de sécurité ISO11148 partie 3 recommande d'utiliser un appareil pour absorber le couple de réaction au-dessus de 10 Nm pour les outils à poignée pistolet et 4 Nm pour les outils droits.

  - Lors de l'utilisation de visseuses ou boulonneuses à entraînement direct :

    Les forces de réaction dépendent des réglages de l'outil et des caractéristiques de l'assemblage. La force et la posture déterminent la quantité de force de réaction qu'un opérateur peut tolérer. Adapter le réglage de couple à la force de l'opérateur et à sa posture et utiliser un bras ou un toc de réaction si le couple est trop élevé.

- Dans les environnements poussiéreux, utilisez un système d’extraction des poussières ou portez un masque de protection.

# Mode d’emploi

# Voyant LED (HMI)

Voyant LED | Description
--- | ---
Connexion | Indique la connexion avec le coffret appairé ou le logiciel système.
Lot | Indique lorsque le lot est terminé.
Batterie | Indique l’état de la batterie (lumière clignotante = batterie faible, lumière fixe = batterie vide).
Alarme | Une défaillance ou un évènement est détecté(e).

# Serrage

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Veiller à ce que le bon fichier paramètre soit utilisé. Un mauvais fichier paramètre peut occasionner un couple trop élevé qui pourrait entraîner des blessures corporelles.

- Comparez le couple maximum affiché dans le coffret avec le couple maximum stipulé dans les caractéristiques techniques de l’outil. Ils devraient être identiques.

## Sens de rotation pour le serrage

Vérifier que l'outil est dans le sens correct de fonctionnement en tournant le bouton de marche arrière ou la bague de marche arrière.

Modèles à poignée pistolet (avec boutons latéraux)

- Appuyer sur le commutateur de marche arrière sur la droite de l’outil pour régler le sens sur horaire (CW).

- Appuyer sur le commutateur de marche arrière sur la gauche de l’outil pour régler le sens sur antihoraire (CCW).

Modèles à poignée pistolet (sans boutons latéraux)

- Appuyer deux fois sur le bouton de fonction situé au-dessus de la gâchette de démarrage pour changer le sens entre horaire (CW) et antihoraire (CCW).

Modèles à renvoi d'angle

- Tourner la bague de marche arrière vers la droite pour régler le sens sur horaire (CW).

- Tourner la bague de marche arrière vers la gauche pour régler le sens sur horaire (CCW).

## Démarrage en douceur

La fonction de démarrage en douceur facilite le niveau d'ajustement de la tête de vis et du filetage. La durée du démarrage en douceur est réglable.

Pour plus d'informations sur le serrage, consulter le manuel de configuration du Power Focus 6000.

# Scanner

AVERTISSEMENT

Rayonnement laser

Ce dispositif émet un rayonnement laser de classe 2 selon les classifications CDRH et de classe 2 selon la classification CEI 60825-1.

AVERTISSEMENT

Rayonnement laser

- Ne pas regarder dans le faisceau.

# Levier de verrouillage

La fonction du levier de verrouillage est d’éviter un démarrage involontaire de l'outil.

Faire basculer le levier de verrouillage pour verrouiller/déverrouiller la fonction de sécurité. Toujours mettre le levier en position verrouillée avant de ranger l'outil.

- Veiller à ce que l’outil soit équipé d’un levier de verrouillage.

- Vérifier que le levier de verrouillage fonctionne correctement.

- Remplacer le levier de verrouillage s’il ne fonctionne pas correctement.

- Ne jamais retirer le levier de verrouillage ou le fixer avec une bande adhésive.

Position verrouillée.
Position déverrouillée.

# Double gâchette

## Double gâchette (Utilisation recommandée pendant le fonctionnement)

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

La double gâchette force l’utilisateur à se servir de ses deux mains pour utiliser l’outil. Si ce n’est pas le cas, l’opérateur peut accidentellement démarrer l’outil pendant qu’il règle le crowfoot, ce qui entraînerait une blessure grave à la main.

- Assurez-vous que l’outil ne peut pas démarrer une fois que la double gâchette a été relâchée.

- Essayez toujours l’outil en relâchant d’abord la gâchette de la double gâchette, puis appuyez sur la gâchette de l’outil. Si l’outil démarre, arrêtez le travail.

# Maintenance

# Prévention des problèmes de DES

Les composants à l'intérieur du produit et du coffret sont sensibles aux décharges électrostatiques. Pour éviter tout dysfonctionnement à l'avenir, veiller à effectuer les interventions d'entretien et de maintenance dans un environnement de travail homologué ESD. La figure ci-dessous présente un exemple de poste de travail approprié pour l'entretien.

# Instructions de maintenance

# Recommandations pour l'entretien

Il est recommandé de procéder à une maintenance préventive à intervalles réguliers. Voir les informations détaillées sur la maintenance préventive. Si le produit ne fonctionne pas correctement, le mettre hors service et le contrôler.

Si aucune information détaillée à propos de la maintenance préventive n'est incluse, suivre ces directives générales :

- Nettoyer les pièces appropriées avec soin.

- Remplacer toute pièce défectueuse ou usée.

# Maintenance préventive

# Optimiser la durée de vie de la batterie

Ne pas laisser la batterie connectée à l’outil si vous n’utilisez pas l’outil pendant plusieurs jours. En effet, la batterie peut se décharger et passer en « mode veille ». Elle exigera alors une procédure de charge de réveil spéciale. Pour plus d’informations, voir les instructions pour le multichargeur, 4211542485.

# Révision complète

Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine. Ceci permettra de maintenir la sécurité de l'outil électrique.

L’entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié ayant accès aux instructions de service et/ou ayant été formé pour l’entretien de cet outil.

Le moteur électrique est scellé et ne peut jamais être ouvert que par Atlas Copco Industrial Technique AB.

S'il est jugé que le moteur électrique est défectueux ou a besoin d'une révision, renvoyer le bloc moteur complet chez Atlas Copco Industrial Technique AB pour un échange.

Les moteurs qui ont été ouverts par quiconque autre que Atlas Copco Industrial Technique AB ne seront pas réparés.

Il est recommandé de procéder régulièrement à des révisions et à une maintenance préventive de l'outil, une fois par an ou après 250 000 serrages maximum, à la première des deux échéances. Une révision plus fréquente peut s'avérer nécessaire si la machine est utilisée en service intensif. Si l'outil ne fonctionne pas correctement, il doit être immédiatement retiré du service et contrôlé.

La batterie de secours doit être remplacée dans les 24 mois suivant la date de production de l'outil ou le dernier remplacement de la batterie de secours. Intervalle plus court si l'outil a été utilisé dans la plage de température supérieure acceptée. Une batterie de secours remplacée doit être recyclée conformément aux instructions de recyclage. Les batteries de secours de rechange ne doivent pas être stockées à des températures ambiantes supérieures à 30° C et, en raison de l'autodécharge, ne doivent pas être stockées plus de 6 mois avant d'être mises sous tension pendant 4 heures. Les batteries de secours de rechange peuvent être conservées dans un réfrigérateur (environnement sans condensation).

Quand vous démontez l’outil, utilisez exclusivement l’outil de service 4080 0848 80 spécialement conçu à cet effet (vous avez besoin de deux outils de service).

# Instructions de lubrification

# Guide des lubrifiants

Pièce | Lubrifiant
--- | ---
Engrenages planétaires avec roulements | Molycote BR2 Plus
Engrenages angulaires avec roulements | Atlas Gear Grease 270 (Les outils configurés avec un renvoi d'angle de 110° (-SZ), peuvent également utiliser Molycote Longterm 2 plus.)
Filetages, joints toriques, autres | Almagard LE 3751

# Lubrification

Lubrifiez conformément au Guide de lubrification lors de chaque entretien.

Pour plus d'informations, voir la section Pièces de rechange sur ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Dépannage

# Outil en surchauffe

Avec les réglages appropriés, l'outil peut effectuer les travaux courants effectués sur la chaîne par un opérateur.

La température de l'outil peut être affectée par les paramètres suivants :

- temps de cycle court

- couple au-dessus de la valeur nominale

- vitesse trop basse

- couple de traînée très élevé

- assemblages très élastiques

- température ambiante

# Recyclage

# Réglementation environnementales

Lorsqu'un produit est en fin de vie, il doit être convenablement recyclé. Démonter le produit et recycler les composants conformément à la législation locale.

Les batteries peuvent contenir des substances dangereuses qui peuvent nuire gravement à l'environnement, à la santé humaine et à la sécurité si elles ne sont pas manipulées correctement. Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être collectées séparément pour être recyclées et doivent être placées dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Ce produit et les informations le concernant sont conformes au Règlement relatif aux batteries (UE) 2023/1542. Il doit donc être utilisé conformément au règlement. Les batteries portent le symbole d'une poubelle barrée d'une croix, sans un trait noir simple au-dessous. La batterie doit être soit recyclée selon la réglementation locale soit envoyée à votre Centre clientèle Atlas Copco pour traitement. Les batteries doivent être manipulées uniquement par du personnel qualifié. En retournant les batteries usagées via les filières de collecte appropriées, vous contribuez à éviter des dommages environnementaux et permettez la récupération de matières premières précieuses.

# Consigne de recyclage du scanner

Pos. | Pièce | Observations | Recycler comme
--- | --- | --- | ---
1 | Manchon de protection |  | Plastiques, autres, PU
2 | Scanner |  | Électronique

# Consigne de recyclage

Pos. | Pièce | Observations | Recycler comme
--- | --- | --- | ---
a ETV dispose d’un renvoi d'angle b ETC/ETO dispose d'un renvoi d'angle, d'un adaptateur supplémentaire et d'un revoi d'axe fermé/ouvert. c ETD ne dispose pas de renvoi d'angle, mais d'un renvoi d'axe.
1 | Renvoi d'angleabc | Cette pièce peut varier selon le modèle (ETV, ETC, ETO, ETD). Les pièces seront toutes recyclées en tant que matériau identique, comme indiqué dans le tableau. | Métal
2 | Écrou |  | Métal, acier
3 | Engrenage planétaire |  | Métal, acier
4 | Écrou |  | Métal, acier
5 | Engrenage planétaire |  | Métal, acier
6 | Engrenage planétaire |  | Métal, acier
7 | Capteur de couple |  | Électronique
8 | Moteur |  | Électronique
9 | Écrou |  | Métal, acier
10 | Gaine isolante |  | Plastique, autres, TPU
11 | Écrou |  | Métal, acier
12 | Module com |  | Électronique
13 | Carte souple pour LED complète |  | Électronique
14 | Bague d'inversion |  | Métal, aluminium
15 | Module électronique |  | Électronique
16 | Corps de poignée |  | Métal, aluminium
17 | Bouton de gâchette |  | Métal, acier
18 | Poignée |  | Plastique, autres, PA
19 | Écrou |  | Métal, acier
20 | Écrou |  | Métal, acier
21 | Porte-batterie |  | Métal, aluminium
22 | Module électronique |  | Électronique
23 | Batterie (et batterie de secours pour STB 34/64) |  | Batterie, Li-Ion
24 | Couvercle |  | Métal, aluminium
25 | Batterie de secours |  | Batterie, Li-Ion
26 | Module radio |  | Électronique
27 | Couvercle |  | Plastique, autres, PA