# Obsluha

Před použitím nástroje se ujistěte, zda je nástroj ve správném provozním stavu a zda je řídicí jednotka správně naprogramována, abyste zabránili neočekávanému chování nástroje, které může operátorovi způsobit zranění.

Pohledem na kontrolku funkce umístěnou nad rukojetí nástroje zkontrolujte, zda je nástroj nastaven na správný směr chodu.

Funkce měkkého náběhu usnadňuje nasazení do hlavy šroubu a závitu.

Délka měkkého náběhu je nastavitelná, viz příručka pro pohonnou jednotku.

Nástroj je vybaven kontrolkami:

- zelená = utažení je v pořádku;

- žlutá = výstraha – nízký utahovací moment;

- červená = výstraha – vysoký utahovací moment;

- oranžová = indikátor funkce;

- modrá = indikátor funkce.