# Работа

Убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии и что контроллер запрограммирован надлежащим образом, чтобы предотвратить неожиданное поведение инструмента, которое может привести к травмированию оператора.

Убедитесь, что установлено надлежащее направление вращения инструмента, взглянув на контрольную лампу, расположенную над рукояткой инструмента.

Функция плавного пуска облегчает введение головки и резьбы винта.

Длительность плавного пуска можно настроить, см. руководство по приводному блоку.

Данный инструмент оснащен сигнальными лампами:

- зеленая = надлежащая затяжка;

- желтая = предупреждение — низкий момент затяжки;

- красная = предупреждение — высокий момент затяжки;

- оранжевая = индикатор работы;

- синяя = индикатор работы.