# Handhavande

Kontrollera verktygets funktion samt att styr-/drivenheten är riktigt programmerad före användning för att undvika överraskande beteende från maskinen vid användning som kan orsaka operatören skada.

Kontrollera med reverseringsringen att verktyget är inställt i rätt riktning.

Smygstarten underlättar äntring av skruvskalle och gängor.

Längden av smygstarten kan justeras, se instruktionen för drivenheten.

Verktyget är utrustat med signallampor,

- Grön = Godkänd dragning

- Gul = Varning – lågt moment

- Röd = Varning – högt moment

- Orange = Funktions indikator

- Blå = Funktions indikator