# Utilisation

Assurez-vous que l’outil est en parfait état de fonctionnement et que l’unité de commande est correctement programmée afin d’éviter tout comportement inattendu de l’outil susceptible de blesser l’opérateur.

Assurez-vous que l’outil se trouve dans la bonne direction en tournant la bague d’inversion.

La fonction de démarrage en douceur facilite l’insertion de la tête et du filet de la vis.

La durée du démarrage en douceur peut être réglée conformément aux instructions du manuel de l’unité de commande.

L’outil est équipé des témoins lumineux suivants:

- Vert = Serrage OK

- Jaune = Avertissement – couple bas

- Rouge = Avertissement – couple élevé

- Orange = Indicateur de fonctionnement

- Bleu = Indicateur de fonctionnement