# Praca

Należy się upewnić, że narzędzie jest sprawne oraz że sterownik jest prawidłowo zaprogramowany, aby uniknąć nieoczekiwanego zachowania się narzędzia, co może spowodować obrażenia ciała operatora.

Sprawdzić, czy w narzędziu jest ustawiony właściwy kierunek obrotów, patrząc na kontrolkę funkcji umieszczoną nad uchwytem narzędzia, obracając pierścień zmiany kierunku obrotów (tylko w modelu ETF/ETD DS) lub obracając dźwignię na pokrętle włączania (tylko w modelu ETP DS).

Funkcja łagodnego rozruchu ułatwia rozpoczęcie dokręcania.

Czas trwania łagodnego uruchamiania można regulować, patrz instrukcja obsługi modułu napędowego.

Narzędzie jest wyposażone w lampki kontrolne,

- kolor zielony = dokręcanie prawidłowe

- kolor żółty = ostrzeżenie — niski moment dokręcania (nie dotyczy modelu ES)

- kolor czerwony = ostrzeżenie — wysoki moment dokręcania

- kolor pomarańczowy = kontrolka funkcji (tylko w przypadku modelu SL i DL)

- kolor niebieski = kontrolka funkcji (tylko w modelu SL)