# Instrucciones de desmontaje

## Desmontaje del módulo GFA con tapa de eje de generación 1

Las instrucciones a continuación muestran un ejemplo de un módulo GFA. Los detalles pueden variar dependiendo del modelo de GFA.

Para la herramienta de servicio, consulte Equipo de servicio del modelo GFA específico.

Para desmontar el módulo GFA:

1. Afloje la tapa del eje.

2. Retire la tapa del eje.

3. Afloje y retire los tornillos. El número y el tipo de tornillos depende del modelo GFA.

4. Coloque el módulo GFA sobre una esterilla de goma. Golpee los ejes para aflojar las partes superior e inferior de la caja.

5. Separe las cajas.

6. Retire el la caja de cojinete y el anillo elástico, el anillo espaciador y el portagujas.

7. Retire el engranaje de salida, los engranajes intermedios y los engranajes de entrada.

   Preste atención al sentido del engranaje de salida (forma hexagonal hacia arriba o hacia abajo). Se debe colocar de la misma manera a la hora de montar el módulo GFA.

8. Retire los rodillos de aguja.

   Dependiendo del modelo GFA, dichos rodillos de aguja puede estar sueltos y montados en aros de cojinete.

## Desmontaje del módulo GFA con tapa de eje de generación 2

Las instrucciones a continuación muestran un ejemplo de un módulo GFA. Los detalles pueden variar dependiendo del modelo de GFA.

Para la herramienta de servicio, consulte Equipo de servicio del modelo GFA específico.

Para desmontar el módulo GFA:

1. Afloje los tornillos que fijan la placa de la tapa de eje.

2. Retire la placa de la tapa del eje.

3. Retire la tapa del eje.

4. Afloje los tornillos que fijan la caja superior. El número y el tipo de tornillos depende del modelo GFA.

5. Coloque el módulo GFA sobre una esterilla de goma. Golpee los ejes para aflojar las partes superior e inferior de la caja.

6. Separe las cajas.

7. Retire el la caja de cojinete y el anillo elástico, el anillo espaciador y el portagujas.

8. Retire el engranaje de salida, los engranajes intermedios y los engranajes de entrada.

   Preste atención al sentido del engranaje de salida (forma hexagonal hacia arriba o hacia abajo). Se debe colocar de la misma manera a la hora de montar el módulo GFA.

9. Retire los rodillos de aguja.

   Dependiendo del modelo GFA, dichos rodillos de aguja puede estar sueltos y montados en aros de cojinete.

## Montaje del módulo COT250 GFA con tapa de eje de generación 2

Para la herramienta de servicio, consulte Equipo de servicio del modelo GFA específico.

1. Afloje los tornillos que fijan la placa de la tapa de eje.

2. Retire la placa de la tapa del eje.

3. Retire la tapa del eje.

4. Afloje los tornillos y retire el espaciador y la tuerca que fijan la caja superior. El número y el tipo de tornillos depende del modelo GFA.

5. Coloque el módulo GFA sobre una esterilla de goma. Golpee los ejes para aflojar las partes superior e inferior de la caja.

6. Separe las cajas.

7. Retire la caja del cojinete y el anillo de la tapa, el muelle del índice, el anillo de índice rápido y el anillo elástico.

8. Retire el engranaje de salida, los engranajes intermedios y los engranajes de entrada.

   Preste atención al sentido del engranaje de salida (forma hexagonal hacia arriba o hacia abajo). Se debe colocar de la misma manera a la hora de montar el módulo GFA.

9. Retire los rodillos de aguja.

   Dependiendo del modelo GFA, dichos rodillos de aguja puede estar sueltos y montados en aros de cojinete.

## Retirar un adaptador de índice fijo de generación 1 y 2

Para la herramienta de servicio, consulte Equipo de servicio del modelo GFA específico.

1. Fije la unidad de transmisión, junto con con el sistema GFA, en un tornillo de banco.

2. Afloje la tuerca del adaptador utilizando una llave en C.

3. Retire la unidad GFA del adaptador.

4. Afloje el adaptador con una llave en C para retirarlo de la unidad de accionamiento.

   El adaptador está fijado a la unidad de accionamiento con Loctite. Se requiere bastante fuerza para aflojar la herramienta del adaptador. Recomendamos utilizar una pistola de calor para facilitar el afloje.

## Retirar un adaptador de horquilla

Para la herramienta de servicio, consulte Equipo de servicio del modelo GFA específico.

1. Fije la unidad de transmisión en un tornillo de banco y afloje la tuerca con una llave en C.

2. Extraiga el módulo GFA.

3. Afloje y retire el adaptador del adaptador de horquilla con una llave en C.

   El adaptador está fijado con Loctite. Se requiere bastante fuerza para aflojar el adaptador. Recomendamos utilizar una pistola de calor para facilitar el afloje.

4. Afloje y retire el adaptador del blindaje del cojinete del adaptador de horquilla con una llave en C.

   El blindaje del cojinete está fijado con Loctite. Se requiere bastante fuerza para aflojar el blindaje del cojinete. Recomendamos utilizar una pistola de calor para facilitar el afloje.

5. Retire el adaptador de horquilla del cabeza angular.

6. Si fuera el caso, fije el blindaje del cojinete de la herramienta al cabeza angular. Nota: no es el mismo blindaje de cojinete que para el adaptador en el Paso 4.

## Retirar un adaptador de índice rápido de generación 1 y 2

Para la herramienta de servicio, consulte Equipo de servicio del modelo GFA específico.

1. Fije el sistema GFA, junto con la unidad de accionamiento, en un tornillo de banco. Use una llave en C para aflojar el adaptador de la unidad de transmisión.

   El adaptador está fijado a la unidad de accionamiento con Loctite. Se requiere bastante fuerza para aflojar el adaptador de la unidad de transmisión. Recomendamos utilizar una pistola de calor para facilitar el afloje.

2. Extraiga el adaptador de la unidad de transmisión.

3. Afloje el anillo dentro del adaptador.

4. Extraiga el anillo y el adaptador de la unidad GFA.

## Aplicable a: