# 組み立て手順

## 第 1 世代のシャフトの蓋を備えた GFA モジュールの組み立て

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

GFA モジュールを組み立てるには：

1. 組み立てに使用したニードルベアリングの種類 (ニードルキャリア (A) またはばらのピン (B)) に応じて、次の作業を行います:

   - A) ニードルキャリアにグリースを追加します。シャフト上にニードルキャリアを配置します。

   - B） 中間歯車にグリースを追加します。シャフトの上から中間歯車を配置します。

2. 組み立てに使用したニードルベアリングの種類 (ニードルキャリア (A) またはばらのピン (B)) に応じて、次の作業を行います:

   - A） 中間歯車にグリースを追加します。中間歯車をニードルベアリングの上に配置します。

   - B） ニードルにグリースを追加します。シャフトと中間歯車の間にばらのニードルを挿入します。すべてのニードルが入っていることを確認してください。隙間は出ないはずです。

3. 出力ギアにグリースを追加します。出力ギアをハウジングに配置します。分解したときと同じ向き（六角形が上向きか下向き）でギアを配置します。

4. 入力ギアにグリースを追加します。入力ギアをベアリングハウジングに挿入し、スナップリング、シムリング、ニードルキャリア（取り外した場合）を元に戻します。

   - A) 固定インデックスまたはクイックインデックスアダプター第 1 世代を備えた GFA システム。

   - B) 固定インデックスまたはクイックインデックスアダプター第 2 世代を備えた GFA システム。

5. アダプタータイプに応じて、GFA ハウジングに挿入する前に、次のいずれかの方法でベアリングハウスを準備できます：

   - A) 固定インデックスアダプター第 1 世代を備えたGFAシステム：
     ベアリングハウジングを上部ロックリング、ナット、下部ロックリングに挿入します。

   - B) クイックインデックスアダプター第 1 世代を備えたGFAシステム：
     ベアリングハウジングを上部ロックリング、ガイドリング、下部ロックリングに挿入します。

   - C) 固定インデックスまたはクイックインデックスアダプター第 2 世代を備えた GFA システム:
     ベアリングハウジングを上部ロックリング、ガイドリング、下部ロックリングに挿入します。

   ロックリングを使用しないGFAモデルもあります。該当するGFAモデルのスペア部品リストを参照してください。

6. 上記の手順で準備したベアリングハウジングをGFAモジュールハウジングに挿入します。

   ベアリングハウジングは、GFAモデルに応じて、上側または下側から挿入できます。

7. プレスツールを使用して、ハウジングの上部と下部を合わせて押し付けます。

   ハウジングを均等に押し付けることが重要です。

8. ハウジングの上部と下部の間に隙間がないことを確認してください。

9. 指定のトルクでネジを締め付けます。ネジの数と種類はGFAモデルによって異なります。

10. 必要に応じて、シャフトの蓋にベアリングサポートワッシャを取り付けます。GFAモデルによってはベアリングサポートが無いものもあります。

11. シャフトの蓋をハウジングに入れます。

12. GFA を逆さまにして万力に入れ、シャフトの蓋を締めます。

## 第 2 世代のシャフトの蓋を備えた GFA モジュールの組み立て

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

GFA モジュールを組み立てるには：

1. 組み立てに使用したニードルベアリングの種類 (ニードルキャリア (A) またはばらのピン (B)) に応じて、次の作業を行います:

   - A) ニードルキャリアにグリースを追加します。シャフト上にニードルキャリアを配置します。

   - B） 中間歯車にグリースを追加します。シャフトの上から中間歯車を配置します。

2. 組み立てに使用したニードルベアリングの種類 (ニードルキャリア (A) またはばらのピン (B)) に応じて、次の作業を行います:

   - A） 中間歯車にグリースを追加します。中間歯車をニードルベアリングの上に配置します。

   - B） ニードルにグリースを追加します。シャフトと中間歯車の間にばらのニードルを挿入します。すべてのニードルが入っていることを確認してください。隙間は出ないはずです。

3. 出力ギアにグリースを追加します。出力ギアをハウジングに配置します。分解したときと同じ向き（六角形が上向きか下向き）でギアを配置します。

4. 入力ギアにグリースを追加します。入力ギアをベアリングハウジングに挿入し、スナップリング、シムリング、ニードルキャリア（取り外した場合）を元に戻します。

   - A) 固定インデックスまたはクイックインデックスアダプター第 1 世代を備えた GFA システム。

   - B) 固定インデックスまたはクイックインデックスアダプター第 2 世代を備えた GFA システム。

5. アダプタータイプに応じて、GFA ハウジングに挿入する前に、次のいずれかの方法でベアリングハウスを準備できます：

   - A) 固定インデックスアダプター第 1 世代を備えたGFAシステム：
     ベアリングハウジングを上部ロックリング、ナット、下部ロックリングに挿入します。

   - B) クイックインデックスアダプター第 1 世代を備えたGFAシステム：
     ベアリングハウジングを上部ロックリング、ガイドリング、下部ロックリングに挿入します。

   - C) 固定インデックスまたはクイックインデックスアダプター第 2 世代を備えた GFA システム:
     ベアリングハウジングを上部ロックリング、ガイドリング、下部ロックリングに挿入します。

   ロックリングを使用しないGFAモデルもあります。該当するGFAモデルのスペア部品リストを参照してください。

6. 上記の手順で準備したベアリングハウジングをGFAモジュールハウジングに挿入します。

   ベアリングハウジングは、GFAモデルに応じて、上側または下側から挿入できます。

7. プレスツールを使用して、ハウジングの上部と下部を合わせて押し付けます。

   ハウジングを均等に押し付けることが重要です。

8. ハウジングの上部と下部の間に隙間がないことを確認してください。

9. 上部ハウジングを固定しているネジを指定のトルクで締めます。ネジの数と種類はGFAモデルによって異なります。

10. 必要に応じて、シャフトの蓋にベアリングサポートワッシャを取り付けます。GFA モデルによってはベアリングサポートが無いものもあります。

11. GFA モジュールを裏返し、逆さまにします。シャフトの蓋をハウジングに入れます。GFA モジュールにキーがある場合は、キーが正しい位置にあることを確認します。

12. シャフトの蓋のプレートをシャフトの蓋の上に置き、シャフトの蓋が中央の穴に収まるようにします。ピンスパナを使用して、シャフトの蓋のプレートが正しい位置にあることを確認します。

13. シャフトの蓋のプレートを固定しているネジを指定のトルクで締めます。

## 第 2 世代のシャフトの蓋を備えた COT120、COT135、COT250 GFA モジュールの組み立て

1. ニードルキャリアにグリースを塗布し、ニードルキャリアをシャフトの上に組み立てます。

2. 中間ギアにグリースを塗布し、中間ギアをニードルキャリアの上に組み立てます。

3. 出力ギアにグリースを塗布します。出力ギアをハウジング内に配置します。分解したときと同じ向き (六角形が上向きか下向き) でギアを配置します。

4. 入力ギアをベアリングハウジングに組み込みます。ボールベアリングとベアリングロックを入力ギアに取り付けます。ベアリングロック締め付けに関する ねじの締め付け手順。

5. カバーリングとスプリングリングをベアリングハウジングに取り付けます。

6. ベアリングハウジングの上にインデックス スプリングとクイックインデックス リングを取り付けます。

7. アダプタをベアリングハウジングに取り付けます。

8. インデックス スライドリングをベアリングハウジングに取り付けます。アダプターの締め付け手順を参照してください。

9. 上記の手順で準備したベアリング ハウジングを上部ハウジングに取り付けます。

   ベアリング ハウジングは、GFA モデルに応じた方法で挿入します。

10. プレスツールを使用して、ハウジングの上部と下部を合わせて押し付けます。

    ハウジングを均等に押し付けることが重要です。

11. ハウジングの上部と下部の間に隙間がないことを確認してください。

12. ネジ、スペーサー、ナットを使用して上部ハウジングを指定されたトルクで締めます。ネジの数と種類はGFAモデルによって異なります。トルク値については ねじの締め付け手順 を参照してください。

13. シャフトの蓋にベアリングサポート ワッシャを配置します。GFA モデルによってはベアリングサポートが無いものもあります。

14. GFA モジュールを裏返し、逆さまにします。シャフトの蓋をハウジングに入れます。シャフトの蓋のアセンブリを指定のトルクで締め付けます。シャフトの蓋のキーを正しい位置に挿入し、位置を揃えます。トルク値については ねじの締め付け手順 を参照してください。

15. シャフトの蓋のプレートをシャフトの蓋の上に置き、シャフトの蓋が中央の穴に収まるようにします。ピンスパナを使用して、シャフトの蓋のプレートが正しい位置にあることを確認します。

16. シャフトの蓋のプレートを固定しているネジを指定のトルクで締めます。トルク値については ねじの締め付け手順 を参照してください。

## 固定インデックスアダプター第1世代および第2世代の取り付け

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. ドライブユニットとアダプターのネジ山を清掃します。

2. Loctite 2701、または同様のものをドライブユニットのネジ山に塗布します。

3. 万力でドライブユニットを固定し、指定のトルクでアダプターを締め付けます。

4. アダプターをナットに取り付けます。

5. ナットをフックスパナで指定のトルクで締め付けます。

## フォークアダプターの取り付け

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. ツールのアングルヘッドからベアリングシェルを取り外します。

2. フォークアダプターをアングルヘッドに取り付けます。

3. ツールを万力で固定します。ネジ山をクリーニングします。Loctite 2701または類似のものをベアリングシェルアダプターに塗布し、フォークアダプターに押し込み、指定のトルクで締め付けます。注：これは、ステップ1のアングルヘッドのベアリングシェルと同じではありません。

4. ネジ山をクリーニングします。Loctite 2701、または同様のものをアダプターのネジ山に塗布します。フォークアダプターにねじ込み、フックスパナを使用して指定のトルクで締め付けます。

5. ドライブユニットのアダプターに GFA モジュールの付いたナットを取り付けます。

6. フックスパナを使用して、ナットを締め付けます。

## クイックインデックスアダプター第1世代および第2世代の取り付け

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. アダプターとリングをGFAユニットに取り付けます。

   リングを取り付ける前に、スプリングがアダプターに挿入されていることを確認してください。

2. アダプター内のリングを指定のトルクで締め付けます。

3. 万力でドライブユニットを固定します。ドライブユニットとアダプターのネジ山を清掃します。

4. Loctite 2701、または同様のものをドライブユニットのネジ山に塗布します。

5. アダプターをドライブユニットに取り付け、フックスパナを使用してアダプターを指定のトルクで締め付けます。

## 適用対象：