# Anweisungen zur Demontage

## Demontage des GFA-Moduls mit einem Wellendeckel der 1. Generation

Die folgende Anweisung zeigt ein beispielhaftes GFA-Modul. Die Details können in Abhängigkeit vom GFA-Modell abweichen.

Für das Wartungswerkzeug siehe Wartungszubehör für das entsprechende GFA-Modell.

Demontieren des GFA-Moduls:

1. Lösen Sie den Wellendeckel.

2. Nehmen Sie den Wellendeckel ab.

3. Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie sie heraus. Die Anzahl und Art der Schrauben sind abhängig vom GFA-Modell.

4. Legen Sie das GFA-Modul auf eine Gummimatte. Schlagen Sie auf die Wellen, um den oberen vom unteren Gehäuseteil zu lösen.

5. Entfernen Sie die Gehäuseteile.

6. Nehmen Sie das Lagergehäuse sowie den Sprengring, die Passcheibe und den Nadelträger heraus.

7. Nehmen Sie das Abtriebszahnrad, die Zwischenräder und das Antriebszahnrad heraus.

   Notieren Sie sich die Ausrichtung des Abtriebszahnrads (Sechskantform oben oder unten). Beim Zusammenbau des GFA-Moduls muss das Zahnrad in der gleichen Ausrichtung wieder eingesetzt werden.

8. Nehmen Sie die Nadellager heraus.

   Abhängig vom GFA-Modell können die Nadellager lose oder in Lagerringen montiert sein.

## Demontage des GFA-Moduls mit einem Wellendeckel der 2. Generation

Die folgende Anweisung zeigt ein beispielhaftes GFA-Modul. Die Details können in Abhängigkeit vom GFA-Modell abweichen.

Für das Wartungswerkzeug siehe Wartungszubehör für das entsprechende GFA-Modell.

Demontieren des GFA-Moduls:

1. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Wellendeckelplatte gesichert ist.

2. Nehmen Sie die Wellendeckelplatte ab.

3. Nehmen Sie den Wellendeckel ab.

4. Lösen Sie die Schrauben, mit denen das obere Gehäuse gesichert ist. Die Anzahl und Art der Schrauben sind abhängig vom GFA-Modell.

5. Legen Sie das GFA-Modul auf eine Gummimatte. Schlagen Sie auf die Wellen, um den oberen vom unteren Gehäuseteil zu lösen.

6. Entfernen Sie die Gehäuseteile.

7. Nehmen Sie das Lagergehäuse sowie den Sprengring, die Passcheibe und den Nadelträger heraus.

8. Nehmen Sie das Abtriebszahnrad, die Zwischenräder und das Antriebszahnrad heraus.

   Notieren Sie sich die Ausrichtung des Abtriebszahnrads (Sechskantform oben oder unten). Beim Zusammenbau des GFA-Moduls muss das Zahnrad in der gleichen Ausrichtung wieder eingesetzt werden.

9. Nehmen Sie die Nadellager heraus.

   Abhängig vom GFA-Modell können die Nadellager lose oder in Lagerringen montiert sein.

## Demontage eines GFA-Moduls vom Typ COT120, COT135 und COT250 mit einem Wellendeckel der 2. Generation

Für das Wartungswerkzeug siehe Wartungszubehör für das entsprechende GFA-Modell.

1. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Wellendeckelplatte gesichert ist.

2. Nehmen Sie die Wellendeckelplatte ab.

3. Nehmen Sie den Wellendeckel ab.

4. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Abstandsstück und die Mutter, mit denen der obere Gehäuseteil befestigt ist. Die Anzahl und Art der Schrauben sind abhängig vom GFA-Modell.

5. Legen Sie das GFA-Modul auf eine Gummimatte. Schlagen Sie auf die Wellen, um den oberen vom unteren Gehäuseteil zu lösen.

6. Entfernen Sie die Gehäuseteile.

7. Entfernen Sie Lagergehäuse, Abdeckring, Indexfeder, Quick-Index-Ring und Ringfeder.

8. Nehmen Sie das Abtriebszahnrad, die Zwischenräder und das Antriebszahnrad heraus.

   Notieren Sie sich die Ausrichtung des Abtriebszahnrads (Sechskantform oben oder unten). Beim Zusammenbau des GFA-Moduls muss das Zahnrad in der gleichen Ausrichtung wieder eingesetzt werden.

9. Nehmen Sie die Nadellager heraus.

   Abhängig vom GFA-Modell können die Nadellager lose oder in Lagerringen montiert sein.

## Entfernen eines Fixed-Index-Adapters der 1. oder 2. Generation

Für das Wartungswerkzeug siehe Wartungszubehör für das entsprechende GFA-Modell.

1. Spannen Sie die Antriebseinheit zusammen mit dem GFA-System in einen Schraubstock ein.

2. Lösen Sie die Mutter mit einem Hakenschlüssel vom Adapter.

3. Entfernen Sie die GFA-Einheit vom Adapter.

4. Lösen Sie den Adapter mit einem Hakenschlüssel, um ihn von der Antriebseinheit zu entfernen.

   Der Adapter ist mit Loctite an der Antriebseinheit angebracht. Für das Lösen des Werkzeugs vom Adapter ist ein hoher Kraftaufwand notwendig. Es wird empfohlen, eine Heißluftpistole zu verwenden, um das Lösen zu vereinfachen.

## Abnehmen eines Gabeladapters

Für das Wartungswerkzeug siehe Wartungszubehör für das entsprechende GFA-Modell.

1. Spannen Sie die Antriebseinheit in einen Schraubstock ein und lösen Sie die Mutter mit einen Hakenschlüssel.

2. Entfernen Sie das GFA-Modul.

3. Lösen Sie den Adapter mit einem Hakenschlüssel und nehmen Sie ihn vom Gabeladapter ab.

   Der Adapter ist mit Loctite fixiert. Zum Lösen des Adapters ist ein hoher Kraftaufwand notwendig. Es wird empfohlen, eine Heißluftpistole zu verwenden, um das Lösen zu vereinfachen.

4. Lösen Sie den Lagerschalenadapter mit einem Hakenschlüssel und nehmen Sie ihn vom Gabeladapter ab.

   Die Lagerschale ist mit Loctite fixiert. Zum Lösen der Lagerschale ist ein hoher Kraftaufwand notwendig. Es wird empfohlen, eine Heißluftpistole zu verwenden, um das Lösen zu vereinfachen.

5. Nehmen Sie den Gabeladapter vom Winkelkopf ab.

6. Bringen Sie die Lagerschale des Werkzeugs (falls vorhanden) am Winkelkopf an. Hinweis: Dies ist nicht die gleiche Lagerschale wie die für den Adapter in Schritt 4.

## Entfernen eines Quick-Index-Adapters der 1. oder 2. Generation

Für das Wartungswerkzeug siehe Wartungszubehör für das entsprechende GFA-Modell.

1. Spannen Sie die Antriebseinheit zusammen mit dem GFA-System in einen Schraubstock ein. Verwenden Sie einen C-Schraubenschlüssel, um den Adapter von der Antriebseinheit zu lösen.

   Der Adapter ist mit Loctite an der Antriebseinheit angebracht. Für das Lösen des Adapters von der Antriebseinheit ist ein hoher Kraftaufwand notwendig. Es wird empfohlen, eine Heißluftpistole zu verwenden, um das Lösen zu vereinfachen.

2. Nehmen Sie den Adapter aus der Antriebseinheit heraus.

3. Lösen Sie den Ring innerhalb des Adapters.

4. Entfernen Sie den Ring und den Adapter von der GFA-Einheit.

## Gilt für: