# Инструкция по разборке

## Разборка модуля GFA с крышкой вала первого поколения

В инструкции ниже приведен пример модуля GFA. Детали могут зависеть от модели модуля GFA.

Инструмент для техобслуживания см. в Оборудовании для техобслуживания конкретной модели GFA.

Чтобы демонтировать модуль GFA:

1. Ослабьте крышку вала.

2. Снимите крышку вала.

3. Ослабьте и извлеките винты. Количество и тип винтов зависит от модели GFA.

4. Поместите модуль GFA на резиновый коврик. Ударьте по валам, чтобы ослабить верхнюю и нижнюю часть корпуса.

5. Отделите корпуса.

6. Снимите корпус подшипника, и прижимное кольцо, регулировочное кольцо и иглодержатель.

7. Снимите вторичную шестерню, средние шестерни и первичную шестерню.

   Отметьте направление вторичной шестерни (шестигранной формой вверх или вниз). При сборке модуля GFA ее следует установить таким же образом.

8. Снимите игольчатые ролики.

   В зависимости от модели GFA игольчатые ролики могут поставляться не закрепленными или в сборе с кольцами подшипника.

## Разборка модуля GFA с крышкой вала поколения 2

В инструкции ниже приведен пример модуля GFA. Детали могут зависеть от модели модуля GFA.

Инструмент для техобслуживания см. в Оборудовании для техобслуживания конкретной модели GFA.

Чтобы демонтировать модуль GFA:

1. Ослабьте винты, крепящие плиту крышки вала.

2. Снимите плиту крышки вала.

3. Снимите крышку вала.

4. Ослабьте винты, крепящие верхний корпус. Количество и тип винтов зависит от модели GFA.

5. Поместите модуль GFA на резиновый коврик. Ударьте по валам, чтобы ослабить верхнюю и нижнюю часть корпуса.

6. Отделите корпуса.

7. Снимите корпус подшипника, и прижимное кольцо, регулировочное кольцо и иглодержатель.

8. Снимите вторичную шестерню, средние шестерни и первичную шестерню.

   Отметьте направление вторичной шестерни (шестигранной формой вверх или вниз). При сборке модуля GFA ее следует установить таким же образом.

9. Снимите игольчатые ролики.

   В зависимости от модели GFA игольчатые ролики могут поставляться не закрепленными или в сборе с кольцами подшипника.

## Разберите модуль COT120, COT135 и COT250 GFA с крышкой вала второго поколения

Инструмент для техобслуживания см. в Оборудовании для техобслуживания конкретной модели GFA.

1. Ослабьте винты, крепящие плиту крышки вала.

2. Снимите плиту крышки вала.

3. Снимите крышку вала.

4. Ослабьте винты и снимите проставку и гайку, крепящие верхний корпус. Количество и тип винтов зависит от модели GFA.

5. Поместите модуль GFA на резиновый коврик. Ударьте по валам, чтобы ослабить верхнюю и нижнюю часть корпуса.

6. Отделите корпуса.

7. Снимите корпус подшипника и кольцо крышки, пружину с индексом, кольцо с быстрым индексом и пружинящее кольцо.

8. Снимите вторичную шестерню, средние шестерни и первичную шестерню.

   Отметьте направление вторичной шестерни (шестигранной формой вверх или вниз). При сборке модуля GFA ее следует установить таким же образом.

9. Снимите игольчатые ролики.

   В зависимости от модели GFA игольчатые ролики могут поставляться не закрепленными или в сборе с кольцами подшипника.

## Снятие адаптера с фиксированным индексом первого и второго поколения

Инструмент для техобслуживания см. в Оборудовании для техобслуживания конкретной модели GFA.

1. Закрепите систему GFA вместе с приводным модулем в тисках.

2. Ослабьте гайку адаптера с помощью вилочного ключа.

3. Снимите приводной модуль с адаптера.

4. Ослабьте адаптер с помощью вилочного ключа, чтобы снять его с приводного модуля.

   Адаптер зафиксирован на приводном модуле с помощью Loctite. Для отсоединения инструмента от адаптера требуется большое усилие. Рекомендуется использовать термофен, чтобы облегчить ослабление.

## Снятие вилочного адаптера

Инструмент для техобслуживания см. в Оборудовании для техобслуживания конкретной модели GFA.

1. Закрепите приводной модуль в тисках и ослабьте гайку с помощью вилочного ключа.

2. Снимите модуль GFA.

3. Ослабьте и снимите адаптер с вилочного адаптера с помощью вилочного ключа.

   Адаптер фиксируется с помощью Loctite. Для ослабления адаптера требуется большое усилие. Рекомендуется использовать термофен, чтобы облегчить ослабление.

4. Ослабьте и снимите адаптер корпуса подшипника с вилочного адаптера с помощью вилочного ключа.

   Корпус подшипника фиксируется с помощью Loctite. Для ослабления корпуса подшипника требуется большое усилие. Рекомендуется использовать термофен, чтобы облегчить ослабление.

5. Снимите вилочный адаптер с угловой головки.

6. Закрепите корпус подшипника инструмента в угловой головке (если применимо). Примечание: это другой корпус подшипника, не тот, к которому крепится адаптер в Этапе 4.

## Снятие адаптера с быстрым индексом первого и второго поколения

Инструмент для техобслуживания см. в Оборудовании для техобслуживания конкретной модели GFA.

1. Закрепите систему GFA вместе с приводным модулем в тисках. Ослабьте адаптер с приводного модуля вилочным ключом.

   Адаптер зафиксирован на приводном модуле с помощью Loctite. Для отсоединения адаптера от приводного модуля требуется большое усилие. Рекомендуется использовать термофен, чтобы облегчить ослабление.

2. Снимите адаптер с приводного модуля.

3. Ослабьте кольцо внутри адаптера.

4. Снимите кольцо и адаптер с модуля GFA.

## Относится к: