# Monteringsanvisningar

## Montering av GFA-modul med axellock generation 1

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här monterar du GFA-modulen:

1. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på nålhållaren. Sätt nålhållaren över axlarna.

   - B) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över axlarna.

2. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över nålhållarna.

   - B) Lägg på smörjfett på nålarna. För in de lösa nålarna mellan axlarna och mellandreven. Se till att alla nålarna kommer in – det ska inte finnas några mellanrum.

3. Lägg på smörjfett på det utgående drevet. Placera det utgående drevet i huset. Placera drevet med samma riktning (hexagonala formen pekande uppåt eller nedåt) som det hade vid demonteringen.

4. Lägg på smörjfett på det ingående drevet. Sätt i det ingående drevet i lagerhuset och sätt tillbaka fästringen, passbrickan och nålhållaren (om dessa avlägsnats):

   - A) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 1.

   - B) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2.

5. Beroende på adaptertyp kan lagerhuset förberedas på ett av följande sätt innan det sätts i GFA-huset:

   - A) GFA-system med fast indexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, muttern och nedre låsringen.

   - B) GFA-system med snabbindexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   - C) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   Låsringar används inte i alla GFA-modeller. Se reservdelslistan för den aktuella GFA-modellen.

6. Sätt lagerhuset, som förberetts enligt ovanstående steg, i GFA-modulens hus.

   Lagerhuset kan sättas i ovanifrån eller nedifrån, beroende på GFA-modell.

7. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

   Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

8. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

9. Dra åt skruvarna till angivet åtdragningsmoment. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

10. Om tillämpligt sätter du lagerstödets bricka över axellocket. Lagerstödet finns inte i alla GFA-modeller.

11. Sätt axellocket i huset.

12. Vänd GFA upp och ned, fäst i ett skruvstycke och dra åt axellocket.

## Montering av GFA-modul med axellock generation 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här monterar du GFA-modulen:

1. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på nålhållaren. Sätt nålhållaren över axlarna.

   - B) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över axlarna.

2. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över nålhållarna.

   - B) Lägg på smörjfett på nålarna. För in de lösa nålarna mellan axlarna och mellandreven. Se till att alla nålarna kommer in – det ska inte finnas några mellanrum.

3. Lägg på smörjfett på det utgående drevet. Placera det utgående drevet i huset. Placera drevet med samma riktning (hexagonala formen pekande uppåt eller nedåt) som det hade vid demonteringen.

4. Lägg på smörjfett på det ingående drevet. Sätt i det ingående drevet i lagerhuset och sätt tillbaka fästringen, passbrickan och nålhållaren (om dessa avlägsnats):

   - A) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 1.

   - B) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2.

5. Beroende på adaptertyp kan lagerhuset förberedas på ett av följande sätt innan det sätts i GFA-huset:

   - A) GFA-system med fast indexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, muttern och nedre låsringen.

   - B) GFA-system med snabbindexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   - C) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   Låsringar används inte i alla GFA-modeller. Se reservdelslistan för den aktuella GFA-modellen.

6. Sätt lagerhuset, som förberetts enligt ovanstående steg, i GFA-modulens hus.

   Lagerhuset kan sättas i ovanifrån eller nedifrån, beroende på GFA-modell.

7. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

   Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

8. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

9. Dra åt skruvarna som håller fast det övre huset med angivet moment. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

10. Om tillämpligt sätter du lagerstödets bricka över axellocket. Lagerstödet finns inte tillgängligt för alla GFA-modeller.

11. Vänd GFA-modulen upp och ner. Sätt axellocket i huset. Om GFA-modulen har kilar ska det kontrolleras att kilarna är i rätt läge.

12. Sätt på axellocksplattan på axellocket, axellocket ska passa in i hålet i mitten. Använd en stiftnyckel för att kontrollera att axellocksplattan är i rätt läge.

13. Dra åt skruvarna som håller fast axellocksplattan med angivet moment.

## Montering av GFA-modulerna COT120, COT135 och COT250 med axellock, generation 2

1. Smörj nålhållaren med fett och montera nålhållaren över axlarna.

2. Smörj mellankugghjulen med fett och montera mellankugghjulen över nålhållarna.

3. Smörj utgångskugghjulet med fett. Sätt in utgångskugghjulet i huset. Placera kugghjulet i samma riktning (med den sexkantiga formen riktad uppåt eller nedåt) som vid demonteringen.

4. Montera ingångskugghjulet i lagerhuset. Montera kullagret och låsringen på ingångskugghjulet. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för åtdragning av lagerlåset.

5. Montera täckringen och fjäderringen på lagerhuset.

6. Montera indexfjädern och snabbindexringen över lagerhuset.

7. Montera adaptern på lagerhuset.

8. Montera indexglidringen på lagerhuset. Se Anvisningar för åtdragning av adaptern.

9. Montera lagerhuset, förberett enligt steget ovan, i det övre huset.

   Lagerhuset sätts in från ovansidan av GFA-modellen.

10. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

    Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

11. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

12. Dra åt huset med hjälp av skruvar, distansbricka och mutter som fäster det övre huset med angivet moment. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för momentvärden.

13. Placera lagerstödbrickan över axellocket. Lagerstödet finns inte tillgängligt för alla GFA-modeller.

14. Vänd GFA-modulen upp och ner. Sätt axellocket i huset. Dra åt axellocket med angivet moment. Sätt in och rikta in kilarna för axellocket i rätt läge. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för momentvärden.

15. Sätt på axellocksplattan på axellocket, axellocket ska passa in i hålet i mitten. Använd en stiftnyckel för att kontrollera att axellocksplattan är i rätt läge.

16. Dra åt skruvarna som håller fast axellocksplattan med angivet moment. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för momentvärden.

## Montera adapter med fast index Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Rengör gängorna på drivenheten och adaptern.

2. Lägg på Loctite 2701 eller liknande på drivenhetens gängor.

3. Fäst drivenheten i ett skruvstycke och dra åt adaptern till angivet moment.

4. Montera adaptern på muttern.

5. Dra åt muttern med en C-nyckel till angivet moment.

## Fästa en gaffeladapter

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Avlägsna lagermanteln från verktygets vinkelhuvud.

2. Fäst gaffeladaptern på vinkelhuvudet.

3. Fäst verktyget vid ett skruvstycke. Rengör gängorna. Applicera Loctite 2701 eller liknande på lagermanteladaptern, och tryck in den i gaffeladaptern. Obs: Detta är inte samma lagermantel som för vinkelhuvudet i steg 1.

4. Rengör gängorna. Lägg på Loctite 2701 eller liknande adapterns gängor. Skruva fast den på gaffeladaptern och dra åt till angivet moment med en C-nyckel.

5. Montera muttern med GFA-modulen på drivenhetens adapter.

6. Dra åt muttern med en C-nyckel.

## Montera snabbindexadapter Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst adaptern och ringen på GFA-enheten.

   Kontrollera att fjädern är införd i adaptern innan du fäster ringen.

2. Dra åt adaptern till angivet moment.

3. Fäst drivenheten i ett skruvstycke. Rengör gängorna på drivenheten och adaptern.

4. Lägg på Loctite 2701 eller liknande på drivenhetens gängor.

5. Fäst adaptern på drivenheten och dra åt adaptern med en C-nyckel.

## Gäller för: