# Istruzioni di smontaggio

## Smontaggio del modulo GFA con coperchio dell'albero generazione 1

Le seguenti istruzioni descrivono un esempio di modulo GFA. I dettagli potrebbero cambiare a seconda del modello di GFA.

Per la manutenzione dell’utensile, consultare Attrezzature di manutenzione per il modello GFA in questione.

Per smontare il modulo GFA:

1. Allentare il coperchio dell'alberino.

2. Rimuovere il coperchio dell'alberino.

3. Allentare e rimuovere le viti. Il numero e il tipo di viti dipendono dal modello GFA.

4. Posizionare il modulo GFA su un tappetino di gomma. Colpire gli alberini per allentare la parte superiore e inferiore dell'alloggiamento.

5. Separare i gusci.

6. Rimuovere il guscio del cuscinetto e il seeger, lo spessore e il porta-aghi.

7. Rimuovere l'ingranaggio di uscita, gli ingranaggi centrali e gli ingranaggi di ingresso.

   Annotare la direzione dell'ingranaggio di uscita (forma esagonale verso l'alto o il basso). Riposizionarlo allo stesso modo durante il montaggio del modulo GFA.

8. Rimuovere i cuscinetti ad aghi.

   A seconda del modello GFA, i rulli degli aghi possono essere sfusi o assemblati in anelli per cuscinetti.

## Smontaggio del modulo GFA con coperchio dell'albero generazione 2

Le seguenti istruzioni descrivono un esempio di modulo GFA. I dettagli potrebbero cambiare a seconda del modello di GFA.

Per la manutenzione dell’utensile, consultare Attrezzature di manutenzione per il modello GFA in questione.

Per smontare il modulo GFA:

1. Allentare le viti che fissano la piastra del coperchio dell'albero.

2. Rimuovere la piastra del coperchio dell'albero.

3. Rimuovere il coperchio dell'alberino.

4. Allentare le viti che fissano l'alloggiamento superiore. Il numero e il tipo di viti dipendono dal modello GFA.

5. Posizionare il modulo GFA su un tappetino di gomma. Colpire gli alberini per allentare la parte superiore e inferiore dell'alloggiamento.

6. Separare i gusci.

7. Rimuovere il guscio del cuscinetto e il seeger, lo spessore e il porta-aghi.

8. Rimuovere l'ingranaggio di uscita, gli ingranaggi centrali e gli ingranaggi di ingresso.

   Annotare la direzione dell'ingranaggio di uscita (forma esagonale verso l'alto o il basso). Riposizionarlo allo stesso modo durante il montaggio del modulo GFA.

9. Rimuovere i cuscinetti ad aghi.

   A seconda del modello GFA, i rulli degli aghi possono essere sfusi o assemblati in anelli per cuscinetti.

## Smontaggio del modulo COT250 GFA a estremità aperta generazione 2

Per la manutenzione dell’utensile, consultare Attrezzature di manutenzione per il modello GFA in questione.

1. Allentare le viti che fissano la piastra del coperchio dell'albero.

2. Rimuovere la piastra del coperchio dell'alberino.

3. Rimuovere il coperchio dell'alberino.

4. Allentare le viti e rimuovere il distanziale e il dado che fissano l'alloggiamento superiore. Il numero e il tipo di viti dipendono dal modello GFA.

5. Posizionare il modulo GFA su un tappetino di gomma. Colpire gli alberini per allentare la parte superiore e inferiore dell'alloggiamento.

6. Separare i gusci.

7. Rimuovere l'alloggiamento del cuscinetto e l'anello di copertura, la molla di indicizzazione, l'anello di indicizzazione rapida e l'anello a molla.

8. Rimuovere l'ingranaggio di uscita, gli ingranaggi centrali e gli ingranaggi di ingresso.

   Annotare la direzione dell'ingranaggio di uscita (forma esagonale verso l'alto o il basso). Riposizionarlo allo stesso modo durante il montaggio del modulo GFA.

9. Rimuovere i cuscinetti ad aghi.

   A seconda del modello GFA, i rulli degli aghi possono essere sfusi o assemblati in anelli per cuscinetti.

## Smontaggio di un adattatore a indice fisso di generazione 1 e 2

Per la manutenzione dell’utensile, consultare Attrezzature di manutenzione per il modello GFA in questione.

1. Fissare l'unità motrice, insieme al sistema GFA, in una morsa.

2. Svitare il dado dall'adattatore usando una chiave a C.

3. Rimuovere l'unità GFA dall'adattatore.

4. Svitare l'adattatore con una chiave a C per rimuoverlo dal gruppo motore.

   L'adattatore viene fissato all'unità di azionamento usando l'adesivo Loctite. Allentare l'utensile dall'adattatore usando una forza intensa. Utilizzare una pistola termica per facilitare l'allentamento.

## Rimozione di un adattatore a forcella

Per la manutenzione dell’utensile, consultare Attrezzature di manutenzione per il modello GFA in questione.

1. Fissare il gruppo motore in una morsa e svitare il dado usando una chiave a C.

2. Rimuovere il modulo GFA.

3. Svitare e rimuovere l'adattatore dall'adattatore a forcella usando una chiave a C.

   L'adattatore viene fissato con adesivo Loctite. L'allentamento dell'adattatore richiede una forza intensa. Utilizzare una pistola termica per facilitare l'allentamento.

4. Svitare e rimuovere il guscio cuscinetto dell'adattatore dall'adattatore a forcella usando una chiave a C.

   L'involucro del cuscinetto viene fissato con adesivo Loctite. L'allentamento dell'involucro del cuscinetto richiede una forza intensa. Utilizzare una pistola termica per facilitare l'allentamento.

5. Rimuovere l'adattatore a forcella dalla testa angolare.

6. Se applicabile, fissare l'involucro del cuscinetto dell'attrezzo alla testa angolare. Nota: non si tratta dello stesso involucro del cuscinetto per l'adattatore indicato nel passaggio 4.

## Smontaggio di un adattatore a indice rapido di generazione 1 e 2

Per la manutenzione dell’utensile, consultare Attrezzature di manutenzione per il modello GFA in questione.

1. Fissare l'unità motrice, insieme al sistema GFA, in una morsa. Usare una chiave a C per allentare l'adattatore dall'unità motrice.

   L'adattatore viene fissato all'unità di azionamento usando l'adesivo Loctite. L'allentamento dell'adattatore dall'unità motrice richiede una forza molto intensa. Utilizzare una pistola termica per facilitare l'allentamento.

2. Rimuovere l'adattatore dall'unità dell'azionamento.

3. Allentare l'anello all'interno dell'adattatore.

4. Rimuovere l'anello e l'adattatore dall'unità GFA.

## Applicabile a: