# 조립 지침

## 1세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 조립

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

GFA 모듈을 조립하려면:

1. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 니들 캐리어에 도포합니다. 니들 캐리어를 샤프트 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 샤프트 위에 배치합니다.

2. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 니들 캐리어 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 니들에 도포합니다. 샤프트와 중간 기어 사이에 느슨한 니들을 삽입합니다. 니들이 모두 끼워졌는지 확인해 주세요. 틈이 없어야 합니다.

3. 그리스를 출력 기어에 도포합니다. 출력 기어를 외장안에 넣습니다. 해체할 때와 동일한 방향(위 또는 아래를 가리키는 육각형)으로 기어를 배치해야 합니다.

4. 그리스를 입력 기어에 도포합니다. 입력 기어를 베어링 외장에 삽입하고 스냅 링, 심 링 및 니들 캐리어(제거된 경우)를 다시 장착합니다.

   - A) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템

   - B) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템

5. 어댑터 유형에 따라 베어링 외장은 GFA 외장에 삽입하기 전에 다음 방법 중 하나로 준비할 수 있습니다.

   - A) 고정 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 너트 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - B) 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - C 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   잠금 고리는 모든 GFA 모델에 사용되지는 않습니다. 궁금한 사항은, 해당 GFA 모델의 예비 부품 목록을 참조해 주세요.

6. 위 단계에서 준비한 베어링 외장을 GFA 모듈 외장에 삽입해 주세요.

   베어링 외장은 GFA 모델에 따라 상단 또는 하단에서 삽입할 수 있습니다.

7. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

   외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

8. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

9. 나사를 권장 토크로 조입니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

10. 적용이 가능한 경우, 베어링 지지 와셔를 샤프트 뚜껑 위에 배치해 주세요. 베어링 지지대를 모든 GFA 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

11. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요.

12. GFA를 뒤집어 바이스에 넣고 샤프트 뚜껑을 조여주세요.

## 2세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 조립

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

GFA 모듈을 조립하려면:

1. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 니들 캐리어에 도포합니다. 니들 캐리어를 샤프트 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 샤프트 위에 배치합니다.

2. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 니들 캐리어 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 니들에 도포합니다. 샤프트와 중간 기어 사이에 느슨한 니들을 삽입합니다. 니들이 모두 끼워졌는지 확인해 주세요. 틈이 없어야 합니다.

3. 그리스를 출력 기어에 도포합니다. 출력 기어를 외장안에 넣습니다. 해체할 때와 동일한 방향(위 또는 아래를 가리키는 육각형)으로 기어를 배치해야 합니다.

4. 그리스를 입력 기어에 도포합니다. 입력 기어를 베어링 외장에 삽입하고 스냅 링, 심 링 및 니들 캐리어(제거된 경우)를 다시 장착합니다.

   - A) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템

   - B) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템

5. 어댑터 유형에 따라 베어링 외장은 GFA 외장에 삽입하기 전에 다음 방법 중 하나로 준비할 수 있습니다.

   - A) 고정 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 너트 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - B) 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - C 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   잠금 고리는 모든 GFA 모델에 사용되지는 않습니다. 궁금한 사항은, 해당 GFA 모델의 예비 부품 목록을 참조해 주세요.

6. 위 단계에서 준비한 베어링 외장을 GFA 모듈 외장에 삽입해 주세요.

   베어링 외장은 GFA 모델에 따라 상단 또는 하단에서 삽입할 수 있습니다.

7. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

   외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

8. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

9. 상단 하우징을 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

10. 적용이 가능한 경우, 베어링 지지 와셔를 샤프트 뚜껑 위에 배치해 주세요. 베어링 지지대를 모든 GFA 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

11. GFA 모듈을 뒤집습니다. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요. GFA 모듈에 키가 있는 경우 키가 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

12. 샤프트 리드 플레이트를 샤프트 리드에 놓되, 샤프트 리드가 중앙의 구멍에 맞아야 합니다. 핀 스패너를 사용하여 샤프트 리드 플레이트가 올바른 위치에 오도록 합니다.

13. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다.

## 2세대 샤프트 리드가 장착된 COT120, COT135 및 COT250 GFA 모듈 조립

1. 니들 캐리어에 그리스를 도포하고 니들 캐리어를 샤프트 위로 조립합니다.

2. 중간 기어에 그리스를 도포하고 중간 기어를 니들 캐리어 위로 조립합니다.

3. 출력 기어에 그리스를 도포합니다. 출력 기어를 하우징에 넣습니다. 해체할 때와 동일한 방향(위 또는 아래를 가리키는 육각형)으로 기어를 배치해야 합니다.

4. 입력 기어를 베어링 외장에 조립합니다. 볼 베어링 및 베어링 잠금 장치를 입력 기어에 조립합니다. 베어링 잠금 장치 체결은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

5. 커버 링 및 스프링 링을 베어링 하우징에 조립합니다.

6. 인텍스 스프링 및 퀵 인덱스 링을 베어링 하우징 위로 조립합니다.

7. 어댑터를 베어링 하우징에 조립합니다.

8. 인덱스 슬라이딩 링을 베어링 하우징에 조립합니다. 어댑터 조임 지침를 참조하십시오.

9. 위 단계에서 준비한 베어링 하우징을 상부 하우징에 장착합니다.

   베어링 하우징은 GFA 모델 상단에서 삽입합니다.

10. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

    외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

11. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

12. 상부 하우징을 지정 토크로 고정하는 나사, 스페이서 및 너트를 이용하여 하우징을 조입니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다. 토크 값은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

13. 베어링 지지 와셔를 샤프트 리드 위에 놓습니다. 베어링 지지대를 모든 GFA 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

14. GFA 모듈을 뒤집습니다. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요. 샤프트 리드 어셈블리를 지정된 토크로 조입니다. 샤프트 리드용 키를 올바른 위치에 삽입 및 정렬합니다. 토크 값은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

15. 샤프트 리드 플레이트를 샤프트 리드에 놓되, 샤프트 리드가 중앙의 구멍에 맞아야 합니다. 핀 스패너를 사용하여 샤프트 리드 플레이트가 올바른 위치에 오도록 합니다.

16. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다. 토크 값은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

## 고정 인덱스 어댑터(1세대 및 2세대) 부착하기

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 구동 유닛과 어댑터의 스레드를 청소해 주세요.

2. 구동 유닛의 스레드에 Loctite 2701 또는 유사한 제품을 도포해 주세요.

3. 구동 유닛을 바이스를 고정하고 어댑터를 지정된 토크로 조여주세요.

4. 어댑터를 너트에 부착합니다.

5. C-스패터로 너트를 지정된 토크로 조여주세요.

## 포크 어댑터 연결

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 공구의 앵글 헤드에서 베어링 쉘을 분리합니다.

2. 포크 어댑터를 앵글 헤드에 부착합니다.

3. 공구를 바이스에 고정합니다. 나사산을 청소해 주세요. Loctite 2701 또는 이와 유사한 제품을 베어링 쉘 어댑터에 도포하고, 포크 어댑터에 밀어 넣고, 지정된 토크로 조여주세요. 참고: 이것은 1단계의 앵글 헤드용 베어링 쉘과 동일한 베어링 쉘이 아닙니다.

4. 나사산을 청소해 주세요. 어댑터의 스레드에 Loctite 2701 또는 유사한 제품을 도포해 주세요. C-스패너를 사용하여 포크 어댑터를 나사로 고정하고 지정된 토크로 조여주세요.

5. GFA 모듈과 너트를 구동 유닛의 어댑터에 연결합니다.

6. C-스패너로 너트를 조여주세요.

## 빠른 인덱스 어댑터(1세대 및 2세대) 부착하기

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 어댑터와 링을 GFA 유닛에 장착합니다.

   링을 장착하기 전에 스프링이 어댑터에 삽입되어 있는지 확인해 주세요.

2. 어댑터 내부의 링을 지정된 토크로 조여주세요.

3. 구동 유닛을 바이스에 고정해 주세요. 구동 유닛과 어댑터의 스레드를 청소해 주세요.

4. 구동 유닛의 스레드에 Loctite 2701 또는 유사한 제품을 도포해 주세요.

5. 어댑터를 구동 유닛에 부착하고 C-스패너를 사용하여 지정된 토크로 어댑터를 조여주세요.

## 적용 대상: