# GFA-COT

## Geared Front Attachment

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Ursprungsland

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin löper ut 12+1 månader efter avsändning från distributionscentret.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller som utförts av andra än tillverkaren eller dess certifierade servicepartner under garantiperioden omfattas inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast på auktoriserade verkstäder eller av certifierade servicepartner.

Förlängd garanti och avancerade förebyggande underhållstjänster erbjuds via de angivna servicekontakterna. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Översikt

# Systembeskrivning

Kugghjulsfästet (GFA) används för att dra åt och lossa skruvar och muttrar, särskilt på svåråtkomliga ställen.

GFA-enheten fästs på en drivenhet som styr åtdragningsprocessen. Drivenheten kan vara tryckluftsdriven eller elektrisk.

GFA-enheten har en modulär konstruktion som möjliggör många olika konfigurationer för olika skruvförband och åtdragningsprocesser.

Noggrannhet: 3σ ≤ 7 %.

# Systemkomponenter

Det modulbaserade GFA-systemet består av följande huvudkomponenter:

GFA-systemets huvudkomponenter
Position | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
A | Adapter | Med adaptern kan GFA-systemet monteras vid olika gränssnitt. Gränssnittet varierar beroende på drivenhetsmodellen. Adaptern kan antingen vara av typen med fast index eller med snabbindex. På adaptrar med fast index specificeras GFA-systemets vinkel av fabriken. På adaptrar med snabbindex kan användaren enkelt ändra vinkeln efter uppgiften. Adaptrarna finns i generation 1 och generation 2.
B | Fästmodul med drevat (GFA-) huvud | GFA-huvudet finns i olika storlekar för olika moment och växellägen.
C | Standardhylsa | Med olika hylsor kan GFA-systemet användas för olika skruvprofiler.
D | Fäst- och drag hylsa | Med en fäst- och draghylsa hålls skruven fast samtidigt som muttern dras åt.

# Generationer av GFA-axellock

GFA-modulen med stängd ände och schaktlock finns i två generationer (1 och 2). Monteringen av GFA-modulen med axellock av generation 1 eller 2 är densamma, tills axellocket monteras på modulen, därefter varierar monteringen mellan generation 1 och 2.

## För att identifiera axellockets generation

Axellocket generation 1 har inga splines och axellocket dras åt med en stiftnyckel. Axellocket generation 2 har splines och axellocket monteras på modulen genom att dra åt två skruvar som håller fast axellockets platta.

GFA-modul med stängd ände och axellock generation 1
GFA-modul med stängd ände och axellock generation 2

# GFA adaptergenerationer

Adapter med fast index och snabbindex finns i generation 1 och generation 2.

Montering av adapter med fast index varierar mellan generation 1 och generation 2. Monteringsanvisningarna är samma för alla generationer med snabbindexadapter. Se informationen nedan för identifiering av adaptergeneration.

## Identifiera en adapter med fast index

Fast adapter i generation 2 kan identifieras från utsidan genom spåren. Generation 1 har inte dessa. Se bilderna nedan.

Adapter med fast index generation 1.
Adapter med fast index generation 2.

## Identifiera generation för adapter med snabbindex

Adaptern är generation 1 om indexeringsfunktionen aktiveras genom dragning av GFA. Se bilden nedan.

Adaptern är generation 2 om indexeringsfunktionen aktiveras genom dragning av indexeringsringen. Se bilden nedan.

# Installation

# Monteringsanvisningar

## Montering av GFA-modul med axellock generation 1

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här monterar du GFA-modulen:

1. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på nålhållaren. Sätt nålhållaren över axlarna.

   - B) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över axlarna.

2. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över nålhållarna.

   - B) Lägg på smörjfett på nålarna. För in de lösa nålarna mellan axlarna och mellandreven. Se till att alla nålarna kommer in – det ska inte finnas några mellanrum.

3. Lägg på smörjfett på det utgående drevet. Placera det utgående drevet i huset. Placera drevet med samma riktning (hexagonala formen pekande uppåt eller nedåt) som det hade vid demonteringen.

4. Lägg på smörjfett på det ingående drevet. Sätt i det ingående drevet i lagerhuset och sätt tillbaka fästringen, passbrickan och nålhållaren (om dessa avlägsnats):

   - A) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 1.

   - B) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2.

5. Beroende på adaptertyp kan lagerhuset förberedas på ett av följande sätt innan det sätts i GFA-huset:

   - A) GFA-system med fast indexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, muttern och nedre låsringen.

   - B) GFA-system med snabbindexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   - C) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   Låsringar används inte i alla GFA-modeller. Se reservdelslistan för den aktuella GFA-modellen.

6. Sätt lagerhuset, som förberetts enligt ovanstående steg, i GFA-modulens hus.

   Lagerhuset kan sättas i ovanifrån eller nedifrån, beroende på GFA-modell.

7. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

   Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

8. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

9. Dra åt skruvarna till angivet åtdragningsmoment. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

10. Om tillämpligt sätter du lagerstödets bricka över axellocket. Lagerstödet finns inte i alla GFA-modeller.

11. Sätt axellocket i huset.

12. Vänd GFA upp och ned, fäst i ett skruvstycke och dra åt axellocket.

## Montering av GFA-modul med axellock generation 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här monterar du GFA-modulen:

1. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på nålhållaren. Sätt nålhållaren över axlarna.

   - B) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över axlarna.

2. Beroende på typ av nållager – monterade i lagerringar (A) eller lösa (B) – gör du följande:

   - A) Lägg på smörjfett på mellandreven. Sätt mellandreven över nålhållarna.

   - B) Lägg på smörjfett på nålarna. För in de lösa nålarna mellan axlarna och mellandreven. Se till att alla nålarna kommer in – det ska inte finnas några mellanrum.

3. Lägg på smörjfett på det utgående drevet. Placera det utgående drevet i huset. Placera drevet med samma riktning (hexagonala formen pekande uppåt eller nedåt) som det hade vid demonteringen.

4. Lägg på smörjfett på det ingående drevet. Sätt i det ingående drevet i lagerhuset och sätt tillbaka fästringen, passbrickan och nålhållaren (om dessa avlägsnats):

   - A) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 1.

   - B) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2.

5. Beroende på adaptertyp kan lagerhuset förberedas på ett av följande sätt innan det sätts i GFA-huset:

   - A) GFA-system med fast indexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, muttern och nedre låsringen.

   - B) GFA-system med snabbindexadapter generation 1:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   - C) GFA-system med fast index eller snabbindexadapter generation 2:
     Sätt i lagerhuset i den övre låsringen, styrringen och nedre låsringen.

   Låsringar används inte i alla GFA-modeller. Se reservdelslistan för den aktuella GFA-modellen.

6. Sätt lagerhuset, som förberetts enligt ovanstående steg, i GFA-modulens hus.

   Lagerhuset kan sättas i ovanifrån eller nedifrån, beroende på GFA-modell.

7. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

   Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

8. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

9. Dra åt skruvarna som håller fast det övre huset med angivet moment. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

10. Om tillämpligt sätter du lagerstödets bricka över axellocket. Lagerstödet finns inte tillgängligt för alla GFA-modeller.

11. Vänd GFA-modulen upp och ner. Sätt axellocket i huset. Om GFA-modulen har kilar ska det kontrolleras att kilarna är i rätt läge.

12. Sätt på axellocksplattan på axellocket, axellocket ska passa in i hålet i mitten. Använd en stiftnyckel för att kontrollera att axellocksplattan är i rätt läge.

13. Dra åt skruvarna som håller fast axellocksplattan med angivet moment.

## Montering av GFA-modulerna COT120, COT135 och COT250 med axellock, generation 2

1. Smörj nålhållaren med fett och montera nålhållaren över axlarna.

2. Smörj mellankugghjulen med fett och montera mellankugghjulen över nålhållarna.

3. Smörj utgångskugghjulet med fett. Sätt in utgångskugghjulet i huset. Placera kugghjulet i samma riktning (med den sexkantiga formen riktad uppåt eller nedåt) som vid demonteringen.

4. Montera ingångskugghjulet i lagerhuset. Montera kullagret och låsringen på ingångskugghjulet. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för åtdragning av lagerlåset.

5. Montera täckringen och fjäderringen på lagerhuset.

6. Montera indexfjädern och snabbindexringen över lagerhuset.

7. Montera adaptern på lagerhuset.

8. Montera indexglidringen på lagerhuset. Se Anvisningar för åtdragning av adaptern.

9. Montera lagerhuset, förberett enligt steget ovan, i det övre huset.

   Lagerhuset sätts in från ovansidan av GFA-modellen.

10. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

    Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

11. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

12. Dra åt huset med hjälp av skruvar, distansbricka och mutter som fäster det övre huset med angivet moment. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för momentvärden.

13. Placera lagerstödbrickan över axellocket. Lagerstödet finns inte tillgängligt för alla GFA-modeller.

14. Vänd GFA-modulen upp och ner. Sätt axellocket i huset. Dra åt axellocket med angivet moment. Sätt in och rikta in kilarna för axellocket i rätt läge. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för momentvärden.

15. Sätt på axellocksplattan på axellocket, axellocket ska passa in i hålet i mitten. Använd en stiftnyckel för att kontrollera att axellocksplattan är i rätt läge.

16. Dra åt skruvarna som håller fast axellocksplattan med angivet moment. Se Anvisningar för åtdragning av skruv för momentvärden.

## Montera adapter med fast index Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Rengör gängorna på drivenheten och adaptern.

2. Lägg på Loctite 2701 eller liknande på drivenhetens gängor.

3. Fäst drivenheten i ett skruvstycke och dra åt adaptern till angivet moment.

4. Montera adaptern på muttern.

5. Dra åt muttern med en C-nyckel till angivet moment.

## Fästa en gaffeladapter

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Avlägsna lagermanteln från verktygets vinkelhuvud.

2. Fäst gaffeladaptern på vinkelhuvudet.

3. Fäst verktyget vid ett skruvstycke. Rengör gängorna. Applicera Loctite 2701 eller liknande på lagermanteladaptern, och tryck in den i gaffeladaptern. Obs: Detta är inte samma lagermantel som för vinkelhuvudet i steg 1.

4. Rengör gängorna. Lägg på Loctite 2701 eller liknande adapterns gängor. Skruva fast den på gaffeladaptern och dra åt till angivet moment med en C-nyckel.

5. Montera muttern med GFA-modulen på drivenhetens adapter.

6. Dra åt muttern med en C-nyckel.

## Montera snabbindexadapter Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst adaptern och ringen på GFA-enheten.

   Kontrollera att fjädern är införd i adaptern innan du fäster ringen.

2. Dra åt adaptern till angivet moment.

3. Fäst drivenheten i ett skruvstycke. Rengör gängorna på drivenheten och adaptern.

4. Lägg på Loctite 2701 eller liknande på drivenhetens gängor.

5. Fäst adaptern på drivenheten och dra åt adaptern med en C-nyckel.

# Anvisningar för demontering

## Demontering av GFA-modul med axellock generation 1

I anvisningarna nedan visas ett exempel på en GFA-modul. Detaljerna kan variera beroende på GFA-modellen.

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här demonteras GFA-modulen:

1. Lossa axellocket.

2. Avlägsna axellocket.

3. Lossna och avlägsna skruvarna. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

4. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa den övre och undre delen av huset.

5. Separera husets delar.

6. Ta bort lagerhuset och fästringen, passbrickan och nålhållaren.

7. Avlägsna det utgående drevet, mellanhjulen och de ingående dreven.

   Notera det utgående drevets riktning (sexkantform uppåt eller nedåt). Den ska placeras på samma sätt när GFA-modulen monteras.

8. Avlägsna nålrullarna.

   Beroende på GFA-modellen kan nålrullarna vara lösa eller monterade i lagerringar.

## Demontering av GFA-modul med axellock generation 2

I anvisningarna nedan visas ett exempel på en GFA-modul. Detaljerna kan variera beroende på GFA-modellen.

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här demonteras GFA-modulen:

1. Lossa skruvarna som håller fast axellocksplattan.

2. Ta bort axellocksplattan.

3. Avlägsna axellocket.

4. Lossa skruvarna som håller fast det övre huset. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

5. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa den övre och undre delen av huset.

6. Separera husets delar.

7. Ta bort lagerhuset och fästringen, passbrickan och nålhållaren.

8. Avlägsna det utgående drevet, mellanhjulen och de ingående dreven.

   Notera det utgående drevets riktning (sexkantform uppåt eller nedåt). Den ska placeras på samma sätt när GFA-modulen monteras.

9. Avlägsna nålrullarna.

   Beroende på GFA-modellen kan nålrullarna vara lösa eller monterade i lagerringar.

## Demontering av GFA-modulerna COT120, COT135 och COT250 med axellock, generation 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Lossa skruvarna som håller fast axellocksplattan.

2. Ta bort axellocksplattan.

3. Avlägsna axellocket.

4. Lossa skruvarna och ta bort distansen och muttern som håller fast det övre huset. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

5. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa den övre och undre delen av huset.

6. Separera husets delar.

7. Ta bort lagerhuset och täckringen, indexfjädern, snabbindexringen och fjäderringen.

8. Ta bort utgångskugghjulet, de mellersta kugghjulen och ingångskugghjulen.

   Notera utgångskugghjulets riktning (sexkanten uppåt eller nedåt). Den ska placeras på samma sätt när GFA-modulen monteras.

9. Avlägsna nålrullarna.

   Beroende på GFA-modellen kan nålrullarna vara lösa eller monterade i lagerringar.

## Borttagning av med fast index i Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst drivenheten tillsammans med GFA-systemet ett skruvstycke.

2. Lossa muttern från adaptern med en C-nyckel.

3. Ta bort GFA-enheten från adaptern.

4. Lossa adaptern medurs för att avlägsna den från drivenheten.

   Adaptern fixeras på drivenheten med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa verktyget från adaptern. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

## Ta bort en gaffeladapter

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst drivenheten i ett skruvstycke och lossa muttern med en C-nyckel.

2. Ta bort GFA-modulen.

3. Lossa och avlägsna adaptern från gaffeladaptern.

   Adaptern fixeras med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa adaptern. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

4. Lossa och avlägsna lagermanteln från gaffeladaptern.

   Lagermanteln fixeras med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa lagermanteln. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

5. Ta bort adaptern från vinkelhuvudet.

6. I vissa fall ska verktygets lagermantel fästas på vinkelhuvudet. Obs: Detta är inte samma lagermantel som för adaptern, i steg 4.

## Borttagning av snabbindexadapter Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst drivenheten tillsammans med GFA-systemet i ett skruvstycke. Använd en C-nyckel för att lossa adaptern från drivenheten.

   Adaptern fixeras på drivenheten med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa adaptern från drivenheten. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

2. Borttagning av adaptern från drivenheten.

3. Lossa ringen inuti adaptern.

4. Ta bort ringen och adaptern från GFA-enheten.

# Monteringsanvisningar för XB-P-adaptern

## Förberedelse

1. Inför montering av COT ska du ta bort den befintliga nosmuttern från XB-P-verktyget.

## Montera en XB-P-adapter

1. Sätt fast vridlåsringen på XB-P-huset. Skjut in de fyra inre flänsarna i motsvarande spår i huset.

2. Dra åt nosmuttern på XB-P-huset enligt följande:

   - Dra åt till 20 Nm (moturs) med hjälp av en stiftnyckel.

     Använd monteringsverktyget 4080 1471 80 för att dra åt nosmuttern.

   - Vänta minst 10 minuter (utan att minska det ursprungliga tillämpade momentet).

   - Dra åt igen till 20 Nm (moturs) med hjälp av en stiftnyckel.

   - Processen med två åtdragningssteg är viktig eftersom plasthuset kan ge efter något efter den första åtdragningen.

   - Håll fast vridlåsringen med en C-nyckel under åtdragningen.

   - För COT ska du tillfälligt ta bort bitshållaren för att komma åt nosmuttern. När du använder monteringsverktyget 4080 1471 80 kan du dra åt nosmuttern direkt utan att ta bort bitshållaren.

3. Sätt in axeln i bitshållaren för att låsa axeln i axiell riktning.

4. Dra åt den gängade bussningen mot vridlåsringen:

   - Applicera Loctite 243 på gängorna.

   - Dra åt till 20 Nm moturs.

   Håll fast vridlåsringen med en C-nyckel under åtdragningen.

5. Rikta in GFA mot axeln. Se till att axeln passar in i GFA:s ingångskugghjul. Dra åt adapterringen mot den gängade bussningen. Mer information finns i Monteringsanvisningar.

   Vid åtdragning ska du hålla fast den gängade hylsan med en C-nyckel.

## Ta bort en XB-P-adapter

1. För att ta bort adaptern från XB-P-verktyget ska du följa monteringsstegen i omvänd ordning.

# Anvisningar för åtdragning av skruv

Vid åtdragning av skruvarna i GFA-modulens höljen hänvisas till åtdragningsmomenten i tabellen nedan.

GFA-modell | Åtdragningsmoment för husskruvar [Nm] | Åtdragningsmoment för lagerlås [Nm] | Åtdragningsmoment för axellock [Nm] | Åtdragningsmoment för skruvarna på axellocksplattan [Nm] | Åtdragningsmoment för Desoutter-adapterskruvar [Nm]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
COT14 | 1 | - | - | - | -
COT26 | 1,3 | - | - | - | -
COT41 | 1,3 | - | - | - | -
COT62 | 2 | - | - | - | -
COT81 | 2 | - | - | - | -
COT120 | 2,2 | 15 | 12 | 1 | 12
COT135 | 4,8 | 15 | 12 | 1 | 12
COT250 | 4,8 | 20 | 15 | 2 | 12

# Anvisningar för åtdragning av adaptern

Kråkfot | Indexglidring (snabbindexadapter) | Gaffeladapter för lagerhölje | Fast indexadapter | Snabbindexadapter | Mutter för fast indexadapter | Desoutter fast och snabbindexadapter
COT-14 | 10 Nm Loctite 243 | Enl. verktygsspec. | 30 Nm Loctite 2701 | 20 Nm Loctite 243 |
COT-26 | 10 Nm Loctite 243 | Enl. verktygsspec. | 40 Nm Loctite 2701 | 30 Nm Loctite 243 |
COT-41 | 10 Nm Loctite 243 | Enl. verktygsspec. | 60 Nm Loctite 2701 | 30 Nm Loctite 243 |
COT-62 | 15 Nm Loctite 243 | Enl. verktygsspec. | 80 Nm Loctite 2701 | 40 Nm Loctite 243 |
COT-81 | 15 Nm Loctite 243 | Enl. verktygsspec. | 110 Nm Loctite 2701 | 40 Nm Loctite 243 |
COT-120 | 15 Nm Loctite 243 | - | 200 Nm Loctite 2701 | - | 12 Nm Loctite 243
COT-135 | 15 Nm Loctite 243 | - | 200 Nm Loctite 2701 | - | 12 Nm Loctite 243
COT-250 | 20 Nm Loctite 243 | - | 250 Nm Loctite 2701 | - | 12 Nm Loctite 243

Inriktning av kråkfot

1. Lokalisera ingreppet närmast specificerad position (vinkel).

2. Dra åt adaptern till angivet moment.

3. Om det närmaste ingreppet inte är vid en specificerad position (vinkel) – dra åt adaptern en aning ytterligare mot drivverktyget för att rikta in drivverktyget och GFA.

# Funktionstest

Funktionstestet utförs på en GFA-modul som är frånkopplad från verktyget.

Utför ett funktionstest före den första åtdragningen och efter varje utförd underhållsåtgärd.

Så här utför du ett funktionstest:

1. Vrid det utgående drevet för hand eller med en hylsa. Det ska gå lätt att vrida.

2. Om det är svårt att vrida, så öppnar du huset och kontrollerar att alla komponenter sitter på rätt plats. Kontakta Atlas Copcos kundtjänst om problemen fortsätter.

3. Smörj systemet.

# Användning

# Ergonomiska riktlinjer

Tänk på din arbetsstation när du läser igenom denna förteckning över allmänna ergonomiska riktlinjer, för att komma på områden som kan förbättras när det gäller hållning, placering av komponenter, eller arbetsmiljö.

- Ta paus och ändra arbetsställning ofta.

- Anpassa arbetsplatsens utseende så att det passar dina behov och arbetsuppgiften.

  - Se till att allt finns inom bekvämt räckhåll så att verktyg och delar är lättåtkomliga och du undviker statisk belastning.

  - Använd utrustning som t.ex. bord och stolar som är lämpliga för arbetsuppgiften.

- Undvik att arbeta över axelhöjd eller med statiska grepp vid monteringsarbete.

  - Vid arbeten över axelhöjd, minska den statiska belastningen på musklerna genom att minska verktygets vikt, med hjälp av t.ex. momentarmar, slangvindor eller balanseringsdon. Du kan även minska den statiska belastningen på musklerna genom att hålla verktyget nära kroppen.

  - Ta regelbundna pauser.

  - Undvik extrema arm- och handledsställningar, speciellt vid moment som kräver att du tar i.

- Justera så att du får ett gott synfält som kräver ett minimum av ögon- och huvudrörelser.

- Använd lämplig belysning för arbetet.

- Välj lämpligt verktyg för arbetet.

- Använd hörselskydd i bullriga miljöer.

- Använd högkvalitativa insatta verktyg och förbrukningsartiklar för att minimera exponeringen för kraftiga vibrationer.

- Minimera exponeringen för reaktionskrafter.

  - Vid kapning:

    En kapskiva kan fastna om skivan är böjd eller om den inte styrs korrekt. Använd alltid rätt fläns för kapskivan, och undvik att böja kapskivan under arbetet.

  - Vid borrning:

    Borren kan stanna när borren bryter igenom. Använd stödhandtag om stoppmomentet är högt. Säkerhetsstandarden ISO11148 del 3 rekommenderar att man använder något för att ta upp reaktionsmoment över 10 Nm för verktyg med pistolgrepp och 4 Nm för raka verktyg.

  - Vid användning av direktdrivna skruv- eller mutterdragare:

    Reaktionskrafterna beror på verktyginställningarna och förbandets egenskaper. Reaktionskraften en användare klarar att hantera avgörs av dennes styrka och hållning. Anpassa inställningsmomentet till operatörens styrka och kroppsställning och använd en momentarm eller mothåll om vridmomentet är för högt.

- Använd ett dammsugningssystem eller en andningsmask i dammiga miljöer.

# Handhavande

# Använda GFA-systemet

VARNING

Risk för skada

Om systemet rör sig på ett oväntat sätt, eller om reaktionskrafter tas upp på fel sätt, kan det leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- Kontrollera alltid att systemet är korrekt placerat på mutterskallen.

VARNING

Klämrisk

Den dubbla avtryckaren tvingar användaren att använda båda händerna för att hantera verktyget. Om den inte används kan operatören oavsiktligt starta verktyget under justering av crowfootnyckeln, vilket kan orsaka allvarliga handskador.

- Kontrollera att verktyget inte går att starta när den dubbla avtryckaren släppts.

- Testa alltid verktyget genom att först släppa den dubbla avtryckarens avtryckare och sedan trycka in verktygets avtryckare. Om verktyget startar ska arbetet avbrytas.

Böjning vid hylsan sänker installerat moment för alla modeller.

Om operatören lägger en böjningsbelastning på hylsan (till exempel genom att inte hålla verktygets vikt och i stället låta verktyget hänga på skruvhuvudet) kommer den installerade momentnivån att reduceras. Även om verktyget mäter och rapporterar korrekt moment kommer förbandet inte att dras åt ordentligt. Denna inverkan är mer känslig vid låga målmoment.

Korrekt funktion.
Felaktig funktion.

# Justering av snabbindexadaptern

VARNING

Risk för personskada

Om en snabbindexadapter inte har låsts korrekt finns risk för oväntade rörelser hos verktyget, vilket kan orsaka personskador.

- Efter justering av snabbindexadaptern måste du alltid kontrollera att GFA-huvudet är låst innan verktyget startas. I låst läge kan GFA-huvudet inte rotera och den röda ringen på adaptern syns inte från sidan.

1. Upplåsning av GFA-huvudet: dra GFA-huvudet nedåt för generation 1 eller dra ned indexringen för generation 2.

2. Vrid GFA-huvudet och justera vinkeln mot drivenheten.

3. Låsning av GFA-huvudet: dra GFA-huvudet uppåt för generation 1 eller dra upp indexringen för generation 2, och kontrollera att GFA-huvudet greppar räfflorna. I låst läge kan GFA-huvudet inte rotera och den röda ringen syns inte från sidan.

   Snabbindexadapter generation 1 i låst och olåst läge.
   Snabbindexadapter generation 2 i låst och olåst läge.

   Efter varje indexering måste du kontrollera att GFA-huvudet är i låst läge innan verktyget startas.

# Använda GFA-systemet med mothåll

För vinklade verktyg som använder moment över 50 Nm rekommenderar vi användning av mothåll, antingen monterat på GFA-flänsen eller på verktyget.

VARNING

Klämrisk

Gör en kontroll av verktygets rotationsriktning före start! En start i en oväntad rotationsriktning kan orsaka kroppsskada eller egendomsskada.

- Se till att rotationsriktningen för verktyget är korrekt innan verktyget startas.

- Håll händerna borta från mothållet medan verktyget används.

1. Montera verktyget på systemet.

2. VARNING

   Var medveten om att mothållet vrids i motsatt riktning till verktyget.

   Genom att använda backreglage kan verktyget användas i både medurs och moturs riktningar.

3. Kontrollera att verktyget är placerat i korrekt läge på arbetsytan enligt bildens beskrivning.

4. VARNING

   Håll aldrig händerna i närheten av mothållet när verktyget används.

   Tryck på knappen för att starta verktyget.

5. Fortsätt att trycka på knappen medan muttern gängas ner. Med pneumatiska verktyg hörs ett ljud, medan verktyget gängar ner muttern. Släpp knappen för att stoppa verktyget, när ljudet minskar. Om elverktyg används regleras nergängningen av muttern med Power Focus.

# Service

# Översyn

Service måste utföras av kvalificerad personal som har tillgång till servicehandboken och/eller har genomgått utbildning för service av GFA-tillbehör.

Översyn och förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum, en gång per år eller efter högst 500 000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först. Service kan behöva göras oftare om maskinen används för tunga uppgifter. Om tillbehöret inte fungerar korrekt ska det omedelbart tas ur drift för inspektion.

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Kugghjulen i GFA-modulen utsätts för högt yttryck, därför är det viktigt att regelbundet kontrollera deras skick. Om något av kugghjulen är slitet eller skadat måste alla kugghjul bytas ut. Nållagren måste bytas ut om de är skadade.

Oanvända kugghjul kan utsättas för effektivitetsavvikelser under inkörningsfasen. Efter byte av något av ingångskugghjulet, hylsan eller kugghjulen under service rekommenderas det att öka frekvensen för kalibreringsintervallen under de första 3 000 åtdragningarna. Med jämna mellanrum mellan servicebesöken ska ytterligare fett smörjas in via smörjnipplarna.

Vid felaktiga åtdragningsresultat:

- Inspektera ingångskugghjulet, utgångskugghjulet och alla inre delar med avseende på slitage och byt ut slitna delar.

Följ dessa allmänna riktlinjer:

## Daglig service

1. Rengör utsidan på GFA-enheten.

2. Rengör systemet genom att torka av det försiktigt med en ren, mjuk trasa.

3. Kontrollera om det finns skador på GFA-enheten.

4. Inspektera alla åtdragningselement på GFA och anslutningen till verktyget.

5. Utför funktionstester och lyssna efter onormala ljud.

6. Smörj systemet med smörjnipplar.

## Service beroende på miljö

Miljö | Serviceintervall
Mycket smutsig miljö (t.ex. tung industri/utomhusmiljö) | Var 50 000 åtdragningar
Smutsig miljö (t.ex. industri där materialavverkning sker i samma lokaler) | Var 125 000 åtdragningar
Ren miljö (t.ex. typisk monteringslinje) | Var 250 000 åtdragningar
Mycket ren miljö (t.ex. laboratoriemiljö/kontorsmiljö) | Var 500 000 åtdragningar

## Årlig service

1. Demontera GFA-enheten.

2. Rengör insidan på GFA-enheten.

3. Rengör insidan av huset med fettborttagningsmedel.

4. Rengör kugghjulen, nålarna och lagren separat med fettborttagningsmedel.

5. Rengör delarna och ta bort alla rester av avfettningsmedel. Använd bromsrengöringsmedel eller motsvarande.

6. Smörj insidan på GFA-enheten.

7. Montera GFA-systemet.

8. Kör GFA-enheten utan last i 5 minuter så att smörjfettet fördelas.

9. Kalibrera GFA-enheten så att du får korrekt moment.

# Underhåll

# Byta ut HAD-bits

Så tar du bort bits:

1. Lossa och avlägsna ställskruven från hylsan. Använd en indexnyckel.

2. Avlägsna bitset.

Så sätter du i bits:

1. Rengör bitshållaren och ställskruven med Loctite 7063.

2. Applicera Loctite 243 jämnt på ställskruvens gänga. Se tabellen nedan för mängden Loctite.

   Ställskruvens storlek | Åtdragningsmoment | Mängd Loctite
   M5 | 1,5 Nm | 1 droppe
   M8 | 8 Nm | 2 droppar

3. Sätt in bitsen i bitshållaren.

4. Fäst och dra åt bitsen med ställskruven.

# Rengöring av systemet

## Rengör utsidan på GFA-enheten

Rengör systemet genom att torka det noggrant med en ren, slät trasa.

## Rengör insidan på GFA-enheten

Vi rekommenderar handrengöringsmedel eller ultraljudsrengöring.

1. Demontera GFA-systemet.

2. Rengör insidan på höljet med avfettningsmedel.

3. Rengör kuggar, nålar och lager separat med avfettningsmedel.

4. Rengör delarna och ta bort alla rester av avfettningsmedel. Använd bromsrengöringsmedel eller motsvarande.

5. Montera GFA-systemet.

# Byta ut en HAD-hylsa på en GFA-modul med axellock generation 1

## Så tar du bort hylsan:

1. Lossa axellocket med en tappnyckel.

2. Avlägsna axellocket.

3. Ta bort skruvarna som håller fast huset och HAD-fästplattan.

   Fjädern i HAD-hylsan trycker HAD-fästplattan uppåt. Se till att HAD-fästplattan inte flyger iväg.

   - A) Om HAD-hylsan är en uppåtvänd hylsa ska skruvarna som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan.

   - B) Om HAD-hylsan är en nedåtvänd hylsa ska skruvarna som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan och undersidan av GFA-modulen.

4. Ta bort HAD-fästplattan.

5. Ta bort fjädern och bitshållaren.

6. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa de övre och undre delarna av huset.

7. Separera husets delar.

8. Ta bort HAD-hylsan.

## Så monterar du hylsan:

1. Smörj kuggarna och glidytorna på HAD-hylsan.

2. Sätt in den nya HAD-hylsan i huset tillsammans med kugghjulen.

3. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

   Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

4. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

5. Sätt in bitshållaren och fjädern i HAD-hylsan.

6. Placera fästplattan ovanpå fjädern och tryck ner den.

7. Dra åt skruvarna som håller fast husen och HAD-fästplattan med angivet moment:

   - A) Om HAD-hylsan är en uppåtvänd hylsa ska skruvarna som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan.

   - B) Om HAD-hylsan är en nedåtvänd hylsa ska skruvarna som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan och undersidan av GFA-modulen.

8. Sätt axellocket i huset.

9. Vänd GFA upp och ned, fäst i ett skruvstycke och dra åt axellocket med en tappnyckel.

# Byta ut en HAD-hylsa på GFA-modulen med axellock generation 2

## Så tar du bort hylsan:

1. Ta bort skruvarna som håller fast axellocksplattan.

2. Ta bort axellocksplattan.

3. Avlägsna axellocket.

4. Ta bort skruvarna som håller fast huset och HAD-fästplattan. För COT250 tar du även bort distansen och muttern.

   Fjädern i HAD-hylsan trycker HAD-fästplattan uppåt. Se till att HAD-fästplattan inte flyger iväg.

   - A) Om HAD-hylsan är en uppåtvänd hylsa ska skruvarna som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan.

   - B) Om HAD-hylsan är en nedåtvänd hylsa ska skruvarna som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan och undersidan av GFA-modulen.

5. Ta bort HAD-fästplattan.

6. Ta bort fjädern och bitshållaren.

7. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna med hjälp av en dorn för att lossa husets övre och nedre del.

8. Separera husets delar.

9. Ta bort HAD-hylsan.

## Så monterar du hylsan:

1. Smörj kuggarna och glidytorna på HAD-hylsan.

2. Sätt in den nya HAD-hylsan i huset tillsammans med kugghjulen.

3. Använd ett pressverktyg för att pressa samman den övre och undre delen av huset.

   Det är viktigt att pressa med ett jämnt tryck över huset.

4. Se till att det inte är något mellanrum mellan den övre och undre delen av huset.

5. Sätt in bitshållaren och fjädern i HAD-hylsan.

6. Placera fästplattan ovanpå fjädern och tryck ner den.

7. Dra åt skruvarna som håller fast husen och HAD-fästplattan med angivet moment. För COT250 monterar du även distansen och muttern med skruvar.

   - A) Om HAD-hylsan är en uppåtvänd hylsa ska skruvarna, distansen och muttern som håller fast HAD-fästplattan placeras på ovansidan.

   - B) Om HAD-hylsan är en nedåtvänd hylsa ska skruvarna, distansen och muttern som fäster HAD-fästplattan placeras på ovansidan och undersidan av GFA-modulen.

8. Vänd GFA-modulen upp och ner. Sätt axellocket i huset. Om GFA-modulen har kilar ska det kontrolleras att kilarna är i rätt läge.

9. Sätt på axellocksplattan på axellocket, axellocket ska passa in i hålet i mitten. Använd en stiftnyckel för att kontrollera att axellocksplattan är i rätt läge.

10. Dra åt skruvarna som håller fast axellocksplattan med angivet moment.

# Smörjning

# Smörjning för GFA

Komponent | Rekommenderat smörjmedel | Mängd
--- | --- | ---
GFA-modul | Molykote Longterm 2 Plus | Tills överflödigt smörjfett syns på den utgående hylsan.

Så här smörjer du GFA-modulen:

1. Använd en smörjpistol för att applicera smörjfett på varje smörjnippel i GFA-modulen.

   Antalet smörjnipplar varierar beroende på GFA-modulens konstruktion.

2. Kör systemet utan last så att smörjfettet fördelas.

3. Ta bort överflödigt smörjfett från utsidan med en ren och slät trasa.

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

# Återvinningsinformation

## Adapter med fast index och snabbindex generation 1

Återvinn GFA-enheten som stål. Återvinn skyddsfilmerna som TPU.

## Adapter med fast index och snabbindex generation 2

Pos. | Återvinn som
--- | ---
1-2, 4-6 | Stål
3 | Aluminium

## Gäller för: