# Instructions de démontage

## Démontage du module GFA avec couvercle d'arbre de génération 1

Les instructions ci-dessous montrent un exemple de module GFA. Les détails peuvent varier en fonction du modèle GFA.

Pour l'entretien de l’outil, consulter Matériel d'entretien pour le modèle spécifique de GFA.

Pour démonter le module GFA :

1. Dévisser le couvercle d'arbre.

2. Déposer le couvercle d'arbre.

3. Dévisser et déposer les vis. Le nombre et le type de vis dépend du modèle GFA.

4. Placer le module GFA sur un tapis en caoutchouc. Chasser les goupille pour débloquer la partie supérieure et inférieure du carter.

5. Séparer les carters.

6. Déposer le carter du roulement et la bague snap, la bague de butée et le support à rouleaux.

7. Déposer l'embout mâle, les engrenages intermédiaires et les embouts femelle.

   Noter le sens de l’embout mâle (forme hexagonale vers le haut ou le bas). Il devrait être placé de la même manière lors de l’assemblage du module GFA.

8. Déposer les roulements à rouleaux.

   En fonction du modèle GFA, les roulements à rouleaux peuvent être libres ou assemblés dans dans bagues.

## Démontage du module GFA avec couvercle d'arbre de génération 2

Les instructions ci-dessous montrent un exemple de module GFA. Les détails peuvent varier en fonction du modèle GFA.

Pour l'entretien de l’outil, consulter Matériel d'entretien pour le modèle spécifique de GFA.

Pour démonter le module GFA :

1. Desserrer les vis de fixation de la plaque du couvercle d'arbre.

2. Déposer la plaque du couvercle d'arbre.

3. Déposer le couvercle d'arbre.

4. Desserrer les vis de fixation de la plaque du carter supérieur. Le nombre et le type de vis dépend du modèle GFA.

5. Placer le module GFA sur un tapis en caoutchouc. Chasser les goupille pour débloquer la partie supérieure et inférieure du carter.

6. Séparer les carters.

7. Déposer le carter du roulement et la bague snap, la bague de butée et le support à rouleaux.

8. Déposer l'embout mâle, les engrenages intermédiaires et les embouts femelle.

   Noter le sens de l’embout mâle (forme hexagonale vers le haut ou le bas). Il devrait être placé de la même manière lors de l’assemblage du module GFA.

9. Déposer les roulements à rouleaux.

   En fonction du modèle GFA, les roulements à rouleaux peuvent être libres ou assemblés dans dans bagues.

## Désassembler le module GFA COT120, COT135 et COT250 avec couvercle d'arbre de génération 2

Pour l'entretien de l’outil, consulter Matériel d'entretien pour le modèle spécifique de GFA.

1. Desserrer les vis de fixation de la plaque du couvercle d'arbre.

2. Déposer la plaque du couvercle d'arbre.

3. Déposer le couvercle d'arbre.

4. Desserrer les vis et retirer l'entretoise et l'écrou qui fixent le carter supérieur. Le nombre et le type de vis dépend du modèle GFA.

5. Placer le module GFA sur un tapis en caoutchouc. Chasser les goupilles pour débloquer la partie supérieure et inférieure du carter.

6. Séparer les carters.

7. Déposer le carter du roulement et la bague du couvercle, le ressort d'indexation, la bague d'indexation rapide et la bague souple.

8. Déposer l'engrenage de sortie, les engrenages intermédiaires et les engrenages d'entrée.

   Noter le sens de l'engrenage de sortie (forme hexagonale vers le haut ou le bas). Il devrait être placé de la même manière lors de l’assemblage du module GFA.

9. Déposer les paliers à aiguilles.

   En fonction du modèle GFA, les paliers à aiguilles peuvent être libres ou assemblés dans les bagues du roulement.

## Retirer un adaptateur à indexage fixe de génération 1 et 2

Pour l'entretien de l’outil, consulter Matériel d'entretien pour le modèle spécifique de GFA.

1. Serrer l'unité d'entraînement, ainsi que le système GFA, dans un étau.

2. Dévisser l'écrou de l'adaptateur à l'aide d'une clé plate.

3. Déposer l'unité GFA de l’adaptateur.

4. Dévisser l’adaptateur à l'aide d'une clé plate pour le déposer de l’unité d’entraînement.

   L’adaptateur est fixé à l’unité d’entraînement avec de la colle Loctite. Dévisser l’outil de l’adaptateur requiert une force importante. Il est recommandé d’utiliser un pistolet à chaleur pour faciliter le dévissage.

## Déposer un adaptateur pour fourche

Pour l'entretien de l’outil, consulter Matériel d'entretien pour le modèle spécifique de GFA.

1. Serrer l’unité d’entraînement dans un étau et dévisser l’écrou à l'aide d'une clé plate.

2. Retirer le module GFA.

3. Dévisser et déposer l'adaptateur de l’adaptateur pour fourche à l'aide d'une clé plate.

   L’adaptateur est fixé avec de la colle Loctite. Dévisser l’adaptateur requiert une force importante. Il est recommandé d’utiliser un pistolet à chaleur pour faciliter le dévissage.

4. Dévisser et déposer l'adaptateur de coquille de roulement de l’adaptateur pour fourche à l'aide d'une clé plate.

   La coquille de roulement est fixée avec de la colle Loctite. Dévisser la coquille de roulement requiert une force importante. Il est recommandé d’utiliser un pistolet à chaleur pour faciliter le dévissage.

5. Déposer l’adaptateur pour fourche du renvoi d'angle.

6. Le cas échéant, serrer la coquille de roulement de l’outil sur le renvoi d'angle. Remarque : ce n’est pas la même coquille de roulement que celle de l’adaptateur de l’étape 4.

## Déposer un adaptateur à indexage rapide de génération 1 et 2

Pour l'entretien de l’outil, consulter Matériel d'entretien pour le modèle spécifique de GFA.

1. Serrer le système GFA avec l’unité d’entraînement dans un étau. Utiliser une clé plate pour desserrer l'adaptateur de l'unité d'entraînement.

   L’adaptateur est fixé à l’unité d’entraînement avec de la colle Loctite. Dévisser l’adaptateur de l’unité d’entraînement requiert une force importante. Il est recommandé d’utiliser un pistolet à chaleur pour faciliter le dévissage.

2. Déposer l’adaptateur de l'unité d'entraînement.

3. Dévisser la bague à l’intérieur de l’adaptateur.

4. Déposer la bague et l’adaptateur de l’unité GFA..

## S’applique à :