# Instruções de Desmontagem

## Como Desmontar o Módulo GFA com a Tampa do Eixo Geração 1

A instrução a seguir mostra um exemplo de um módulo GFA. Os detalhes podem variar em função do modelo do GFA.

Para manutenções na ferramenta, consulte Equipamentos de Manutenção para obter o modelo de GFA específico.

Para desmontar o módulo GFA:

1. Solte a tampa do eixo.

2. Remova a tampa do eixo.

3. Solte e remova os parafusos. O número e tipo de parafusos dependem do modelo do GFA.

4. Coloque o módulo GFA sobre um tapete de borracha. Golpeie os eixos para soltar as partes superior e inferior do alojamento.

5. Separe os alojamentos.

6. Remova o alojamento do mancal e o anel retentor, o anel de calço e a gaiola de agulhas.

7. Remova a engrenagem de saída, as engrenagens intermediárias e as engrenagens de entrada.

   Observe o sentido da engrenagem de saída (formato sextavado para cima ou para baixo). Deve ser colocada da mesma maneira quando se monta o módulo GFA.

8. Remova os rolamentos de agulhas.

   Em função do modelo do GFA, os rolamentos de agulhas podem vir soltos ou montados em anéis de rolamento.

## Como Desmontar o Módulo GFA com a Tampa do Eixo Geração 2

A instrução a seguir mostra um exemplo de um módulo GFA. Os detalhes podem variar em função do modelo do GFA.

Para manutenções na ferramenta, consulte Equipamentos de Manutenção para obter o modelo de GFA específico.

Para desmontar o módulo GFA:

1. Afrouxe os parafusos que seguram a placa da tampa do eixo.

2. Remova a placa da tampa do eixo.

3. Remova a tampa do eixo.

4. Afrouxe os parafusos que seguram a alojamento superior. O número e tipo de parafusos dependem do modelo do GFA.

5. Coloque o módulo GFA sobre um tapete de borracha. Golpeie os eixos para soltar as partes superior e inferior do alojamento.

6. Separe os alojamentos.

7. Remova o alojamento do mancal e o anel retentor, o anel de calço e a gaiola de agulhas.

8. Remova a engrenagem de saída, as engrenagens intermediárias e as engrenagens de entrada.

   Observe o sentido da engrenagem de saída (formato sextavado para cima ou para baixo). Deve ser colocada da mesma maneira quando se monta o módulo GFA.

9. Remova os rolamentos de agulhas.

   Em função do modelo do GFA, os rolamentos de agulhas podem vir soltos ou montados em anéis de rolamento.

## Como Desmontar o Módulo GFA COT120, COT135 e COT250 com a Tampa do Eixo Geração 2

Para manutenções na ferramenta, consulte Equipamentos de Manutenção para obter o modelo de GFA específico.

1. Afrouxe os parafusos que seguram a placa da tampa do eixo.

2. Remova a placa da tampa do eixo.

3. Remova a tampa do eixo.

4. Solte os parafusos e remova o espaçador e a porca que fixam a parte superior da carcaça. O número e tipo de parafusos dependem do modelo do GFA.

5. Coloque o módulo GFA sobre um tapete de borracha. Golpeie os eixos para soltar as partes superior e inferior do alojamento.

6. Separe os alojamentos.

7. Remova a carcaça do rolamento, o anel de cobertura, a mola de indexação, o anel de indexação rápida e o anel de mola.

8. Remova a engrenagem de saída, as engrenagens intermediárias e as engrenagens de entrada.

   Observe o sentido da engrenagem de saída (formato sextavado para cima ou para baixo). Deve ser colocada da mesma maneira quando se monta o módulo GFA.

9. Remova os rolamentos de agulhas.

   Em função do modelo do GFA, os rolamentos de agulhas podem vir soltos ou montados em anéis de rolamento.

## Removendo um Adaptador Indicador Fixo Gerações 1 e 2.

Para ferramentas de manutenção, consulte Equipamentos de Manutenção para obter o modelo de GFA específico.

1. Prenda a unidade de transmissão e o sistema GFA em um torno de bancada.

2. Solte a porca do adaptador com uma chave tipo unha.

3. Remova a unidade GFA do adaptador.

4. Solte o adaptador com uma chave tipo unha para removê-lo da unidade de transmissão.

   O adaptador é fixado à unidade de transmissão com adesivo Loctite. Soltar a ferramenta do adaptador requer muita força. Recomenda-se usar um soprador térmico tipo pistola para facilitar a remoção.

## Removendo um Adaptador Tipo Garfo

Para manutenções na ferramenta, consulte Equipamentos de Manutenção para obter o modelo de GFA específico.

1. Prenda a unidade de transmissão em um torno de bancada e solte a porca com uma chave tipo unha.

2. Retire o módulo GFA.

3. Solte e remova o adaptador do adaptador tipo garfo com uma chave tipo unha.

   O adaptador é fixado com Loctite. Soltar o adaptador requer muita força. Recomenda-se usar um soprador térmico tipo pistola para facilitar a remoção.

4. Solte e remova o adaptador da capa do rolamento do adaptador tipo garfo com uma chave tipo unha.

   A capa do rolamento é fixada com Loctite. Soltar a capa do rolamento requer muita força. Recomenda-se usar um soprador térmico tipo pistola para facilitar a remoção.

5. Remova da cabeça angular do adaptador tipo garfo.

6. Se for o caso, prenda à cabeça angular a capa do rolamento da ferramenta. Nota: não se trata da mesma capa do rolamento que aquela do adaptador da Etapa 4.

## Removendo um Adaptador Indicador Rápido Gerações 1 e 2.

Para ferramentas de manutenção, consulte Equipamentos de Manutenção para obter o modelo de GFA específico.

1. Prenda a unidade de transmissão e o sistema GFA em um torno de bancada. Utilize a chave de boca C para soltar o adaptador da unidade de transmissão.

   O adaptador é fixado à unidade de transmissão com adesivo Loctite. Soltar o adaptador da unidade de transmissão requer muita força. Recomenda-se usar um soprador térmico tipo pistola para facilitar a remoção.

2. Remova o adaptador da unidade de transmissão.

3. Solte o anel no interior do adaptador.

4. Remova o anel e o adaptador da unidade GFA.

## Aplica-se a: