# Pokyny k provádění montáže

## Montáž krytu hřídele modulu GFA s koncem, 1. generace

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

Postup montáže modulu GFA:

1. V závislosti na typu jehlových ložisek proveďte v sestavách držáků jehel (A) nebo volných kolíků (B) následující:

   - A) Přidejte mazivo do držáku jehel. Umístěte držák jehel přes hřídele.

   - B) Přidejte mazivo do prostředních převodů. Umístěte prostřední převody přes hřídele.

2. V závislosti na typu jehlových ložisek proveďte v sestavách držáků jehel (A) nebo volných kolíků (B) následující:

   - A) Přidejte mazivo do prostředních převodů. Umístěte prostřední převody přes držáky jehel.

   - B) Přidejte mazivo do jehel. Vložte volné jehly mezi hřídele a prostřední převody. Ujistěte se, že všechny jehly se zasunou dovnitř – neměly by zůstat žádné mezery.

3. Přidejte mazivo na výstupní převod. Vložte výstupní převod do krytu. Umístěte převod se stejnou orientací (šestihranný tvar směřující nahoru, nebo dolů) jako v případě demontáže.

4. Přidejte mazivo na vstupní převod. Vložte vstupní převod do ložiskového pouzdra a umístěte zpět na místo pojistný kroužek, vymezovací podložku a držák jehly (když byly demontovány).

   - A) Systém GFA a adaptérem s pevným indexováním nebo pro rychlé indexování generace 1.

   - B) Systém GFA a adaptérem s pevným indexováním nebo pro rychlé indexování generace 2.

5. V závislosti na typu adaptéru a ložiska lze ložiskové pouzdro před vložením do krytu GFA připravit jedním z následujících způsobů:

   - A) Systém GFA s adaptérem s pevným indexováním:
     Vsuňte ložiskové pouzdro do sestavy horního pojistného kroužku, matice a spodního pojistného kroužku.

   - B) Systém GFA s adaptérem pro rychlé indexování:
     Vsuňte ložiskové pouzdro do sestavy horního pojistného kroužku, vodicího kroužku a spodního pojistného kroužku.

   - C) Systém GFA a adaptérem s pevným indexováním nebo pro rychlé indexování generace:
     Vsuňte ložiskové pouzdro do sestavy horního pojistného kroužku, vodicího kroužku a spodního pojistného kroužku.

   Pojistné kroužky se nepoužívají ve všech modelech GFA. Pro jednotlivé modely GFA to lze ověřit na seznamu náhradních dílů.

6. Vložte ložiskové pouzdro připravené výše uvedeným způsobem, do krytu modulu GFA.

   Ložiskové pouzdro lze vsunovat z horní, nebo ze spodní strany, což závisí na modelu GFA.

7. Stlačte horní a spodní část krytu k sobě s použitím lisovacího nástroje.

   Je důležité, aby se na pouzdro vyvíjel na všech místech rovnoměrný tlak.

8. Ujistěte se, že mezi horní a spodní částí pouzdra není mezera.

9. Utáhněte šrouby určeným momentem. Počet a typ šroubů závisí na modelu GFA.

10. Je-li to relevantní, umístěte přes víko hřídele ložiska opěrnou podložku. Ložiska na podporu nejsou k dispozici u všech modelů GFA.

11. Vložte kryt hřídele do hlavního krytu.

12. Otočte GFA vzhůru nohama, upevněte jej do svěráku a utáhněte kryt hřídele.

## Montáž krytu hřídele modulu GFA s koncem, 2. generace

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

Postup montáže modulu GFA:

1. V závislosti na typu jehlových ložisek proveďte v sestavách držáků jehel (A) nebo volných kolíků (B) následující:

   - A) Přidejte mazivo do držáku jehel. Umístěte držák jehel přes hřídele.

   - B) Přidejte mazivo do prostředních převodů. Umístěte prostřední převody přes hřídele.

2. V závislosti na typu jehlových ložisek proveďte v sestavách držáků jehel (A) nebo volných kolíků (B) následující:

   - A) Přidejte mazivo do prostředních převodů. Umístěte prostřední převody přes držáky jehel.

   - B) Přidejte mazivo do jehel. Vložte volné jehly mezi hřídele a prostřední převody. Ujistěte se, že všechny jehly se zasunou dovnitř – neměly by zůstat žádné mezery.

3. Přidejte mazivo na výstupní převod. Vložte výstupní převod do krytu. Umístěte převod se stejnou orientací (šestihranný tvar směřující nahoru, nebo dolů) jako v případě demontáže.

4. Přidejte mazivo na vstupní převod. Vložte vstupní převod do ložiskového pouzdra a umístěte zpět na místo pojistný kroužek, vymezovací podložku a držák jehly (když byly demontovány).

   - A) Systém GFA a adaptérem s pevným indexováním nebo pro rychlé indexování generace 1.

   - B) Systém GFA a adaptérem s pevným indexováním nebo pro rychlé indexování generace 2.

5. V závislosti na typu adaptéru a ložiska lze ložiskové pouzdro před vložením do krytu GFA připravit jedním z následujících způsobů:

   - A) Systém GFA s adaptérem s pevným indexováním:
     Vsuňte ložiskové pouzdro do sestavy horního pojistného kroužku, matice a spodního pojistného kroužku.

   - B) Systém GFA s adaptérem pro rychlé indexování:
     Vsuňte ložiskové pouzdro do sestavy horního pojistného kroužku, vodicího kroužku a spodního pojistného kroužku.

   - C) Systém GFA a adaptérem s pevným indexováním nebo pro rychlé indexování generace:
     Vsuňte ložiskové pouzdro do sestavy horního pojistného kroužku, vodicího kroužku a spodního pojistného kroužku.

   Pojistné kroužky se nepoužívají ve všech modelech GFA. Pro jednotlivé modely GFA to lze ověřit na seznamu náhradních dílů.

6. Vložte ložiskové pouzdro připravené výše uvedeným způsobem, do krytu modulu GFA.

   Ložiskové pouzdro lze vsunovat z horní, nebo ze spodní strany, což závisí na modelu GFA.

7. Stlačte horní a spodní část krytu k sobě s použitím lisovacího nástroje.

   Je důležité, aby se na pouzdro vyvíjel na všech místech rovnoměrný tlak.

8. Ujistěte se, že mezi horní a spodní částí pouzdra není mezera.

9. Utáhněte šrouby zajišťující horní kryt podle zadaného utahovacího momentu. Počet a typ šroubů závisí na modelu GFA.

10. Je-li to relevantní, umístěte přes víko hřídele ložiska opěrnou podložku. Ložiska na podporu nejsou k dispozici pro všechny modely GFA.

11. Otočte modul GFA vzhůru nohama. Vložte kryt hřídele do hlavního krytu. Pokud je modul GFA opatřen pery, zkontrolujte, zda jsou pera ve správné pozici.

12. Nasaďte desku krytu hřídele na kryt hřídele, kryt hřídele by měl zapadnout do otvoru umístěného uprostřed. Použijte čípkový klíč k zajištění toho, aby byla deska krytu hřídele ve správné poloze.

13. Utáhněte šrouby zajišťující desku krytu hřídele podle zadaného utahovacího momentu.

## Namontujte kryt hřídele modulu COT120, COT135 a COT250 GFA s koncem, 2. generace.

1. Naneste mazivo na držák jehel a nasaďte držák jehel na hřídele.

2. Naneste mazivo na prostřední převody a nasaďte prostřední převody na držák jehel.

3. Naneste mazivo na výstupní převod. Vložte výstupní převod do krytu. Umístěte převod se stejnou orientací (šestihranný tvar směřující nahoru, nebo dolů) jako v případě demontáže.

4. Nasaďte vstupní převod do ložiskového pouzdra. Vložte kuličkové ložisko a pojistku ložiska do vstupní převodovky. Pokyny pro utahování šroubů pro utahování pojistky ložiska.

5. Vložte krycí prstenec a pružinový prstenec do ložiskového pouzdra.

6. Nasaďte pružinu indexování, prstenec rychlého indexování na ložiskové pouzdro.

7. Vložte adaptér do ložiskového pouzdra.

8. Vložte posuvný kroužek pro indexování do ložiskového pouzdra. Viz část Pokyny pro utahování adaptéru.

9. Instalujte ložiskové pouzdro připravené výše uvedeným způsobem do horního pouzdra.

   Ložiskové pouzdro se vkládá z horní části modulu GFA.

10. Stlačte horní a spodní část pouzdra k sobě s použitím lisovacího nástroje.

    Je důležité, aby se na pouzdro vyvíjel na všech místech rovnoměrný tlak.

11. Ujistěte se, že mezi horní a spodní částí pouzdra není mezera.

12. Utáhněte pouzdro pomocí šroubů, distanční podložky a matice zajišťující horní pouzdro na daný moment. Počet a typ šroubů závisí na modelu GFA. Hodnoty momentu najdete v části Pokyny pro utahování šroubů.

13. Umístěte přes víko hřídele ložiska opěrnou podložku. Ložiska na podporu nejsou k dispozici pro všechny modely GFA.

14. Otočte modul GFA vzhůru nohama. Vložte kryt hřídele do pouzdra. Utáhněte sestavu krytu hřídele předepsaným momentem. Vložte a zarovnejte pera krytu hřídele do správné polohy. Hodnoty momentu najdete v části Pokyny pro utahování šroubů.

15. Nasaďte desku krytu hřídele na kryt hřídele, kryt hřídele by měl zapadnout do otvoru umístěného uprostřed. Použijte čípkový klíč k zajištění toho, aby byla deska krytu hřídele ve správné poloze.

16. Utáhněte šrouby zajišťující desku krytu hřídele podle zadaného utahovacího momentu. Hodnoty momentu najdete v části Pokyny pro utahování šroubů.

## Montáž adaptéru s pevným indexováním generace 1 a 2

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Očistěte závity pohonné jednotky a adaptéru.

2. Na závity pohonné jednotky naneste prostředek Loctite 2701 nebo podobný.

3. Upevněte pohonnou jednotku do svěráku a utáhněte adaptér určeným momentem.

4. Upevněte adaptér k matici.

5. Utáhněte matici klíčem C určeným momentem.

## Montáž vidlicového adaptéru

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Sejměte ložiskové pouzdro z úhlové hlavy nástroje.

2. Připojte vidlicový adaptér k úhlové hlavě.

3. Upněte nástroj do svěráku. Očistěte závity. Naneste na adaptér ložiskového pouzdra lepidlo Loctite 2701 nebo podobné, vtlačte ložiskové pouzdro do vidlicového adaptéru a utáhněte ho určeným momentem. Poznámka: nejde o stejné ložiskové pouzdro jako v případě úhlové hlavy (v kroku 1).

4. Očistěte závity. Na závity pohonné jednotky naneste prostředek Loctite 2701 nebo podobný. Našroubujte ji na vidlicový adaptér a utáhněte ji pomocí klíče C určeným momentem.

5. Upevněte matici s modulem GFA k adaptéru hnací jednotky.

6. Utáhněte matici pomocí klíče C.

## Montáž adaptéru pro rychlé indexování generace 1 a 2

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Připevněte adaptér a kroužek k jednotce GFA.

   Před připevněním kroužku se ujistěte, že v adaptéru je vložená pružina.

2. Utáhněte kroužek uvnitř adaptéru určeným momentem.

3. Upevněte pohonnou jednotku do svěráku. Očistěte závity pohonné jednotky a adaptéru.

4. Na závity pohonné jednotky naneste prostředek Loctite 2701 nebo podobný.

5. Připevněte adaptér k pohonné jednotce a utáhněte jej klíčem C určeným momentem.

## Platí pro: