# Anvisningar för demontering

## Demontering av GFA-modul med axellock generation 1

I anvisningarna nedan visas ett exempel på en GFA-modul. Detaljerna kan variera beroende på GFA-modellen.

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här demonteras GFA-modulen:

1. Lossa axellocket.

2. Avlägsna axellocket.

3. Lossna och avlägsna skruvarna. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

4. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa den övre och undre delen av huset.

5. Separera husets delar.

6. Ta bort lagerhuset och fästringen, passbrickan och nålhållaren.

7. Avlägsna det utgående drevet, mellanhjulen och de ingående dreven.

   Notera det utgående drevets riktning (sexkantform uppåt eller nedåt). Den ska placeras på samma sätt när GFA-modulen monteras.

8. Avlägsna nålrullarna.

   Beroende på GFA-modellen kan nålrullarna vara lösa eller monterade i lagerringar.

## Demontering av GFA-modul med axellock generation 2

I anvisningarna nedan visas ett exempel på en GFA-modul. Detaljerna kan variera beroende på GFA-modellen.

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

Så här demonteras GFA-modulen:

1. Lossa skruvarna som håller fast axellocksplattan.

2. Ta bort axellocksplattan.

3. Avlägsna axellocket.

4. Lossa skruvarna som håller fast det övre huset. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

5. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa den övre och undre delen av huset.

6. Separera husets delar.

7. Ta bort lagerhuset och fästringen, passbrickan och nålhållaren.

8. Avlägsna det utgående drevet, mellanhjulen och de ingående dreven.

   Notera det utgående drevets riktning (sexkantform uppåt eller nedåt). Den ska placeras på samma sätt när GFA-modulen monteras.

9. Avlägsna nålrullarna.

   Beroende på GFA-modellen kan nålrullarna vara lösa eller monterade i lagerringar.

## Demontering av GFA-modulerna COT120, COT135 och COT250 med axellock, generation 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Lossa skruvarna som håller fast axellocksplattan.

2. Ta bort axellocksplattan.

3. Avlägsna axellocket.

4. Lossa skruvarna och ta bort distansen och muttern som håller fast det övre huset. Skruvarnas antal och typ beror på GFA-modellen.

5. Placera GFA-modulen på en gummimatta. Knacka på axlarna för att lossa den övre och undre delen av huset.

6. Separera husets delar.

7. Ta bort lagerhuset och täckringen, indexfjädern, snabbindexringen och fjäderringen.

8. Ta bort utgångskugghjulet, de mellersta kugghjulen och ingångskugghjulen.

   Notera utgångskugghjulets riktning (sexkanten uppåt eller nedåt). Den ska placeras på samma sätt när GFA-modulen monteras.

9. Avlägsna nålrullarna.

   Beroende på GFA-modellen kan nålrullarna vara lösa eller monterade i lagerringar.

## Borttagning av med fast index i Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst drivenheten tillsammans med GFA-systemet ett skruvstycke.

2. Lossa muttern från adaptern med en C-nyckel.

3. Ta bort GFA-enheten från adaptern.

4. Lossa adaptern medurs för att avlägsna den från drivenheten.

   Adaptern fixeras på drivenheten med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa verktyget från adaptern. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

## Ta bort en gaffeladapter

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst drivenheten i ett skruvstycke och lossa muttern med en C-nyckel.

2. Ta bort GFA-modulen.

3. Lossa och avlägsna adaptern från gaffeladaptern.

   Adaptern fixeras med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa adaptern. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

4. Lossa och avlägsna lagermanteln från gaffeladaptern.

   Lagermanteln fixeras med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa lagermanteln. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

5. Ta bort adaptern från vinkelhuvudet.

6. I vissa fall ska verktygets lagermantel fästas på vinkelhuvudet. Obs: Detta är inte samma lagermantel som för adaptern, i steg 4.

## Borttagning av snabbindexadapter Generation 1 och 2

För serviceverktyg hänvisas till Serviceutrustning för den aktuella GFA-modellen.

1. Fäst drivenheten tillsammans med GFA-systemet i ett skruvstycke. Använd en C-nyckel för att lossa adaptern från drivenheten.

   Adaptern fixeras på drivenheten med Loctite. Det krävs stor kraft för att lossa adaptern från drivenheten. Vi rekommenderar användning av värmepistol för att underlätta lossningen.

2. Borttagning av adaptern från drivenheten.

3. Lossa ringen inuti adaptern.

4. Ta bort ringen och adaptern från GFA-enheten.

## Gäller för: