# Instrukcje montażowe

## Montaż modułu GFA z pokrywą wału 1. generacji

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

Montaż modułu GFA:

1. W zależności od rodzaju łożysk igiełkowych, montowanych za pomocą śruby z igłą (A) lub poluzowanych szpilek (B), należy wykonać następujące czynności:

   - A) Nanieść smar na śrubę z igłą. Umieścić śruby z igłą na wałach.

   - B) Nanieść smar na środkowe koła zębate. Umieścić środkowe koła zębate na wałkach.

2. W zależności od rodzaju łożysk igiełkowych, montowanych za pomocą śruby z igłą (A) lub poluzowanych szpilek (B), należy wykonać następujące czynności:

   - A) Nanieść smar na środkowe koła zębate. Umieścić środkowe koła zębate na nośnikach igieł.

   - B) Nanieść smar na igły. Włożyć luźne igły pomiędzy wałki a środkowe koła zębate. Wszystkie igły muszą zostać wprowadzone – nie może być szczelin.

3. Nanieść smar na wyjściowe koło zębate. Umieścić wyjściowe koło zębate w obudowie. Ustawić koło zębate w tym samym położeniu (kształt sześciokątny skierowany w górę lub w dół), jak podczas demontażu.

4. Nanieść smar na wejściowe koło zębate. Włożyć wejściowe koło zębate do obudowy łożyska i zamontować z powrotem pierścień osadczy, pierścień dystansowy oraz nośnik igieł (o ile zostały wymontowane).

   - A) System GFA z adapterem o stałym kącie lub adapterem o zmiennym kącie generacji 1.

   - A) System GFA z adapterem o stałym kącie lub adapterem o zmiennym kącie generacji 2.

5. W zależności od rodzaju adaptera łożysko można przygotować przed włożeniem do obudowy GFA w jeden z następujących sposobów:

   - A) System GFA z adapterem o stałym kącie generacji 1:
     Włożyć obudowę łożyska do górnego pierścienia zabezpieczającego, nakrętki i dolnego pierścienia zabezpieczającego.

   - B) System GFA z adapterem o zmiennym kącie generacji 1:
     Włożyć obudowę łożyska do górnego pierścienia zabezpieczającego, pierścienia prowadzącego i dolnego pierścienia zabezpieczającego.

   - C) System GFA z adapterem o stałym kącie lub adapterem o zmiennym kącie generacji 2.
     Włożyć obudowę łożyska do górnego pierścienia zabezpieczającego, pierścienia prowadzącego i dolnego pierścienia zabezpieczającego.

   Pierścienie zabezpieczające nie są używane we wszystkich modelach GFA, patrz lista części zamiennych danego modelu GFA.

6. Włożyć obudowę łożyska przygotowaną w sposób opisany powyżej do obudowy modułu GFA.

   Obudowę łożyska można wkładać od góry lub od dołu w zależności od modelu GFA.

7. Za pomocą zaciskarki docisnąć górną i dolną część obudowy.

   Ważne jest, aby równomiernie dociskać obudowę.

8. Między górną a dolną częścią obudowy nie może być szczeliny.

9. Dokręcić śruby określonym momentem. Liczba i rodzaj śrub zależą od modelu GFA.

10. W stosownych przypadkach należy umieścić podkładkę łożyskową na pokrywie wałka. Wspornik łożyska nie jest dostępny dla wszystkich modeli GFA.

11. Włożyć pokrywę wału do obudowy.

12. Obrócić GFA w dół, umieścić w imadle i dokręcić pokrywę wałka.

## Montaż modułu GFA z pokrywą wału 2. generacji

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

Montaż modułu GFA:

1. W zależności od rodzaju łożysk igiełkowych, montowanych za pomocą śruby z igłą (A) lub poluzowanych szpilek (B), należy wykonać następujące czynności:

   - A) Nanieść smar na śrubę z igłą. Umieścić śruby z igłą na wałach.

   - B) Nanieść smar na środkowe koła zębate. Umieścić środkowe koła zębate na wałkach.

2. W zależności od rodzaju łożysk igiełkowych, montowanych za pomocą śruby z igłą (A) lub poluzowanych szpilek (B), należy wykonać następujące czynności:

   - A) Nanieść smar na środkowe koła zębate. Umieścić środkowe koła zębate na nośnikach igieł.

   - B) Nanieść smar na igły. Włożyć luźne igły pomiędzy wałki a środkowe koła zębate. Wszystkie igły muszą zostać wprowadzone – nie może być szczelin.

3. Nanieść smar na wyjściowe koło zębate. Umieścić wyjściowe koło zębate w obudowie. Ustawić koło zębate w tym samym położeniu (kształt sześciokątny skierowany w górę lub w dół), jak podczas demontażu.

4. Nanieść smar na wejściowe koło zębate. Włożyć wejściowe koło zębate do obudowy łożyska i zamontować z powrotem pierścień osadczy, pierścień dystansowy oraz nośnik igieł (o ile zostały wymontowane).

   - A) System GFA z adapterem o stałym kącie lub adapterem o zmiennym kącie generacji 1.

   - A) System GFA z adapterem o stałym kącie lub adapterem o zmiennym kącie generacji 2.

5. W zależności od rodzaju adaptera łożysko można przygotować przed włożeniem do obudowy GFA w jeden z następujących sposobów:

   - A) System GFA z adapterem o stałym kącie generacji 1:
     Włożyć obudowę łożyska do górnego pierścienia zabezpieczającego, nakrętki i dolnego pierścienia zabezpieczającego.

   - B) System GFA z adapterem o zmiennym kącie generacji 1:
     Włożyć obudowę łożyska do górnego pierścienia zabezpieczającego, pierścienia prowadzącego i dolnego pierścienia zabezpieczającego.

   - C) System GFA z adapterem o stałym kącie lub adapterem o zmiennym kącie generacji 2.
     Włożyć obudowę łożyska do górnego pierścienia zabezpieczającego, pierścienia prowadzącego i dolnego pierścienia zabezpieczającego.

   Pierścienie zabezpieczające nie są używane we wszystkich modelach GFA, patrz lista części zamiennych danego modelu GFA.

6. Włożyć obudowę łożyska przygotowaną w sposób opisany powyżej do obudowy modułu GFA.

   Obudowę łożyska można wkładać od góry lub od dołu w zależności od modelu GFA.

7. Za pomocą zaciskarki docisnąć górną i dolną część obudowy.

   Ważne jest, aby równomiernie dociskać obudowę.

8. Między górną a dolną częścią obudowy nie może być szczeliny.

9. Dokręcić śruby mocujące górną obudowę z określonym momentem obrotowym. Liczba i rodzaj śrub zależą od modelu GFA.

10. W stosownych przypadkach należy umieścić podkładkę łożyskową na pokrywie wałka. Wspornik łożyska nie jest dostępny dla wszystkich modeli GFA.

11. Odwrócić moduł GFA dołem do góry. Włożyć pokrywę wałka do obudowy. Jeśli moduł GFA jest wyposażony w klucze, sprawdzić, czy wpusty znajdują się w prawidłowym położeniu.

12. Założyć płytę na pokrywę wału, która powinna pasować do otworu pośrodku. Użyć klucza kołkowego, aby upewnić się, że płyta pokrywy wału znajduje się we właściwej pozycji.

13. Dokręcić śruby mocujące płytę pokrywy wału z określonym momentem obrotowym.

## Montaż modułu COT120, COT135 i COT250 z pokrywą wału 2. generacji

1. Nałożyć smar na nośnik igieł i zamontować nośnik igieł na wałach.

2. Nałożyć smar na środkowe koła zębate i zamontować je na nośnikach igieł.

3. Nałożyć smar na wyjściowe koło zębate. Umieścić wyjściowe koło zębate w obudowie. Ustawić koło zębate w tym samym położeniu (kształt sześciokątny skierowany w górę lub w dół), jak podczas demontażu.

4. Zamontować wejściowe koło zębate w obudowie łożyska. Zamontować łożysko kulkowe i nakrętkę zabezpieczającą łożyska na wejściowym kole zębatym. Dokręcanie nakrętki zabezpieczającej łożyska – patrz Instrukcje dokręcania śruby.

5. Zamontować pierścień uszczelniający i pierścień sprężynowy na obudowie łożyska.

6. Zamontować sprężynę indeksującą i pierścień szybkiego indeksowania nad obudową łożyska.

7. Zamontować adapter na obudowie łożyska.

8. Zamontować indeksujący pierścień ślizgowy na obudowie łożyska. Patrz Instrukcje dokręcania adaptera

9. Zamontować obudowę łożyska przygotowaną w sposób opisany powyżej w górnej części obudowy.

   Obudowę łożyska wprowadza się od góry modelu GFA.

10. Za pomocą zaciskarki docisnąć górną i dolną część obudowy.

    Ważne jest, aby równomiernie dociskać obudowę.

11. Między górną a dolną częścią obudowy nie może być szczeliny.

12. Dokręcić obudowę za pomocą śrub, podkładki dystansowej i nakrętki mocującej górną obudowę, stosując określony moment obrotowy. Liczba i rodzaj śrub zależą od modelu GFA. Wartości momentów obrotowych – patrz Instrukcje dokręcania śruby.

13. Umieścić podkładkę wsporczą łożyska na pokrywie wału. Wspornik łożyska nie jest dostępny dla wszystkich modeli GFA.

14. Odwrócić moduł GFA dołem do góry. Włożyć pokrywę wału do obudowy. Dokręcić zespół pokrywy wału określonym momentem obrotowym. Wprowadzić i ustawić wpusty pokrywy łożyska w prawidłowym położeniu. Wartości momentów obrotowych – patrz Instrukcje dokręcania śruby.

15. Założyć płytę na pokrywę wału, która powinna pasować do otworu pośrodku. Użyć klucza kołkowego, aby upewnić się, że płyta pokrywy wału znajduje się we właściwej pozycji.

16. Dokręcić śruby mocujące płytę pokrywy wału z określonym momentem obrotowym. Wartości momentów obrotowych – patrz Instrukcje dokręcania śruby.

## Mocowanie adaptera o stałym kącie generacji 1 i 2

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Wyczyścić gwinty jednostki napędowej i adaptera.

2. Posmarować gwint jednostki napędowej Loctite 2701 lub podobnym klejem.

3. Zamocować jednostkę napędową w imadle i dokręcić adapter określonym momentem.

4. Zamocować adapter do nakrętki.

5. Dokręcić nakrętkę za pomocą klucza hakowego określonym momentem.

## Mocowanie łącznika widełkowego.

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Zdjąć panewkę łożyska z głowicy kątowej narzędzia.

2. Przymocować łącznik widełkowy do głowicy kątowej.

3. Zamocować narzędzie w imadle. Wyczyścić gwinty. Nałożyć preparat Loctite 2701 lub podobny produkt na adapter panewki łożyska, wcisnąć go do łącznika widełkowego i dokręcić określonym momentem. Uwaga: to nie jest ta sama panewka łożyska co w przypadku głowicy kątowej w Kroku 1.

4. Wyczyścić gwinty. Nałożyć preparat Loctite 2701 lub podobny produkt na gwinty adaptera. Wkręcić go na łącznik widełkowy i dokręcić określonym momentem za pomocą klucza hakowego.

5. Zamocować nakrętkę z modułem GFA do adaptera jednostki napędowej.

6. Dokręcić nakrętkę kluczem hakowym.

## Mocowanie adaptera o zmiennym kącie generacji 1 i 2

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Założyć adapter i pierścień na jednostkę GFA.

   Przed założeniem pierścienia należy włożyć sprężynę do adaptera.

2. Dokręcić pierścień wewnątrz adaptera określonym momentem.

3. Zamocować jednostkę napędową w imadle. Wyczyścić gwinty jednostki napędowej i adaptera.

4. Posmarować gwint jednostki napędowej Loctite 2701 lub podobnym klejem.

5. Przymocować adapter do jednostki napędowej i dokręcić go określonym momentem za pomocą klucza hakowego.

## Dotyczy: