# Pokyny pro demontáž

## Demontáž krytu hřídele modulu GFA s koncem, 1. generace

V níže uvedeném postupu je uveden příklad modulu GFA. Podrobnosti se mohou v závislosti na modelu GFA lišit.

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

Postup demontáže modulu GFA:

1. Uvolněte kryt hřídele.

2. Demontujte kryt hřídele.

3. Uvolněte šrouby a zcela je vyšroubujte. Počet a typ šroubů závisí na modelu GFA.

4. Umístěte modul GFA na gumovou podložku. Horní a spodní část krytu uvolníte po několika úderech do hřídelí.

5. Oddělte kryty.

6. Vyjměte ložiskové pouzdro a pojistný kroužek, vymezovací podložku a držák jehly.

7. Demontujte výstupní převod, prostřední převody a vstupní převody.

   Povšimněte si směru otáčení výstupního převodu (tvar šestihranu směrem nahoru nebo dolů). Při montáži modulu GFA je ho nutno nasadit stejným způsobem.

8. Demontujte jehlová valivá ložiska.

   Podle modelu GFA mohou být jehlová valivá ložiska volná nebo v sestavách kroužků ložisek.

## Demontáž krytu hřídele modulu GFA s koncem, 2. generace

V níže uvedeném postupu je uveden příklad modulu GFA. Podrobnosti se mohou v závislosti na modelu GFA lišit.

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

Postup demontáže modulu GFA:

1. Povolte šrouby zajišťující desku krytu hřídele.

2. Demontujte desku krytu hřídele.

3. Demontujte kryt hřídele.

4. Povolte šrouby zajišťující horní kryt. Počet a typ šroubů závisí na modelu GFA.

5. Umístěte modul GFA na gumovou podložku. Horní a spodní část krytu uvolníte po několika úderech do hřídelí.

6. Oddělte kryty.

7. Vyjměte ložiskové pouzdro a pojistný kroužek, vymezovací podložku a držák jehly.

8. Demontujte výstupní převod, prostřední převody a vstupní převody.

   Povšimněte si směru otáčení výstupního převodu (tvar šestihranu směrem nahoru nebo dolů). Při montáži modulu GFA je ho nutno nasadit stejným způsobem.

9. Demontujte jehlová valivá ložiska.

   Podle modelu GFA mohou být jehlová valivá ložiska volná nebo v sestavách kroužků ložisek.

## Demontáž krytu hřídele modulu COT120, COT135 a COT250 s koncem, 2. generace

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Povolte šrouby zajišťující desku krytu hřídele.

2. Demontujte desku krytu hřídele.

3. Demontujte kryt hřídele.

4. Povolte šrouby a vyjměte distanční podložku a matici zajišťující horní pouzdro. Počet a typ šroubů závisí na modelu GFA.

5. Umístěte modul GFA na gumovou podložku. Horní a spodní část krytu uvolníte po několika úderech do hřídelí.

6. Oddělte pouzdra.

7. Vyjměte ložiskové pouzdro a krycí prstenec, pružinu indexování, prstenec rychlého indexování a pružinový prstenec.

8. Demontujte výstupní převod, prostřední převody a vstupní převody.

   Povšimněte si směru otáčení výstupního převodu (tvar šestihranu směrem nahoru nebo dolů). Při montáži modulu GFA je ho nutno nasadit stejným způsobem.

9. Demontujte jehlová valivá ložiska.

   Podle modelu GFA mohou být jehlová valivá ložiska volná nebo v sestavách kroužků ložisek.

## Demontáž adaptéru s pevným indexováním generace 1 a 2

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Upevněte systém GFA s hnací jednotkou do svěráku.

2. Povolte matici na adaptéru pomocí klíče C.

3. Vyjměte pohonnou jednotku z adaptéru.

4. Adaptér demontujte z pohonné jednotky tak, že ho povolíte klíčem C.

   Adaptér je upevněn k hnací jednotce prostředkem Loctite. Uvolnění nástroje z adaptéru vyžaduje použití velké síly. Povolování si lze usnadnit použitím horkovzdušné pistole.

## Demontáž vidlicového adaptéru

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Upevněte pohonnou jednotku do svěráku a povolte matici s použitím klíče C.

2. Demontujte modul GFA.

3. Povolte adaptér a sejměte ho z vidlicového adaptéru s použitím klíče C.

   Adaptér je připevněn pomoci lepidla Loctite. Povolení adaptéru vyžaduje použití velké síly. Povolování si lze usnadnit použitím horkovzdušné pistole.

4. Povolte adaptér ložiskového pouzdra a sejměte ho z vidlicového adaptéru s použitím klíče C.

   Ložiskové pouzdro je připevněno pomoci lepidla Loctite. Povolení ložiskového pouzdra vyžaduje použití velké síly. Povolování si lze usnadnit použitím horkovzdušné pistole.

5. Vyjměte vidlicový adaptér z úhlové hlavy.

6. Když to je relevantní, připevněte ložiskové pouzdro nářadí k úhlové hlavě. Pozn.: nejde o stejně ložiskové pouzdro jako pro adaptér (v kroku 4).

## Demontáž adaptéru pro rychlé indexování generace 1 a 2

Informace o servisním nástroji naleznete v dokumentu Servisní vybavení pro konkrétní model GFA.

1. Upevněte hnací jednotku společně se systém GFA do svěráku. Pomocí klíče C uvolněte adaptér z hnací jednotky.

   Adaptér je upevněn k hnací jednotce prostředkem Loctite. Uvolnění adaptéru z hnací jednotky vyžaduje velkou sílu. Povolování si lze usnadnit použitím horkovzdušné pistole.

2. Vyjměte adaptér z hnací jednotky.

3. Povolte kroužek uvnitř adaptéru.

4. Vyjměte kroužek a adaptér z jednotky GFA.

## Platí pro: