# Instrukcja demontażu

## Demontaż modułu GFA z pokrywą wału 1. generacji

Poniższa instrukcja pokazuje przykład modułu GFA. Szczegóły mogą się różnić w zależności od modelu GFA.

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

Aby zdemontować moduł GFA należy:

1. Poluzować pokrywę wału.

2. Zdjąć pokrywę wału.

3. Poluzować i wykręcić śruby. Liczba i rodzaj śrub zależą od modelu GFA.

4. Umieścić moduł GFA na gumowej macie. Uderzać w wały, aby poluzować górną i dolną część obudowy.

5. Rozdzielić obudowy.

6. Zdjąć obudowę łożyska i pierścień osadczy sprężynujący, pierścień dystansowy oraz śrubę z igłą.

7. Zdemontować wyjściowe, środkowe i wejściowe koło zębate.

   Należy zwrócić uwagę na kierunek wyjściowego koła zębatego (kształt sześciokątny skierowany w górę lub w dół). Powinno ono zostać umieszczone w ten sam sposób podczas montażu modułu GFA.

8. Usunąć śruby z igłą.

   W zależności od modelu GFA rolki igiełkowe mogą być zamontowane w pierścieniach łożyskowych lub poluzowane.

## Demontaż modułu GFA z pokrywą wału 2. generacji

Poniższa instrukcja pokazuje przykład modułu GFA. Szczegóły mogą się różnić w zależności od modelu GFA.

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

Aby zdemontować moduł GFA należy:

1. Odkręcić śruby trzymające płytę pokrywy wału.

2. Zdjąć płytę pokrywy wału.

3. Zdjąć pokrywę wału.

4. Odkręcić śruby trzymające górną obudowę. Liczba i rodzaj śrub zależą od modelu GFA.

5. Umieścić moduł GFA na gumowej macie. Uderzać w wały, aby poluzować górną i dolną część obudowy.

6. Rozdzielić obudowy.

7. Zdjąć obudowę łożyska i pierścień osadczy sprężynujący, pierścień dystansowy oraz śrubę z igłą.

8. Zdemontować wyjściowe, środkowe i wejściowe koło zębate.

   Należy zwrócić uwagę na kierunek wyjściowego koła zębatego (kształt sześciokątny skierowany w górę lub w dół). Powinno ono zostać umieszczone w ten sam sposób podczas montażu modułu GFA.

9. Usunąć śruby z igłą.

   W zależności od modelu GFA rolki igiełkowe mogą być zamontowane w pierścieniach łożyskowych lub poluzowane.

## Demontaż modułu COT120, COT135 i COT250 z pokrywą wału 2. generacji

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Odkręcić śruby trzymające płytę pokrywy wału.

2. Zdjąć płytę pokrywy wału.

3. Zdjąć pokrywę wału.

4. Odkręcić śruby oraz podkładki dystansowe i nakrętki trzymające górną obudowę. Liczba i rodzaj śrub zależą od modelu GFA.

5. Umieścić moduł GFA na gumowej macie. Uderzać w wały, aby poluzować górną i dolną część obudowy.

6. Rozdzielić części obudowy.

7. Zdjąć obudowę łożyska oraz pierścień uszczelniający, sprężynę indeksową, pierścień szybkiego indeksowania i pierścień sprężynowy.

8. Zdemontować wyjściowe, środkowe i wejściowe koło zębate.

   Należy zwrócić uwagę na kierunek wyjściowego koła zębatego (kształt sześciokątny skierowany w górę lub w dół). Powinno ono zostać umieszczone w ten sam sposób podczas montażu modułu GFA.

9. Usunąć śruby z igłą.

   W zależności od modelu GFA rolki igiełkowe mogą być zamontowane w pierścieniach łożyskowych lub poluzowane.

## Demontaż adaptera o stałym kącie generacji 1 i 2

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Zamocować w imadle jednostkę napędową wraz z systemem GFA.

2. Odkręcić nakrętkę od adaptera za pomocą klucza hakowego.

3. Wyjąć jednostkę GFA z adaptera.

4. Poluzować adapter za pomocą klucza hakowego, aby usunąć go z jednostki napędowej.

   Adapter jest przymocowany do jednostki napędowej za pomocą Loctite. Poluzowanie narzędzia z adapteru wymaga użycia dużej siły. W celu ułatwienia poluzowania zaleca się użycie opalarki.

## Demontaż łącznika widełkowego

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Zamocować jednostkę napędową w imadle i odkręcić nakrętkę przy użyciu klucza hakowego.

2. Wymontować moduł GFA.

3. Poluzować i wyjąć adapter z łącznika widełkowego za pomocą klucza hakowego.

   Adapter jest mocowany za pomocą Loctite. Poluzowanie adaptera wymaga użycia dużej siły. W celu ułatwienia poluzowania zaleca się użycie opalarki.

4. Poluzować i wyjąć adapter panewki łożyska z łącznika widełkowego za pomocą klucza hakowego.

   Panewka łożyska jest mocowana za pomocą Loctite. Poluzowanie panewki łożyska wymaga użycia dużej siły. W celu ułatwienia poluzowania zaleca się użycie opalarki.

5. Wyjąć łącznik widełkowy z głowicy kątowej.

6. W razie potrzeby zamocować panewkę łożyska narzędzia do głowicy kątowej. Uwaga: to nie jest ta sama panewka łożyska co w przypadku adaptera opisanego w Kroku 4.

## Demontaż adaptera o zmiennym kącie generacji 1 i 2

Informacje o narzędziach serwisowych do konkretnych modeli GFA znajdują się w części Sprzęt serwisowy.

1. Zamocować w imadle jednostkę napędową wraz z systemem GFA. Używając klucza hakowego, poluzować adapter na jednostce napędowej.

   Adapter jest przymocowany do jednostki napędowej za pomocą Loctite. Poluzowanie adaptera na jednostce napędowej wymaga użycia dużej siły. W celu ułatwienia poluzowania zaleca się użycie opalarki.

2. Zdjąć adapter z jednostki napędowej.

3. Poluzować pierścień wewnątrz adaptera.

4. Zdjąć pierścień i adapter z jednostki GFA.

## Dotyczy: