# 分解の手順

## 第 1 世代のシャフトの蓋を備えた GFA モジュールの分解

以下の手順は、GFA モジュールの例を示します。詳細は GFA モデルによって異なる場合があります。

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

GFA モジュールを解体するには：

1. シャフトの蓋を緩めます。

2. シャフトの蓋を取り外します。

3. ネジを緩めて取り外します。ネジの数と種類はGFAモデルによって異なります。

4. GFAモジュールをゴム製マットの上に置きます。シャフトを叩いて、ハウジングの上部と下部を緩めます。

5. ハウジングを分離します。

6. ベアリングハウジングとスナップリング、シムリング、ニードルキャリアを取り外します。

7. 出力ギア、中間ギア、入力ギアを取り外します。

   出力ギアの方向に注意してください（六角形が上か下か）。GFAモジュールを組み立てるときは、同じ方法で配置する必要があります。

8. ニードルローラーを取り外します。

   GFAモデルに応じて、ニードルローラーはばらの状態であるか、ベアリングリングに組み立てられている状態で納品されます。

## 第 2 世代のシャフトの蓋を備えた GFA モジュールの分解

以下の手順は、GFA モジュールの例を示します。詳細は GFA モデルによって異なる場合があります。

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

GFA モジュールを解体するには：

1. シャフトの蓋のプレートを固定しているネジを緩めます。

2. シャフトの蓋のプレートを取り外します。

3. シャフトの蓋を取り外します。

4. 上部ハウジングを固定しているネジを緩めます。ネジの数と種類はGFAモデルによって異なります。

5. GFAモジュールをゴム製マットの上に置きます。シャフトを叩いて、ハウジングの上部と下部を緩めます。

6. ハウジングを分離します。

7. ベアリングハウジングとスナップリング、シムリング、ニードルキャリアを取り外します。

8. 出力ギア、中間ギア、入力ギアを取り外します。

   出力ギアの方向に注意してください（六角形が上か下か）。GFAモジュールを組み立てるときは、同じ方法で配置する必要があります。

9. ニードルローラーを取り外します。

   GFAモデルに応じて、ニードルローラーはばらの状態であるか、ベアリングリングに組み立てられている状態で納品されます。

## 第 2 世代のシャフトの蓋を備えた COT120、COT135、COT250 GFA モジュールの分解

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. シャフトの蓋のプレートを固定しているネジを緩めます。

2. シャフトの蓋のプレートを取り外します。

3. シャフトの蓋を取り外します。

4. ネジを緩めて、上部ハウジングを固定しているスペーサーとナットを取り外します。ネジの数と種類はGFAモデルによって異なります。

5. GFAモジュールをゴム製マットの上に置きます。シャフトを叩いて、ハウジングの上部と下部を緩めます。

6. ハウジングを分離します。

7. ベアリングハウジングとカバーリング、インデックス スプリング、クイックインデックス リング、スプリングリングを取り外します。

8. 出力ギア、中間ギア、入力ギアを取り外します。

   出力ギアの方向に注意してください (六角形が上か下か)。GFAモジュールを組み立てるときは、同じ方法で配置する必要があります。

9. ニードルローラーを取り外します。

   GFAモデルに応じて、ニードルローラーはばらの状態であるか、ベアリングリングに組み立てられている状態で納品されます。

## 固定インデックスアダプター第1世代および第2世代の取り外し

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. 万力でドライブユニットをGFAシステムと一緒に固定します。

2. フックスパナを使用してアダプターのナットを緩めます。

3. アダプターからGFAユニットを取り外します。

4. フックスパナでアダプターを緩めて、ドライブユニットから取り外します。

   アダプターはLoctiteでドライブユニットに固定されています。アダプターからツールを緩めるには、強い力が必要です。緩めやすくするためにヒートガンを使用することをお勧めします。

## フォークアダプターの取り外し

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. 万力でドライブユニットを固定し、フックスパナを使用してナットを緩めます。

2. GFA モジュールを取り外します。

3. フックスパナを使用して、フォークアダプターのアダプターを緩めて取り外します。

   アダプターはLoctiteで固定されています。アダプターを緩めるには強い力が必要です。緩めやすくするためにヒートガンを使用することをお勧めします。

4. フックスパナを使用して、ベアリングシェルアダプターを緩めて、フォークアダプターから取り外します。

   ベアリングシェルはLoctiteで固定されています。ベアリングシェルを緩めるには強い力が必要です。緩めやすくするためにヒートガンを使用することをお勧めします。

5. アングルヘッドからフォークアダプターを取り外します。

6. 必要に応じて、ツールのベアリングシェルをアングルヘッドに固定します。注：これは、ステップ4のアダプター用ベアリングシェルと同じではありません。

## クイックインデックスアダプター第1世代および第2世代の取り外し

保守サービスツールについては、GFA モデル特定のサービス機器リストを参照してください。

1. 万力でドライブユニットをGFAシステムと一緒に固定します。引っ掛けスパナ（フックスパナ）を使用して、アダプターをドライブユニットから緩めます。

   アダプターはLoctiteでドライブユニットに固定されています。ドライブユニットからアダプターを緩めるには、強い力が必要です。緩めやすくするためにヒートガンを使用することをお勧めします。

2. ドライブユニットからアダプターを取り外します。

3. アダプター内のリングを緩めます。

4. GFAユニットからリングとアダプターを取り外します。

## 適用対象：