# GFA-COT

## Geared Front Attachment

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 보증
- 원산지 국가

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증 범위에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수를 수행하는 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지보수나 제조업체 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 공인 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

지정 정비 담당자를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 이용할 수 있습니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 개요

# 시스템 설명

기어 전면 장착부(GFA:Gear Front Attachment)는 나사와 너트를 조이거나 푸는 용도로, 특히 접근이 어려운 위치에서 사용됩니다.

GFA는 조임 작업을 제어하는 구동 장치에 부착됩니다. 구동 장치는 공압식 또는 전기식일 수 있습니다.

GFA에는 다양한 나사 연결과 조임 프로세스를 위한 폭넓은 구성을 지원하는 모듈식 설계가 적용되었습니다.

정확도: 3σ ≤ 7%.

# 시스템 구성 요소

모듈형 GFA 시스템은 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어집니다.

GFA 시스템 구성 요소
위치 | 구성품 | 기능
--- | --- | ---
A | 어댑터 | 어댑터를 사용하면 GFA 시스템을 다른 인터페이스에 장착할 수 있습니다. 인터페이스는 구동 유닛 모델에 따라 다릅니다. 어댑터는 고정 인덱스 또는 빠른 인덱스 유형일 수 있습니다. 고정 인덱스 어댑터를 사용하면 GFA 시스템의 각도는 공장에서 지정됩니다. 작업자는 빠른 인덱스 어댑터 1세대 및 2세대를 사용하여 어플리케이션에 따라 각도를 쉽게 변경할 수 있습니다 어댑터는 1세대 및 2세대로 제공됩니다.
B | 기어 전면 장착부(GFA:Gear Front Attachment) 헤드 | GFA 헤드는 다양한 토크 및 기어에 따라 다양한 크기로 제공됩니다.
C | 표준 소켓 | GFA 시스템에 다양한 소켓을 장착하여 다양한 나사 프로파일에 사용할 수 있습니다.
D | 홀드 및 드라이브 소켓 | 홀드 및 드라이브 소켓을 사용하면 너트를 조이는 동안 나사가 계속 고정됩니다.

# GFA 샤프트 리드 생성

클로즈드 엔드 GFA 모듈의 샤프트 리드는 2가지 세대(1세대 및 2세대)로 제공됩니다. 1세대 또는 2세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 어셈블리는 샤프트 리드가 모듈에 조립될 때까지는 동일하며 그 후 1세대와 2세대 사이에 차이가 생깁니다.

## 샤프트 리드 세대 구분 방법

1세대 샤프트 리드에는 스플라인이 없으며 샤프트 리드를 핀 스패너로 조입니다. 2세대 샤프트 리드에는 스플라인이 있으며 샤프트 리드는 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 2개의 나사를 조여서 모듈에 조립합니다.

클로즈드 엔드 GFA 모듈의 1세대 샤프트 리드
클로즈드 엔드 GFA 모듈의 2세대 샤프트 리드

# GFA 어댑터 세대

고정 인덱스 어댑터와 빠른 인덱스 어댑터는 1세대와 2세대로 제공됩니다.

고정 인덱스 어댑터의 조립품은 1세대와 2세대가 서로 다릅니다. 빠른 인덱스 어댑터 세대 간의 조립 지침에는 차이가 없습니다. 어댑터 세대 식별 방법은 아래 정보를 참조하십시오.

## 고정 인덱스 어댑터 세대를 식별하는 방법

고정 어댑터 2세대는 트랙을 통해 외부에서 식별할 수 있습니다. 1세대에는 이 기능이 없습니다. 아래 그림을 참조하십시오.

고정 인덱스 어댑터 1세대
고정 인덱스 어댑터 2세대

## 빠른 인덱스 어댑터 세대를 식별하는 방법

GFA를 풀링하여 인덱싱 기능이 활성화된 경우 어댑터는 1세대입니다. 아래 그림을 참조하십시오.

인덱싱 링을 당겨 인덱싱 기능을 활성화한 경우 어댑터는 2세대입니다. 아래 그림을 참조하십시오.

# 설치

# 설치 지침

# 조립 지침

## 1세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 조립

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

GFA 모듈을 조립하려면:

1. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 니들 캐리어에 도포합니다. 니들 캐리어를 샤프트 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 샤프트 위에 배치합니다.

2. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 니들 캐리어 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 니들에 도포합니다. 샤프트와 중간 기어 사이에 느슨한 니들을 삽입합니다. 니들이 모두 끼워졌는지 확인해 주세요. 틈이 없어야 합니다.

3. 그리스를 출력 기어에 도포합니다. 출력 기어를 외장안에 넣습니다. 해체할 때와 동일한 방향(위 또는 아래를 가리키는 육각형)으로 기어를 배치해야 합니다.

4. 그리스를 입력 기어에 도포합니다. 입력 기어를 베어링 외장에 삽입하고 스냅 링, 심 링 및 니들 캐리어(제거된 경우)를 다시 장착합니다.

   - A) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템

   - B) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템

5. 어댑터 유형에 따라 베어링 외장은 GFA 외장에 삽입하기 전에 다음 방법 중 하나로 준비할 수 있습니다.

   - A) 고정 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 너트 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - B) 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - C 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   잠금 고리는 모든 GFA 모델에 사용되지는 않습니다. 궁금한 사항은, 해당 GFA 모델의 예비 부품 목록을 참조해 주세요.

6. 위 단계에서 준비한 베어링 외장을 GFA 모듈 외장에 삽입해 주세요.

   베어링 외장은 GFA 모델에 따라 상단 또는 하단에서 삽입할 수 있습니다.

7. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

   외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

8. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

9. 나사를 권장 토크로 조입니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

10. 적용이 가능한 경우, 베어링 지지 와셔를 샤프트 뚜껑 위에 배치해 주세요. 베어링 지지대를 모든 GFA 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

11. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요.

12. GFA를 뒤집어 바이스에 넣고 샤프트 뚜껑을 조여주세요.

## 2세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 조립

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

GFA 모듈을 조립하려면:

1. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 니들 캐리어에 도포합니다. 니들 캐리어를 샤프트 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 샤프트 위에 배치합니다.

2. 니들 캐리어 (A) 또는 루즈 핀(B)에 조립된 니들 베어링 유형에 따라, 다음을 시행해 주세요.

   - A) 그리스를 중간 기어에 도포합니다. 중간 기어를 니들 캐리어 위에 배치합니다.

   - B) 그리스를 니들에 도포합니다. 샤프트와 중간 기어 사이에 느슨한 니들을 삽입합니다. 니들이 모두 끼워졌는지 확인해 주세요. 틈이 없어야 합니다.

3. 그리스를 출력 기어에 도포합니다. 출력 기어를 외장안에 넣습니다. 해체할 때와 동일한 방향(위 또는 아래를 가리키는 육각형)으로 기어를 배치해야 합니다.

4. 그리스를 입력 기어에 도포합니다. 입력 기어를 베어링 외장에 삽입하고 스냅 링, 심 링 및 니들 캐리어(제거된 경우)를 다시 장착합니다.

   - A) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템

   - B) 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템

5. 어댑터 유형에 따라 베어링 외장은 GFA 외장에 삽입하기 전에 다음 방법 중 하나로 준비할 수 있습니다.

   - A) 고정 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 너트 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - B) 빠른 색인 어댑터 1세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   - C 고정 색인 또는 빠른 색인 어댑터 2세대가 있는 GFA 시스템:
     베어링 외장을 상단 잠금 링, 가이드 링 및 하단 잠금 링에 삽입해 주세요.

   잠금 고리는 모든 GFA 모델에 사용되지는 않습니다. 궁금한 사항은, 해당 GFA 모델의 예비 부품 목록을 참조해 주세요.

6. 위 단계에서 준비한 베어링 외장을 GFA 모듈 외장에 삽입해 주세요.

   베어링 외장은 GFA 모델에 따라 상단 또는 하단에서 삽입할 수 있습니다.

7. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

   외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

8. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

9. 상단 하우징을 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

10. 적용이 가능한 경우, 베어링 지지 와셔를 샤프트 뚜껑 위에 배치해 주세요. 베어링 지지대를 모든 GFA 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

11. GFA 모듈을 뒤집습니다. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요. GFA 모듈에 키가 있는 경우 키가 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

12. 샤프트 리드 플레이트를 샤프트 리드에 놓되, 샤프트 리드가 중앙의 구멍에 맞아야 합니다. 핀 스패너를 사용하여 샤프트 리드 플레이트가 올바른 위치에 오도록 합니다.

13. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다.

## 2세대 샤프트 리드가 장착된 COT120, COT135 및 COT250 GFA 모듈 조립

1. 니들 캐리어에 그리스를 도포하고 니들 캐리어를 샤프트 위로 조립합니다.

2. 중간 기어에 그리스를 도포하고 중간 기어를 니들 캐리어 위로 조립합니다.

3. 출력 기어에 그리스를 도포합니다. 출력 기어를 하우징에 넣습니다. 해체할 때와 동일한 방향(위 또는 아래를 가리키는 육각형)으로 기어를 배치해야 합니다.

4. 입력 기어를 베어링 외장에 조립합니다. 볼 베어링 및 베어링 잠금 장치를 입력 기어에 조립합니다. 베어링 잠금 장치 체결은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

5. 커버 링 및 스프링 링을 베어링 하우징에 조립합니다.

6. 인텍스 스프링 및 퀵 인덱스 링을 베어링 하우징 위로 조립합니다.

7. 어댑터를 베어링 하우징에 조립합니다.

8. 인덱스 슬라이딩 링을 베어링 하우징에 조립합니다. 어댑터 조임 지침를 참조하십시오.

9. 위 단계에서 준비한 베어링 하우징을 상부 하우징에 장착합니다.

   베어링 하우징은 GFA 모델 상단에서 삽입합니다.

10. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

    외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

11. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

12. 상부 하우징을 지정 토크로 고정하는 나사, 스페이서 및 너트를 이용하여 하우징을 조입니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다. 토크 값은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

13. 베어링 지지 와셔를 샤프트 리드 위에 놓습니다. 베어링 지지대를 모든 GFA 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

14. GFA 모듈을 뒤집습니다. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요. 샤프트 리드 어셈블리를 지정된 토크로 조입니다. 샤프트 리드용 키를 올바른 위치에 삽입 및 정렬합니다. 토크 값은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

15. 샤프트 리드 플레이트를 샤프트 리드에 놓되, 샤프트 리드가 중앙의 구멍에 맞아야 합니다. 핀 스패너를 사용하여 샤프트 리드 플레이트가 올바른 위치에 오도록 합니다.

16. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다. 토크 값은 나사 조임 지침를 참조하십시오.

## 고정 인덱스 어댑터(1세대 및 2세대) 부착하기

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 구동 유닛과 어댑터의 스레드를 청소해 주세요.

2. 구동 유닛의 스레드에 Loctite 2701 또는 유사한 제품을 도포해 주세요.

3. 구동 유닛을 바이스를 고정하고 어댑터를 지정된 토크로 조여주세요.

4. 어댑터를 너트에 부착합니다.

5. C-스패터로 너트를 지정된 토크로 조여주세요.

## 포크 어댑터 연결

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 공구의 앵글 헤드에서 베어링 쉘을 분리합니다.

2. 포크 어댑터를 앵글 헤드에 부착합니다.

3. 공구를 바이스에 고정합니다. 나사산을 청소해 주세요. Loctite 2701 또는 이와 유사한 제품을 베어링 쉘 어댑터에 도포하고, 포크 어댑터에 밀어 넣고, 지정된 토크로 조여주세요. 참고: 이것은 1단계의 앵글 헤드용 베어링 쉘과 동일한 베어링 쉘이 아닙니다.

4. 나사산을 청소해 주세요. 어댑터의 스레드에 Loctite 2701 또는 유사한 제품을 도포해 주세요. C-스패너를 사용하여 포크 어댑터를 나사로 고정하고 지정된 토크로 조여주세요.

5. GFA 모듈과 너트를 구동 유닛의 어댑터에 연결합니다.

6. C-스패너로 너트를 조여주세요.

## 빠른 인덱스 어댑터(1세대 및 2세대) 부착하기

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 어댑터와 링을 GFA 유닛에 장착합니다.

   링을 장착하기 전에 스프링이 어댑터에 삽입되어 있는지 확인해 주세요.

2. 어댑터 내부의 링을 지정된 토크로 조여주세요.

3. 구동 유닛을 바이스에 고정해 주세요. 구동 유닛과 어댑터의 스레드를 청소해 주세요.

4. 구동 유닛의 스레드에 Loctite 2701 또는 유사한 제품을 도포해 주세요.

5. 어댑터를 구동 유닛에 부착하고 C-스패너를 사용하여 지정된 토크로 어댑터를 조여주세요.

# 분해 지침

## 1세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 분해

아래 지침은 GFA 모듈의 예를 보여줍니다. 세부 사항은 GFA 모델에 따라 다를 수 있습니다.

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

GFA 모듈을 분해하려면:

1. 샤프트 뚜껑을 풀어주세요.

2. 샤프트 뚜껑을 분리해 주세요.

3. 나사를 풀고 제거해 주세요. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

4. GFA 모듈을 고무 매트에 놓습니다. 샤프트를 쳐서 외장의 상부와 하부를 느슨하게 풀어주세요.

5. 하우징을 분리합니다.

6. 필요한 경우 베어링 외장과 스냅 링, 심 링 및 니들 캐리어를 제거해 주세요.

7. 출력 기어, 중간 기어 및 입력 기어를 제거해 주세요.

   출력 기어의 방향에 유의해 주세요. (육각형 모양 위 또는 아래) 출력 기어는 GFA 모듈을 조립할 때와 같은 방식으로 배치해야 합니다.

8. 니들 캐리어를 제거해 주세요.

   GFA 모델에 따라 니들 롤러를 느슨하게 하거나 베어링 링에 조립할 수 있습니다.

## 2세대 샤프트 리드가 장착된 GFA 모듈 분해

아래 지침은 GFA 모듈의 예를 보여줍니다. 세부 사항은 GFA 모델에 따라 다를 수 있습니다.

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

GFA 모듈을 분해하려면:

1. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 풉니다.

2. 샤프트 리드 플레이트를 분리합니다.

3. 샤프트 뚜껑을 분리해 주세요.

4. 상부 하우징을 고정하는 나사를 풉니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

5. GFA 모듈을 고무 매트에 놓습니다. 샤프트를 쳐서 외장의 상부와 하부를 느슨하게 풀어주세요.

6. 하우징을 분리합니다.

7. 필요한 경우 베어링 외장과 스냅 링, 심 링 및 니들 캐리어를 제거해 주세요.

8. 출력 기어, 중간 기어 및 입력 기어를 제거해 주세요.

   출력 기어의 방향에 유의해 주세요. (육각형 모양 위 또는 아래) 출력 기어는 GFA 모듈을 조립할 때와 같은 방식으로 배치해야 합니다.

9. 니들 캐리어를 제거해 주세요.

   GFA 모델에 따라 니들 롤러를 느슨하게 하거나 베어링 링에 조립할 수 있습니다.

## 2세대 샤프트 리드가 장착된 COT120, COT135 및 COT250 GFA 모듈 분해

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 풉니다.

2. 샤프트 리드 플레이트를 분리합니다.

3. 샤프트 리드를 분리합니다.

4. 나사를 풀고 상부 하우징을 고정하는 스페이서 및 너트를 제거합니다. 나사의 수와 유형은 GFA 모델에 따라 다릅니다.

5. GFA 모듈을 고무 매트에 놓습니다. 샤프트를 쳐서 외장의 상부와 하부를 느슨하게 풀어주세요.

6. 하우징을 분리합니다.

7. 베어링 하우징을 커버 링, 인텍스 스프링, 퀵 인덱스 링 및 스프링 링을 제거합니다.

8. 출력 기어, 중간 기어 및 입력 기어를 제거해 주세요.

   출력 기어의 방향에 유의해 주세요. (육각형 모양 위 또는 아래) 출력 기어는 GFA 모듈을 조립할 때와 같은 방식으로 배치해야 합니다.

9. 니들 캐리어를 제거해 주세요.

   GFA 모델에 따라 니들 롤러를 느슨하게 하거나 베어링 링에 조립할 수 있습니다.

## 고정 인덱스 어댑터(1세대 및 2세대) 분리하기

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 구동 유닛을 GFA 시스템을 바이스에 고정해 주세요.

2. C-스패너를 사용하여 너트와 어댑터를 제거합니다.

3. 어댑터에서 GFA 유닛을 분리해 주세요.

4. C-스패너로 어댑터를 풀어 구동 유닛에서 분리해 주세요.

   어댑터는 Loctite를 사용하여 구동 유닛에 고정됩니다. 어댑터에서 공구를 풀려면 강한 힘이 필요합니다. 풀기를 용이하게 하기 위해 히트 건 사용을 권장합니다.

## 포크 어댑터 제거

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 구동 유닛을 바이스에 고정하고 C-스패너를 사용하여 너트를 풀어주세요.

2. GFA 모듈을 분리합니다.

3. C-스패너를 사용하여 포크 어댑터에서 어댑터를 풀어 분리합니다.

   어댑터는 Loctite로 고정됩니다. 어댑터에서 풀려면 강한 힘이 필요합니다. 풀기를 용이하게 하기 위해 히트 건 사용을 권장합니다.

4. C-스패너를 사용하여 포크 어댑터에서 베어링 쉘 어댑터를 풀고 분리합니다.

   베어링 쉘은 Loctite로 고정됩니다. 베어링 쉘을 풀려면 강한 힘이 필요합니다. 풀기를 용이하게 하기 위해 히트 건 사용을 권장합니다.

5. 엥글 헤드에서 포크 어댑터를 분리합니다.

6. 해당되는 경우, 공구의 베어링 쉘을 앵글 헤드에 고정하세요. 참고: 이것은 4단계의 어댑터 용과 동일한 베어링 쉘이 아닙니다.

## 빠른 인덱스 어댑터(1세대 및 2세대) 분리하기

서비스 공구에 대한 자세한 내용은, 특정 GFA 모델의 서비스 장비를 참조해 주세요.

1. 구동 유닛과 함께 GFA 시스템을 바이스에 고정해 주세요. C-스패너를 사용하여 구동 유닛에서 어댑터를 풉니다.

   어댑터는 Loctite를 사용하여 구동 유닛에 고정됩니다. 어댑터에서 구동 유닛을 풀려면 강한 힘이 필요합니다. 풀기를 용이하게 하기 위해 히트 건 사용을 권장합니다.

2. 구동 유닛에서 어댑터를 제거합니다.

3. 어댑터 내부의 링을 풀어주세요.

4. GFA 유닛에서 링과 어댑터를 분리합니다.

# XB-P 어댑터 조립 지침

## 준비

1. COT 어셈블리의 경우 기존 노즈 너트를 XB-P 공구에서 분리합니다.

## XB-P 어댑터 연결

1. 회전 잠금 링을 XB-P 하우징에 끼웁니다. 내부 핀 4개를 하우징에 있는 해당 홈으로 밀어 넣습니다.

2. 다음 절차를 수행하여 노즈 너트를 XB-P 하우징에 조입니다.

   - 핀 스패너를 사용하여 20Nm로 조입니다(반시계 방향).

     조립 공구 4080 1471 80을 사용하여 노즈 너트를 조입니다.

   - 최소 10분간 대기합니다(처음 가한 토크를 풀지 않음).

   - 핀 스패너를 사용하여 20Nm로 다시 조입니다(반시계 방향).

   - 첫 조임 후 플라스틱 하우징이 변형될 수 있으므로 2단계 조임 과정은 중요합니다.

   - 조일 때 C-스패너를 사용하여 회전 잠금 링을 고정합니다.

   - COT의 경우 비트 홀더를 일시적으로 제거하여 노즈 너트에 접근합니다. 조립 공구 4080 1471 80 사용 시에는 비트 홀더를 제거하지 않고 노즈 너트를 직접 조일 수 있습니다.

3. 샤프트를 비트 홀더에 삽입하여 샤프트를 축방향으로 고정합니다.

4. 나사산이 있는 부싱을 회전 잠금 링에 조입니다.

   - 나사산에 Loctite 243을 도포합니다.

   - 반시계 방향으로 20Nm로 조입니다.

   조일 때 C-스패너를 사용하여 회전 잠금 링을 고정합니다.

5. GFA를 샤프트와 정렬합니다. 샤프트가 GFA 입력 기어에 들어갔는지 확인합니다. 어댑터 링을 나사산이 있는 부싱에 조입니다. 자세한 내용은 조립 지침를 참조하십시오.

   조일 때 C-스패너를 사용하여 나사산이 있는 부싱을 고정합니다.

## XB-P 어댑터 제거

1. XB-P 공구에서 어댑터를 제거하려면 조립 단계를 역순으로 수행합니다.

# 나사 조임 지침

GFA 모듈 하우징의 나사를 조이려면 아래 표의 조임 토크를 참조하십시오.

GFA 모델 | 하우징 나사 조임 토크[Nm] | 베어링 잠금 장치 토크[Nm] | 샤프트 리드 토크[Nm] | 샤프트 리드 플레이트 나사 조임 토크[Nm] | Desoutter 어댑터 나사 조임 토크[Nm]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
COT14 | 1 | - | - | - | -
COT26 | 1.3 | - | - | - | -
COT41 | 1.3 | - | - | - | -
COT62 | 2 | - | - | - | -
COT81 | 2 | - | - | - | -
COT120 | 2.2 | 15 | 12 | 1 | 12
COT135 | 4.8 | 15 | 12 | 1 | 12
COT250 | 4.8 | 20 | 15 | 2 | 12

# 어댑터 조임 지침

크로풋 | 인덱스 슬라이딩 링(퀵 인덱스 어댑터) | 베어링 셸 포크 어댑터 | 고정 인덱스 어댑터 | 빠른 인덱스 어댑터 | 고정 인덱스 어댑터용 너트 | Desoutter 고정 및 퀵 인덱스 어댑터
COT-14 | 10 Nm Loctite 243 | 공구 사양에 따름 | 30 Nm Loctite 2701 | 20 Nm Loctite 243 |
COT-26 | 10 Nm Loctite 243 | 공구 사양에 따름 | 40 Nm Loctite 2701 | 30 Nm Loctite 243 |
COT-41 | 10 Nm Loctite 243 | 공구 사양에 따름 | 60 Nm Loctite 2701 | 30 Nm Loctite 243 |
COT-62 | 15 Nm Loctite 243 | 공구 사양에 따름 | 80 Nm Loctite 2701 | 40 Nm Loctite 243 |
COT-81 | 15 Nm Loctite 243 | 공구 사양에 따름 | 110 Nm Loctite 2701 | 40 Nm Loctite 243 |
COT-120 | 15 Nm Loctite 243 | - | 200 Nm Loctite 2701 | - | 12 Nm Loctite 243
COT-135 | 15 Nm Loctite 243 | - | 200 Nm Loctite 2701 | - | 12 Nm Loctite 243
COT-250 | 20 Nm Loctite 243 | - | 250 Nm Loctite 2701 | - | 12 Nm Loctite 243

크로풋 정렬

1. 지정한 위치(각도)에 가장 가까운 스프라인 체결 부위를 찾아주세요.

2. 어댑터를 지정된 토크로 조입니다.

3. 가장 가까운 스플라인 체결부가 지정된 위치(각도)가 아닐 경우 어댑터를 구동 공구에 약간 더 조여 구동 공구와 GFA를 정렬하세요.

# 기능 테스트

기능 테스트는 공구에서 분리된 GFA 모듈에서 수행됩니다.

첫 번째 조임 작업 전 및 유지 보수 작업 수행 후 기능 테스트를 수행해 주세요.

기능 테스트를 수행하려면 다음 작업을 시행하세요.

1. 출력 기어 휠을 손이나 소캣을 사용하여 돌려주세요. 출력 기어 휠은 쉽게 돌릴 수 있습니다.

2. 출력 기어 휠을 돌리기가 어려운 경우, 외장을 열고 모든 구성 요소가 올바른 방향으로 놓여있는지 확인해 주세요. 문제가 지속되면 아트라스콥코 고객 센터에 문의해 주세요.

3. 시스템을 윤활합니다.

# 작동

# 인체공학적 지침

본 일반 인체공학적 지침 목록을 읽고 귀하의 작업장을 고려하여, 자세, 구성품 배치 또는 작업 환경의 개선 대상 영역을 확인하십시오.

- 휴식을 자주 취하고 작업 자세를 자주 바꾸십시오.

- 작업장 영역을 본인의 필요 및 작업에 맞게 조정하십시오.

  - 정적인 동작을 피하려면 부품이나 공구가 어디에 위치해야 하는지 파악하여 편리한 동선으로 조정해야 합니다.

  - 테이블 및 의자와 같이 작업에 적절한 작업장 장비를 사용하십시오.

- 어깨 높이보다 높은 작업 자세 또는 조립 작업 중에 정적인 상태를 유지해야 하는 자세는 피하십시오.

  - 어깨 높이보다 높은 곳에서 작업할 때 토크 암, 호스 릴 또는 중량 밸런서와 같은 도구를 이용하여 중량을 줄임으로써 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄이십시오. 또한 도구를 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.또한 부하물을 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 근육에 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.

  - 자주 휴식을 취해야합니다.

  - 팔이나 손목을 지나치게 뻗는 자세는 피해야 하며, 특히 어느 정도의 힘을 필요로 하는 작업을 수행하는 동안에는 절대 삼가십시오.

- 최소한으로 눈과 머리를 움직일 수 있는 편리한 시야로 조정하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 조명을 사용하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 공구를 사용하십시오.

- 소음이 심한 환경에서는, 귀 보호 장비를 사용하십시오.

- 고급 인서트 공구 및 소모품을 사용하여 과도한 진동에 최대한 노출되지 않도록 하십시오.

- 반발력에 대한 노출을 최소화하십시오.

  - 절단 시:

    절단용 휠을 구부러지거나 적절히 사용하지 않을 경우, 끼일 수 있습니다. 항상 절단용 휠에 알맞은 플랜지를 사용하고 해당 절단용 휠이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  - 드릴링 시:

    드릴 비트로 강제로 뚫고 나아갈 때 드릴이 정지할 수 있습니다. 엔진 정지 토크가 높을 경우 지지 핸들을 사용하십시오. 안전 표준 ISO11148 Part 3에서는 피스톨 그립 공구의 경우 10 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하고 스트레이트 공구의 경우 4 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하는 장치를 사용하도록 권장하고 있습니다.

  - 직접 구동 스크루 드라이버 또는 너트러너를 사용할 시:

    반발력은 공구 설정 및 조인트 특성에 좌우됩니다. 힘과 자세는 작업자가 견딜 수 있는 반응력의 크기를 결정합니다. 작업자의 힘과 자세에 맞게 토크 설정을 조정하고 토크가 지나치게 높은 경우에는 토크 암 또는 반응 바를 사용하십시오.

- 먼지가 많은 환경에서는, 먼지 추출 시스템을 사용하거나 입 보호 마스크를 착용하십시오.

# 작동 지침

# GFA 시스템 작동하기

경고

부상 위험

시스템이 예상치 않게 움직이거나 반응력이 잘못 흡수되면, 심각한 부상과 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- 항상 시스템이 너트 헤드에 올바르게 배치되어 있는지 확인하십시오.

경고

압착 위험

듀얼 트리거는 사용자가 두 손으로 공구를 작동하도록 유도하기 위한 장치입니다. 사용하지 않을 경우, 작업자가 크로풋을 조정하는 동안 실수로 공구를 시동할 수 있으므로 손에 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 듀얼 트리거를 손에서 놓으면 공구를 시동할 수 없도록 조치를 취하십시오.

- 먼저 듀얼 트리거의 트리거를 놓은 다음, 공구의 트리거를 당겨 항상 해당 공구를 테스트 하십시오. 공구가 시동되면, 작업을 멈추십시오.

소켓을 구부리면 모든 모델에 설치된 토크가 감소합니다

작업자가 소켓에 구부리는 하중을 가하는 경우(예시: 공구 중량을 지지하지 않고 공구가 나사 헤드에 걸리게 하는 경우) 설치된 토크 레벨이 감소합니다. 공구가 올바른 토크를 측정하고 보고하더라도, 조인트는 올바르게 조여지지 않습니다. 이 효과는 낮은 목표 토크에서 더욱 민감하게 나타납니다.

올바른 작동
잘못된 작동

# 퀵 인덱스 어댑터 조정

경고

부상 위험

퀵 인덱스 어댑터를 올바르게 잠그지 않으면, 공구가 예기치 않게 움직여서 신체의 부상을 초래할 수 있습니다.

- 퀵 인덱스 어댑터를 조정한 후 공구를 시작하기 전에 항상 GFA 헤드가 잠금 위치에 있는지 확인해 주세요. 잠긴 위치에서는 GFA 헤드가 회전할 수 없으며 어댑터의 빨간색 링이 측면에서 보이지 않습니다.

1. GFA 헤드 잠금 해제: 1세대 어댑터의 경우 GFA 헤드를 아래로 당기거나 2세대 어댑터의 경우 인덱스 링을 아래로 당겨주세요.

2. GFA 헤드를 돌려 구동 장치에 대한 각도를 조정해 주세요.

3. GFA 헤드를 잠급니다. GFA 헤드를 잠급니다. 1세대의 경우 GFA 헤드를 위로 당기거나 2세대의 경우 인덱스 링을 위로 당기고 GFA 헤드가 스플라인에 맞물리는지 확인합니다. 잠긴 위치에서는 GFA 헤드가 회전할 수 없으며 빨간색 링이 측면에서 보이지 않습니다.

   잠금 위치 및 잠금 해제 위치에 있는 빠른 인덱스 어댑터 1세대
   잠금 위치 및 잠금 해제 위치에 있는 빠른 인덱스 어댑터 2세대

   개별 인덱스 어댑터를 조정한 후 공구를 시작하기 전에 항상 GFA 헤드가 잠금 위치에 있는지 확인해 주세요.

# 리액션 바를 사용하여 GFA 시스템 작동하기

50Nm를 초과하는 토크 레벨을 사용하는 앵글 공구의 경우 GFA 반응 플랜지 또는 공구에 장착된 반응 바를 사용하시는 것을 권장합니다.

경고

압착 위험

시작하기 전에 공구의 회전 방향을 확인하십시오! 예기치 않은 회전 방향에서 시작하면 신체 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- 공구를 시작하기 전에 공구의 회전 방향이 정확하지 확인하십시오.

- 공구가 사용되는 동안 반응 바에 손을 가까이 두지 마십시오.

1. 공구를 어플리케이션에 부착합니다.

2. 경고

   반응 바를 공구의 반대 방향으로 회전할 수 있다는 점에 유의하십시오.

   역방향 레버를 사용하면 공구가 시계 방향과 반시계 방향으로 모두 작동될 수 있습니다.

3. 공구가 그림에 묘사된 것처럼 작업 표면의 올바른 위치에 배치되었는지 확인해 주세요.

4. 경고

   공구를 사용하는 동안, 반응 바 또는 그 근처에 손을 두지 마십시오.

   푸시 버튼을 눌러 공구 작동을 시작합니다.

5. 너트를 런다운하는 동안 푸시 버튼을 계속 누릅니다. 공구가 너트를 런다운하는 동안 압축 공기 공구로 소리를 들을 수 있습니다. 소리가 감소하면 푸시 버튼을 해제하여 공구를 정지시킵니다. 전동 공구 사용 시 너트의 런다운은 Power Focus로 제어됩니다.

# 서비스

# 분해 검사

수리 지침을 사용할 수 있고/있거나 GFA 부착물에 대한 수리 교육을 받은, 자격 있는 인원이 수리를 실시해야 합니다.

분해검사 및 예방 유지 보수는 매년 정기적 또는 최대 500,000회 조임 중 먼저 발생하는 날짜에 실시할 것을 권장합니다. 가혹한 환경에서 장비를 사용하는 경우, 분해검사를 더 자주 해야할 수도 있습니다. 부착물이 올바르게 작동하지 않는 경우, 즉시 검사해야 합니다.

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 정비를 할 것을 권장합니다. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

GFA 모듈의 기어 휠은 높은 표면 압력에 노출되므로 상태를 주기적으로 점검하는 것이 중요합니다. 기어 휠 중 일부라도 마모 또는 손상된 경우 반드시 기어 휠 전체를 교체해야 합니다. 니들 베어링이 손상된 경우 교체해야 합니다.

사용되지 않은 기어는 브레이크인 중에 효율이 변동될 수 있습니다. 서비스 중에 입력 기어/소켓/기어 중 하나를 교체한 경우 처음 3,000회 조임 동안 교정 간격 주기를 늘리는 것이 권장됩니다. 서비스 사이에 정기적으로, 그리스 주입구를 통해 추가 그리스를 주입해야 합니다.

조임 결과에 문제가 있는 경우

- 입력 기어, 출력 기어 및 모든 내부 부품의 마모 여부를 검사하고 마모된 부품을 교체하세요.

다음 일반 지침을 따르세요.

## 매일 점검 서비스 시행

1. GFA 외부를 청소해 주세요.

2. 시스템을 청소하되 깨끗하고 부드러운 천으로 조심스럽게 닦으십시오.

3. GFA의 손상 여부를 검사해 주세요.

4. GFA의 모든 조임 요소 및 공구 연결부를 검사해 주세요.

5. 기능 테스트를 실행하고 비정상적인 소음이 발생하는지 들어보세요.

6. 그리스 주입구를 사용하여 시스템을 윤활합니다.

## 환경에 따라 제공되는 서비스

환경 | 정비 간격
매우 더러움 (예:중공업/실외 환경) | 50,000회 조임마다
더러움 (예: 동일한 지역에서 재료를 제거하는 산업) | 125,000회 조임마다
깨끗함 (예: 일반 조립 라인) | 250,000회 조임마다
매우 깨끗함 (예: 실험실 환경/사무실 환경) | 500,000회 조임마다

## 연간 정비

1. GFA를 분해하세요.

2. GFA 내부를 청소해 주세요.

3. 그리스 제거제로 외장 내부를 청소해 주세요.

4. 톱니, 니들 및 베어링을 그리스 제거제로 따라 청소해 주세요.

5. 그리스 제거제의 나머지 잔여물을 깨끗이 닦으려면 브레이크 클리너 또는 비슷한 제품을 사용하세요.

6. GFA 내부의 윤활 작업을 시행하세요.

7. GFA 시스템을 조립합니다.

8. GFA를 부하 없이 5분 동안 작동하면 그리스가 분산됩니다.

9. GFA를 보정하여 올바른 토크를 확보해 주세요.

# 유지보수 지침

# HAD 비트 변경

비트를 제거하려면:

1. 인덱스 키를 사용하여 소켓에서 고정 나사를 풀고 제거해 주세요.

2. 비트를 제거하세요.

비트를 삽입하려면:

1. Loctite 7063을 사용하여 비트 홀더 및 세트 스크류를 세척합니다.

2. 세트 스크류의 나사산에 Loctite 243을 고르게 도포합니다. Loctite 양은 아래 표를 참고하십시오.

   세트 스크류 크기 | 조임 토크 | Loctite 양
   M5 | 1.5 Nm | 1 방울
   M8 | 8 Nm | 2 방울

3. 비트를 비트 홀더에 삽입합니다.

4. 세트 스크류를 사용하여 비트를 고정하고 조입니다.

# 시스템 청소

## GFA의 외부를 청소해 주세요

시스템을 청소하려면, 깨끗하고 부드러운 천으로 조심스럽게 닦으십시오.

## GFA의 내부를 청소해 주세요

그리스 제거제로 핸드 워시 또는 초음파 세척기를 사용하는 것을 권장합니다.

1. GFA 시스템을 분해합니다.

2. 그리스 제거제로 외장 내부를 청소해 주세요.

3. 톱니, 니들 및 베어링을 그리스 제거제로 따라 청소해 주세요.

4. 그리스 제거제의 나머지 잔여물을 깨끗이 닦으려면 브레이크 클리너 또는 비슷한 제품을 사용하세요.

5. GFA 시스템을 조립합니다.

# 샤프트 리드 1 세대가 적용된 GFA 모듈의 HAD 소켓 교체

## 소켓을 제거하려면:

1. 핀 스패너로 샤프트 리드를 풉니다.

2. 샤프트 리드를 분리합니다.

3. 하우징과 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 제거합니다.

   HAD 소켓의 스프링이 HAD 부착 플레이트를 위로 밉니다. HAD 부착 플레이트가 튀어 나가지 않게 하십시오.

   - A) HAD 소켓이 위를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 상단에 놓습니다.

   - B) HAD 소켓이 아래를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 GFA 모듈 상단 및 하단에 놓습니다.

4. HAD 부착 플레이트를 제거합니다.

5. 스프링 및 비트 홀더를 탈거합니다.

6. GFA 모듈을 고무 매트에 놓습니다. 맨드릴을 사용하여 샤프트를 쳐서 외장의 상부와 하부를 느슨하게 풀어주세요.

7. 하우징을 분리합니다.

8. HAD 소켓을 제거합니다.

## 소켓을 설치하려면:

1. 기어 이 및 HAD 소켓의 슬라이딩 면에 그리스를 도포합니다.

2. 새 HAD 소켓을 기어와 함께 하우징에 넣습니다.

3. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

   외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

4. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

5. 비트 홀더와 스프링을 HAD 소켓에 삽입합니다.

6. 부착 플레이트를 스프링 상단에 놓고 누릅니다.

7. 하우징과 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 지정된 토크로 조입니다.

   - A) HAD 소켓이 위를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 상단에 놓습니다.

   - B) HAD 소켓이 아래를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 GFA 모듈 상단 및 하단에 놓습니다.

8. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요.

9. GFA를 뒤집어 바이스에 넣고 핀 스패너로 샤프트 덮개를 조입니다.

# 샤프트 리드 2 세대가 적용된 GFA 모듈의 HAD 소켓 교체

## 소켓을 제거하려면:

1. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 제거합니다.

2. 샤프트 리드 플레이트를 분리합니다.

3. 샤프트 리드를 분리합니다.

4. 하우징과 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 제거합니다. COT250의 경우에도 스페이서 및 너트를 제거합니다.

   HAD 소켓의 스프링이 HAD 부착 플레이트를 위로 밉니다. HAD 부착 플레이트가 튀어 나가지 않게 하십시오.

   - A) HAD 소켓이 위를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 상단에 놓습니다.

   - B) HAD 소켓이 아래를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 GFA 모듈 상단 및 하단에 놓습니다.

5. HAD 부착 플레이트를 제거합니다.

6. 스프링 및 비트 홀더를 탈거합니다.

7. GFA 모듈을 고무 매트에 놓습니다. 맨드릴을 사용하여 샤프트를 쳐서 외장의 상부와 하부를 느슨하게 풀어주세요.

8. 하우징을 분리합니다.

9. HAD 소켓을 제거합니다.

## 소켓을 설치하려면:

1. 기어 이 및 HAD 소켓의 슬라이딩 면에 그리스를 도포합니다.

2. 새 HAD 소켓을 기어와 함께 하우징에 넣습니다.

3. 프레스 공구를 사용하여 외장의 상부와 하부를 함께 눌러주세요.

   외장을 균등하게 누르는 것이 중요합니다.

4. 외장의 상부 및 하부 사이에 틈이 없도록 조치해 주셔야 합니다.

5. 비트 홀더와 스프링을 HAD 소켓에 삽입합니다.

6. 부착 플레이트를 스프링 상단에 놓고 누릅니다.

7. 하우징과 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사를 지정된 토크로 조입니다. COT250의 경우에도 나사를 사용하여 스페이서 및 너트를 조립합니다.

   - A) HAD 소켓이 위를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사, 스페이서, 너트를 상단에 놓습니다.

   - B) HAD 소켓이 아래를 향하는 소켓이면 HAD 부착 플레이트를 고정하는 나사, 스페이서, 너트를 GFA 모듈 상단 및 하단에 놓습니다.

8. GFA 모듈을 뒤집습니다. 샤프트 뚜껑을 외장 안에 삽입해 주세요. GFA 모듈에 키가 있는 경우 키가 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

9. 샤프트 리드 플레이트를 샤프트 리드에 놓되, 샤프트 리드가 중앙의 구멍에 맞아야 합니다. 핀 스패너를 사용하여 샤프트 리드 플레이트가 올바른 위치에 오도록 합니다.

10. 샤프트 리드 플레이트를 고정하는 나사를 규정 토크로 조입니다.

# 윤활 지침

# GFA 윤활

구성품 | 권장 윤활유 | 양
--- | --- | ---
GFA 모듈 | Molykote Longterm 2 Plus | 출력 소켓에 과도한 그리스가 나올 때까지

GFA 모듈에 윤활 처리를 하려면:

1. 그리스 건을 사용하여 GFA 모듈의 모든 그리스 주입구에 그리스를 주입해 주세요.

   그리스 주입구 수는 GFA 모듈 디자인에 따라 다릅니다.

2. 시스템을 부하 없이 작동하면 그리스가 분산됩니다.

3. 깨끗하고 부드러운 천으로 과도한 그리스를 외부에서 제거해 주세요.

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.

# 재활용 정보

## 고정 및 빠른 인덱스 어댑터 1세대

GFA를 강철로 재활용할 수 있습니다. 스크래치 커버를 TPU로 재활용합니다.

## 고정 및 빠른 인덱스 어댑터 2세대

위치 | 재활용
--- | ---
1-2, 4-6 | 강철
3 | 알루미늄

## 적용 대상: