# Návod na demontáž

## Demontáž modulu GFA a vekom hriadeľa 1. generácie

Nižšie uvedené pokyny ukazujú príklad modulu GFA. Podrobnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu GFA.

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

Na demontáž modulu GFA:

1. Uvoľnite veko hriadeľa.

2. Zložte veko hriadeľa.

3. Uvoľnite a odstráňte skrutky. Počet a typ skrutiek závisia od modelu GFA.

4. Umiestnite modul GFA na gumovú rohožku. Udieraním na hriadele uvoľnite hornú a dolnú časť skrine.

5. Oddeľte skrine.

6. Odstráňte ložiskové puzdro a poistný krúžok, rozperný krúžok a ihlový nosič.

7. Odstráňte výstupné ozubené koleso, stredné ozubené kolesá a vstupné ozubené kolesá.

   Poznačte si smer výstupného ozubeného kolesa (šesťuholníkový tvar nahor alebo nadol). Pri montáži modulu GFA sa musí umiestniť rovnako.

8. Odstráňte ihlové valčeky.

   V závislosti od modulu GFA je možné ihlové valčeky uvoľniť alebo namontovať do ložiskového krúžka.

## Demontáž modulu GFA a vekom hriadeľa 2. generácie

Nižšie uvedené pokyny ukazujú príklad modulu GFA. Podrobnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu GFA.

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

Na demontáž modulu GFA:

1. Uvoľnite skrutky upevňujúce dosku veka hriadeľa.

2. Zložte dosku veka hriadeľa.

3. Zložte veko hriadeľa.

4. Uvoľnite skrutky upevňujúce horné teleso. Počet a typ skrutiek závisia od modelu GFA.

5. Umiestnite modul GFA na gumovú rohožku. Udieraním na hriadele uvoľnite hornú a dolnú časť skrine.

6. Oddeľte skrine.

7. Odstráňte ložiskové puzdro a poistný krúžok, rozperný krúžok a ihlový nosič.

8. Odstráňte výstupné ozubené koleso, stredné ozubené kolesá a vstupné ozubené kolesá.

   Poznačte si smer výstupného ozubeného kolesa (šesťuholníkový tvar nahor alebo nadol). Pri montáži modulu GFA sa musí umiestniť rovnako.

9. Odstráňte ihlové valčeky.

   V závislosti od modulu GFA je možné ihlové valčeky uvoľniť alebo namontovať do ložiskového krúžka.

## Demontáž modulu COT120, COT135 A COT250 GFA s vekom hriadeľa 2. generácie

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Uvoľnite skrutky upevňujúce dosku veka hriadeľa.

2. Zložte dosku veka hriadeľa.

3. Zložte veko hriadeľa.

4. Povolte skrutky a odstráňte rozperku a maticu, ktoré upevňujú horné teleso. Počet a typ skrutiek závisia od modelu GFA.

5. Umiestnite modul GFA na gumovú rohožku. Udieraním na hriadele uvoľnite hornú a dolnú časť skrine.

6. Oddeľte skrine.

7. Odstráňte teleso ložiska a prstencový krúžok, indexovú pružinu, rýchly indexový krúžok a pružinový krúžok.

8. Odstráňte výstupné ozubené koleso, stredné ozubené kolesá a vstupné ozubené kolesá.

   Poznačte si smer výstupného ozubeného kolesa (šesťuholníkový tvar nahor alebo nadol). Pri montáži modulu GFA sa musí umiestniť rovnako.

9. Odstráňte ihlové valčeky.

   V závislosti od modulu GFA je možné ihlové valčeky uvoľniť alebo namontovať do ložiskového krúžka.

## Demontáž 1. a 2. generácie adaptéra s pevným indexom

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Upnite jednotku upínadla spolu so systémom GFA do zveráka.

2. Uvoľnite maticu z adaptéra pomocou hákového kľúča.

3. Odstráňte jednotku GFA z adaptéra.

4. Uvoľnením adaptéra pomocou hákového kľúča ho odstráňte z jednotky upínadla.

   Adaptér je pripevnený k jednotke upínadla prostriedkom Loctite. Uvoľnenie nástroja z adaptéra si vyžaduje veľkú silu. Na uľahčenie uvoľnenia sa odporúča použiť teplovzdušnú pištoľ.

## Demontáž vidlicového adaptéra

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Upnite jednotku upínadla do zveráka a utiahnite adaptér pomocou hákového kľúča.

2. Demontujte modul GFA.

3. Uvoľnite a demontujte adaptér z vidlicového adaptéra pomocou hákového kľúča.

   Adaptér je upevnený prípravkom Loctite. Uvoľnenie adaptéra si vyžaduje veľkú silu. Na uľahčenie uvoľnenia sa odporúča použiť teplovzdušnú pištoľ.

4. Uvoľnite a demontujte adaptér s ložiskovou panvou z vidlicového adaptéra pomocou hákového kľúča.

   Ložisková panva je upevnená prípravkom Loctite. Uvoľnenie ložiskovej panvy si vyžaduje veľkú silu. Na uľahčenie uvoľnenia sa odporúča použiť teplovzdušnú pištoľ.

5. Demontujte vidlicový adaptér z uhlovej hlavy.

6. Prípadne upevnite ložiskovú panvu nástroja k uhlovej hlave. Poznámka: toto nie je rovnaká ložisková panva ako ložisková panva pre adaptér v kroku 4.

## Demontáž 1. a 2. generácie adaptéra s rýchlym indexom

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Upnite jednotku upínadla spolu so systémom GFA do zveráka. Pomocou hákového kľúča uvoľnite adaptér z jednotky upínadla.

   Adaptér je pripevnený k jednotke upínadla prostriedkom Loctite. Uvoľnenie adaptéra z jednotky upínadla si vyžaduje veľkú silu. Na uľahčenie uvoľnenia sa odporúča použiť teplovzdušnú pištoľ.

2. Odstráňte adaptér z jednotky upínadla.

3. Uvoľnite krúžok vnútri adaptéra.

4. Odstráňte krúžok a adaptér z jednotky GFA.

## Vzťahuje sa na: