# Návod na montáž

## Montáž modulu GFA s vekom hriadeľa 1. generácie

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

Na montáž modulu GFA:

1. V závislosti od typu ihlových ložísk namontovaných s ihlovým nosičom (A) alebo voľnými kolíkmi (B), vykonajte nasledujúce kroky:

   - A) Pridajte mazivo do ihlového nosiča. Umiestnite ihlový nosič nad hriadele.

   - B) Pridajte mazivo na stredné prevody. Umiestnite stredné prevody nad hriadele.

2. V závislosti od typu ihlových ložísk namontovaných s ihlovým nosičom (A) alebo voľnými kolíkmi (B), vykonajte nasledujúce kroky:

   - A) Pridajte mazivo na stredné ozubené kolesá. Umiestnite stredné ozubené kolesá nad ihlové ložiská.

   - B) Pridajte mazivo na ihly. Zasuňte uvoľnené ihly medzi hriadele a stredné ozubené kolesá. Uistite sa, že všetky ihly sa zasunú – nesmú tam byť žiadne medzery.

3. Pridajte mazivo na výstupné ozubené koleso. Umiestnite výstupné ozubené koleso do skrine. Umiestnite ozubené koleso s rovnakou orientáciou (šesťuholníkový tvar ukazujúci nahor alebo nadol) ako pri demontáži.

4. Pridajte mazivo na vstupné ozubené koleso. Vložte vstupné ozubené koleso do ložiskového puzdra a nasaďte späť poistný krúžok, rozperný krúžok a ihlový nosič (ak boli odstránené):

   - A) Systém GFA s 1. generáciou adaptéra s pevným indexom alebo rýchlym indexom.

   - A) Systém GFA s 2. generáciou adaptéra s pevným indexom alebo rýchlym indexom.

5. V závislosti od typu adaptéra je možné ložiskové puzdro pred vložením do skrine GFA pripraviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

   - A) Systém GFA s 1. generáciou adaptéra s pevným indexom:
     Vložte ložiskové puzdro do horného poistného krúžku, matice a dolného poistného krúžku.

   - B) Systém GFA s 1. generáciou adaptéra s rýchlym indexom:
     Vložte ložiskové puzdro do horného poistného krúžku, vodiaceho krúžku a dolného poistného krúžku.

   - A) Systém GFA s 2. generáciou adaptéra s pevným indexom alebo rýchlym indexom.
     Vložte ložiskové puzdro do horného poistného krúžku, vodiaceho krúžku a dolného poistného krúžku.

   Poistné krúžky sa nepoužívajú vo všetkých modeloch GFA, pozri zoznamy náhradných dielov príslušného modelu GFA.

6. Vložte ložiskové puzdro, pripravené ako vo vyššie uvedenom kroku, do skrine modulu GFA.

   V závislosti od modelu GFA sa môže ložiskové puzdro vložiť zhora alebo zdola.

7. Na pritlačenie hornej a dolnej časti skrine k sebe použite lisovadlo.

   Je dôležité, aby ste na skriňu tlačili rovnomerne.

8. Uistite sa, že medzi hornou a dolnou časťou skrine nie je medzera.

9. Utiahnite skrutky na stanovený uťahovací moment. Počet a typ skrutiek závisia od modelu GFA.

10. Prípadne umiestnite podložku ložiskovej opory nad veko hriadeľa. Ložisková opora nie je k dispozícii pri všetkých modeloch GFA.

11. Nasaďte veko hriadeľa na skriňu.

12. Obráťte GFA hore nohami, upnite ho do zveráka a utiahnite veko hriadeľa..

## Montáž modulu GFA a vekom hriadeľa 2. generácie

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

Na montáž modulu GFA:

1. V závislosti od typu ihlových ložísk namontovaných s ihlovým nosičom (A) alebo voľnými kolíkmi (B), vykonajte nasledujúce kroky:

   - A) Pridajte mazivo do ihlového nosiča. Umiestnite ihlový nosič nad hriadele.

   - B) Pridajte mazivo na stredné prevody. Umiestnite stredné prevody nad hriadele.

2. V závislosti od typu ihlových ložísk namontovaných s ihlovým nosičom (A) alebo voľnými kolíkmi (B), vykonajte nasledujúce kroky:

   - A) Pridajte mazivo na stredné ozubené kolesá. Umiestnite stredné ozubené kolesá nad ihlové ložiská.

   - B) Pridajte mazivo na ihly. Zasuňte uvoľnené ihly medzi hriadele a stredné ozubené kolesá. Uistite sa, že všetky ihly sa zasunú – nesmú tam byť žiadne medzery.

3. Pridajte mazivo na výstupné ozubené koleso. Umiestnite výstupné ozubené koleso do skrine. Umiestnite ozubené koleso s rovnakou orientáciou (šesťuholníkový tvar ukazujúci nahor alebo nadol) ako pri demontáži.

4. Pridajte mazivo na vstupné ozubené koleso. Vložte vstupné ozubené koleso do ložiskového puzdra a nasaďte späť poistný krúžok, rozperný krúžok a ihlový nosič (ak boli odstránené):

   - A) Systém GFA s 1. generáciou adaptéra s pevným indexom alebo rýchlym indexom.

   - A) Systém GFA s 2. generáciou adaptéra s pevným indexom alebo rýchlym indexom.

5. V závislosti od typu adaptéra je možné ložiskové puzdro pred vložením do skrine GFA pripraviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

   - A) Systém GFA s 1. generáciou adaptéra s pevným indexom:
     Vložte ložiskové puzdro do horného poistného krúžku, matice a dolného poistného krúžku.

   - B) Systém GFA s 1. generáciou adaptéra s rýchlym indexom:
     Vložte ložiskové puzdro do horného poistného krúžku, vodiaceho krúžku a dolného poistného krúžku.

   - A) Systém GFA s 2. generáciou adaptéra s pevným indexom alebo rýchlym indexom.
     Vložte ložiskové puzdro do horného poistného krúžku, vodiaceho krúžku a dolného poistného krúžku.

   Poistné krúžky sa nepoužívajú vo všetkých modeloch GFA, pozri zoznamy náhradných dielov príslušného modelu GFA.

6. Vložte ložiskové puzdro, pripravené ako vo vyššie uvedenom kroku, do skrine modulu GFA.

   V závislosti od modelu GFA sa môže ložiskové puzdro vložiť zhora alebo zdola.

7. Na pritlačenie hornej a dolnej časti skrine k sebe použite lisovadlo.

   Je dôležité, aby ste na skriňu tlačili rovnomerne.

8. Uistite sa, že medzi hornou a dolnou časťou skrine nie je medzera.

9. Utiahnite skrutky upevňujúce horný kryt na predpísaný krútiaci moment. Počet a typ skrutiek závisia od modelu GFA.

10. Prípadne umiestnite podložku ložiskovej opory nad veko hriadeľa. Ložisková opora nie je k dispozícii pri všetkých modeloch GFA.

11. Otočte modul GFA hore nohami. Nasaďte veko hriadeľa na skriňu. V prípade, že má modul GFA kľúče, skontrolujte, či sú kľúče v správnej polohe.

12. Nasaďte dosku veka hriadeľa na veko hriadeľa, veko hriadeľa by malo zapadnúť do otvoru uprostred. Čapovým kľúčom skontrolujte, či je doska veka hriadeľa v správnej polohe.

13. Utiahnite skrutky upevňujúce dosku veka hriadeľa na predpísaný krútiaci moment.

## Montáž moduluCOT120, COT135 a COT250 GFA s vekom hriadeľa 2. generácie

1. Naneste mazivo na nosič ihly a namontujte nosič ihly na hriadele.

2. Naneste mazivo na stredné ozubené kolesá a namontujte stredné ozubené kolesá na ihlové ložiská.

3. Naneste mazivo na výstupné ozubené koleso. Vložte výstupné ozubené koleso do krytu. Umiestnite ozubené koleso s rovnakou orientáciou (šesťuholníkový tvar ukazujúci nahor alebo nadol) ako pri demontáži.

4. Namontujte vstupné ozubené koleso do ložiskového puzdra. Namontujte guľôčkové ložisko a poistku ložiska na vstupné ozubené koleso. Pokyny na utiahnutie skrutiek pre uťahovanie poistky ložiska.

5. Namontujte krycí krúžok a pružinový krúžok na kryt ložiska.

6. Namontujte indexovú pružinu a rýchloindexovací krúžok na kryt ložiska.

7. Namontujte adaptér na puzdro ložiska.

8. Namontujte posuvný krúžok indexu na kryt ložiska. Pozri Pokyny na utiahnutie adaptéra.

9. Nainštalujte ložiskový kryt, pripravený podľa vyššie uvedeného kroku, do horného krytu.

   kryt ložiska sa vkladá z hornej časti modelu GFA.

10. Na pritlačenie hornej a dolnej časti skrine k sebe použite lisovadlo.

    Je dôležité, aby ste na skriňu tlačili rovnomerne.

11. Uistite sa, že medzi hornou a dolnou časťou skrine nie je medzera.

12. Utiahnite kryt pomocou skrutiek, podložky a matice, ktoré upevňujú horný kryt, na predpísaný moment. Počet a typ skrutiek závisia od modelu GFA. Pozri Pokyny na utiahnutie skrutiek pre hodnotz momentu.

13. Umiestnite podložku ložiskovej opory nad veko hriadeľa. Ložisková opora nie je k dispozícii pri všetkých modeloch GFA.

14. Otočte modul GFA naopak. Nasaďte veko hriadeľa na skriňu. Súpravu veka hriadeľa uťahujte predpísaným momentom. Vložte a vyrovnajte kolíky veka hriadeľa do správnej polohy. Pozri Pokyny na utiahnutie skrutiek pre hodnoty momentu.

15. Nasaďte dosku veka hriadeľa na veko hriadeľa, veko hriadeľa by malo zapadnúť do otvoru uprostred. Čapovým kľúčom skontrolujte, či je doska veka hriadeľa v správnej polohe.

16. Utiahnutím skrutiek zaistíte dosku veka hriadeľa na predpísaný krútiaci moment. Pozri Pokyny na utiahnutie skrutiek pre hodnotz momentu.

## Montáž 1. a 2. generácie adaptéra s pevným indexom

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Vyčistite závity jednotky upínadla a adaptéra.

2. Na závity jednotky upínadla aplikujte Loctite 2701 alebo podobný prípravok.

3. Upnite jednotku upínadla do zveráka a utiahnite adaptér na stanovený uťahovací moment.

4. Upevnite adaptér k matici.

5. Utiahnite maticu pomocou hákového kľúča na stanovený uťahovací moment.

## Montáž vidlicového adaptéra

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Demontujte ložiskovú panvu z uhlovej hlavy nástroja.

2. Namontujte vidlicový adaptér na uhlovú hlavu.

3. Upnite nástroj do zveráka. Vyčistite závity. Naneste prostriedok Loctite 2701 alebo podobný na adaptér s ložiskovou panvou, zatlačte ho do vidlicového adaptéra a utiahnite na stanovený uťahovací moment. Poznámka: toto nie je rovnaká ložisková panva ako ložisková panva pre uhlovú hlavu v kroku 1.

4. Vyčistite závity. Na závity jednotky upínadla naneste Loctite 2701 alebo podobný prípravok. Naskrutkujte ho na vidlicový adaptér a pomocou hákového kľúča utiahnite na stanovený uťahovací moment.

5. Upevnite maticu s modulom GFA na adaptér jednotky upínadla.

6. Utiahnite maticu pomocou hákového kľúča.

## Montáž 1. a 2. generácie adaptéra s rýchlym indexom

Pre servisný nástroj pozri Servisné vybavenie konkrétneho modelu GFA.

1. Pripevnite adaptér a krúžok k jednotke GFA.

   Pred pripevnením krúžka sa uistite, že pružina je zasunutá do adaptéra.

2. Utiahnite krúžok vnútri adaptéra na stanovený uťahovací moment.

3. Upnite jednotku upínadla do zveráka. Vyčistite závity jednotky upínadla a adaptéra.

4. Na závity jednotky upínadla aplikujte Loctite 2701 alebo podobný prípravok.

5. Upevnite adaptér na jednotku upínadla a pomocou hákového kľúča utiahnite adaptér na stanovený uťahovací moment.

## Vzťahuje sa na: