# Качество воздуха

Низкое качество воздуха может привести к повреждению инструмента и снижению эксплуатационных характеристик.

- Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик и максимального срока службы изделия рекомендуется использовать сжатый воздух с максимальной точкой росы -5°C (23°F). Кроме того, рекомендуется установить осушитель воздуха Atlas Copco охлаждающего типа.

- Используйте отдельный воздушный фильтр, который удаляет твердые частицы крупнее 30 мкм и более 90% жидкой воды. Во избежание перепадов давления, фильтр следует установить как можно ближе к инструменту перед любыми другими воздухоподготовительными устройствами.

- Инструменты, не требующие смазки, – лучший выбор с точки зрения экологии.

Рекомендуется использовать инструмент с безмасляным воздухом. Если вам необходимо использовать воздушно-масляную смесь, настоятельно рекомендуется установить маслораспылитель однократного распыления (DIM) производства компании Atlas Copco. Он должен был настроен на максимум 20 капель в минуту (1 капля = 15 мм3). Для инструментов с коротким рабочим циклом также можно использовать одноточечное смазочное устройство Atlas Copco типа Dosol. Информацию о настройках смазочного устройства типа Dosol можно найти в разделе "Принадлежности для линии подачи воздуха" в нашем главном каталоге.

Для того, чтобы обеспечить максимально долгий срок службы, не рекомендуется снова переключаться на безмасляный воздух после эксплуатации инструмента с воздушно-масляной смесью.