# 카운터

개요

위치 | 부품 | 기능
--- | --- | ---
A | 디스플레이 | 값과 설정을 표시합니다.
B | 좌측 스위치(SW-L) | 값 또는 설정을 정합니다. 디스플레이에 정보를 표시하고 또한 SW-R 버튼으로 사용되어 값이나 설정을 변경합니다.
C | 적색-황색 LED | 경보를 표시합니다.
D | 마그네틱 우측 스위치(SW-R) | 값 또는 설정을 변경합니다. 자석으로 작동시키고 SW-L 버튼으로 사용됩니다.
E | 녹색 LED | 경보를 표시합니다.

배터리

CR2450N 배터리를 사용함.

사용자 모드

버튼 SW-L을 누르면 다음 정보가 표시됩니다. 정보 간 변경하려면 이전 정보가 표시되는 동안 버튼을 누릅니다.

코드 | 정보
--- | ---
CNT TOOL | 드릴 비트로 드릴한 구멍의 수. 설정한 값에서 카운트다운되고 있습니다.
CNT SERV | PFD로 드릴한 구멍 수. 설정한 값에서 카운트다운되고 있습니다.
DRL DLAY | 카운터가 드릴한 구멍으로 감지하기 전에 드릴이 이동하는 시간(초). 빠른 전진 기능이 있는 경우 PFD를 지연시키고, 그렇지 않을 경우 카운터는 빠른 전진 이동을 드릴한 구멍으로 카운트합니다.
CNT GLOB | PFD로 드릴한 구멍의 총수. 전부 세기.
CNT TIME | PFD로 드릴하는 시간 수.
VAL TOOL MX | 드릴 비트로 최대 드릴한 구멍에 대해 프로그래밍한 값. CNT TOOL이 카운트다운되고 있는 이 값에서 나옵니다.
VAL SERV MX | 유지 보수하기 전에 ADU로 최대 드릴한 구멍에 대해 프로그래밍한 값. CNT SERV가 카운트다운되고 있는 이 값에서 나옵니다.
ALM TOOL | 경보 값, 공구에 대해 프로그래밍한 수치의 6%. 카운터에서 경보를 촉발시키는 값으로, 드릴 비트를 변경할 시간입니다.
ALM SERV | 경보 값, ADU 유지보수를 위해 프로그래밍한 수치의 6%. 카운터에서 경보를 촉발시키는 값으로, ADU를 변경할 시간입니다.
배터리 전압 | 남은 배터리의 비율. 최소 1.9 V.

설정 및 값 변경하기

카운터 설정 및 값을 변경하려면, SW-L 및 SW-R 버튼 모두 사용되어야 합니다.

설정 모드를 시작하려면 SW-L 버튼을 누르고 동시에 SW-R 버튼 위의 자석을 고정합니다. SW-L 버튼을 사용한 후 숫자를 변경하고 수정할 수 있는 값을 살펴봅니다. SW-R 버튼은 확인 및 다음 버튼으로 사용됩니다(몇 초 내에 이루어져야 합니다). 이는 디스플레이 하단에서도 보입니다.

값을 수정하는 데 사용되는 코드 | 수정되고 있음
--- | ---
RST TOOL | 카운터 CNT TOOL을 재설정하고 경보를 지웁니다.
RST SERV | 카운터 CNT SERV을 재설정하고 경보를 지웁니다.
PRG TOOL | CNT TOOL에 대한 VAL TOOL MX 값을 프로그래밍합니다.
PRG SERV | CNT SERV에 대한 VAL TOOL MX 값을 프로그래밍합니다.
PRG DLY | DRL DLAY를 프로그래밍합니다.
REPL BAT | 배터리 교체 전에 카운터를 보호합니다.

카운터 작동 방법에 대한 플로차트.

경보

다음 경보는 카운터 LED에서, 적색-황색 및 녹색으로 볼 수 있습니다.

녹색 LED | 황색 LED | 적색 LED | 경보의 의미
--- | --- | --- | ---
점멸 |  |  | 드릴이 감지되었습니다.
점멸 | 점멸 |  | 드릴 작업 중 ALM TOOL 또는 ALM SERV가 6% 미만임에 관련된 경고.
| 점멸 |  | ALM TOOL 또는 ALM SERV가 6% 미만임에 관련된 경고.
점멸 |  | 점멸 | 드릴 작업 중 CNT TOOL 또는 CNT SERV의 한도가 초과되었습니다.
|  | 점멸 | CNT TOOL 또는 CNT SERV의 한도가 초과되었습니다.
점멸 | 점멸 | 점멸 | 드릴 작업 중 배터리 부족.
| 점멸 | 점멸 | 배터리 부족.
|  | 빠른 점멸 | 배터리를 교체해야 합니다.

카운터 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- Torx 키

1. Allen 키를 사용해서 에어 로직 커버를 고정하는 나사를 제거합니다.

2. 커버를 제거합니다.

3. 카운터 뒤에 있는 접속부에 케이블을 연결합니다.

4. 카운터와 에어 로직 사이에 거리를 둡니다. 카운터를 설치하고 Torx 키를 사용해서 나사로 조입니다.

   케이블이 압박되지 않는지 확인하십시오.

5. 에어 로직 커버를 본래 위치로 되돌려 놓고 Allen 키를 사용해 나사로 커버를 조입니다.

6. SW-L 버튼을 눌러서 카운터 사용을 시작합니다.