# Intervalli di manutenzione

Un ciclo viene calcolato su una pila standard da 10 mm.

|  |  |  | Utilizzo pesante | Utilizzo medio | Utilizzo leggero
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cicli | Lunghezza di perforazione totale (metri) | Azione | Parti di ricambio | Kit di utilizzo, N. d'ordine | Kit di utilizzo, N. d'ordine | Kit di utilizzo, N. d'ordine
a Indipendente dallo spessore di perforazione
10.000 | 100 | Sostituisci | Coppia conica (utensile RA) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Sostituisci | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Avvitadadia | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Sostituisci | Avvitadadia |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Sostituisci | Coppia conica (utensile RA) |  | 4141 0410 91 |
Cuscinetto reggispinta | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Pistone | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Re-ingrassaggio | Albero planetario (utensile LS) | Grasso (Tipo A) | Grasso (Tipo A) | N.D.
Frizione di protezione dal sovraccaricoa | Grasso (Tipo A) | Grasso (Tipo A) | Grasso (Tipo A)
100.000 | 1000 | Sostituisci | Coppia conica (utensile RA) |  |  | 4141 0410 91
Cuscinetto reggispinta |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Albero planetario (utensile LS) | 4141 0444 90 |  |
Frizione di protezione dal sovraccaricoa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200.000 | 2000 | Sostituisci | Albero planetario (utensile LS) | 4141 0444 90 |  |

L'operazione di perforazione può produrre sforzi diversi (coppia, spinta) rispetto a quelli stimati a causa della geometria dei vari utensili di taglio, delle proprietà dei materiali o della lubrificazione. Pertanto, la stessa operazione può essere categorizzata in maniera diversa.

| Utilizzo pesante | Utilizzo medio | Utilizzo leggero
--- | --- | --- | ---
Velocità di rotazione e sforzi di perforazione | Velocità 350-1200 giri/in Coppia 4 Nm Spinta 1,3 KN | Velocità 1600-3200 giri/in Coppia 1,2 Nm Spinta 0,6 KN | Velocità 3200-7300 giri/in Coppia 0,5 Nm Spinta 0,25 KN
Esempi di operazioni | Punta da trapano >14 mm (>9/16") Materiale: Alluminio 10 < Punta da trapano <12,7 mm (>1/2") Materiale: Titanio | 10 < Punta da trapano <14mm (>9/16") Materiale: Alluminio Punta da trapano: <10 mm (<3/8") Materiale: Titanio Punta da trapano > 12,7mm (>1/2") Materiale: CF | Punta da trapano: <10 mm (<3/8") Materiale: Al Punta da trapano: <12,7mm (<1/2") Materiale: CFRP