# Abastecimento do tanque de lubrificação

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

1. Desconecte da furadeira a mangueira pneumática.

2. Conecte uma estação de recarga ao conector de óleo da furadeira. Abasteça o tanque de lubrificação com óleo. O volume máximo do tanque é de 30 ml.

   A pressão máxima do óleo é de 3,5 bar.

   Desconecte a estação de recarga.

3. Conecte o abastecimento de ar à furadeira.

4. Pressione o botão Primer para que o óleo vá para a broca.

5. Ligue a furadeira.

6. Opere a furadeira por um pequeno espaço e pressione o botão Retrair para parar a operação. Confirme se o fluxo de óleo para ao pressionar o botão Retrair.

Refrigerante

A | Sensor do nível de refrigerante Indica o nível de óleo quando a furadeira está em operação. O sensor fica totalmente expandido no nível mínimo de óleo de 3 ml.
B | O bico de ar Ajusta a quantidade de ar misturado na névoa, substituindo o tamanho do bico de ar.
C | Controle do fluxo de refrigerante Regula o fluxo do líquido de refrigerante com o bico do refrigerante na tampa da proteção do eixo.
D | Indicador do nível de refrigerante O recipiente do refrigerante é dividido em dois tanques, esquerdo e direito. Cada tanque tem o seu próprio indicador de nível.