# Начальное положение и глубина сверления

С помощью стопорных колец можно задать следующие параметры.

- Начальное положение сверла

- Глубина сверления

Поз. | Деталь | Назначение
--- | --- | ---
1 | Кольцо начального положения (не требуется) | Определяет начальное положение для сверления. Это позволяет быстро быстро расположить сверло на предварительно заданном безопасном расстоянии от поверхности. Начальное положение можно регулировать.
2 | Начальное положение | Контролирует начальное положение для сверления. Когда кольцо начального положения достигает дисковой пружины в исходном положении, двигатель отключается. ПРИМЕЧАНИЕ. Если кольцо начального положения не используется, двигатель отключается, когда самая нижняя часть шпинделя достигает дисковой пружины в исходном положении.
3 | Кольцо глубины | Определяет глубину сверления.
4 | Уровень глубины | Контролирует глубину сверления. Когда кольцо глубины достигает поверхности упора, шпиндель отводится в начальное положение. После отведения двигатель автоматически отключается.

Расчет глубины сверления

Расстояние между кольцом глубины и головкой дрели (размер L на рисунке) для требуемого рабочего хода D вычисляется по следующей формуле:

L (мм) = D (мм) + 24,95 мм

L (дюймы) = D (дюймы) + 0,98 дюйма