# Contatore

Panoramica

Pos | Componente | Funzione
--- | --- | ---
A | Display | Mostra valori e impostazioni.
B | Interruttore sinistro (SW-L) | Imposta valori e impostazioni. Mostra le informazioni sul display e viene anche usato con il tasto SW-R per cambiare valori o impostazioni.
C | LED rosso-giallo | Mostra gli allarmi.
D | Interruttore magnetico destro (SW-R) | Cambia valori e impostazioni. Si attiva con un magnete e viene usato con il tasto SW-L.
E | LED verde | Mostra gli allarmi.

Batteria

Utilizzare la batteria CR2450N.

Modalità utente

Le informazioni seguenti appaiono quando viene premuto il tasto SW-L. Per passare tra le informazioni, premere il tasto mentre sono visualizzate le informazioni precedenti.

Codice | Informazioni
--- | ---
CNT TOOL | Numeri di forature con la punta da trapano. Viene contato dal valore impostato.
CNT SERV | Numeri di forature con PFD. Viene contato dal valore impostato.
DRL DLAY | Secondi per far spostare il trapano prima che il contatore lo rilevi come foro. Ritarda il PFD se dispone di una funzione di avanzamento rapido, altrimenti il contatore conterà l'avanzamento rapido come un foro.
CNT GLOB | Forature totali con PFD. Conteggio verso l'alto.
CNT TIME | Numeri di ore di foratura con PFD.
VAL TOOL MX | Valore programmato di forature massime con la punta da trapano. Il CNT TOOL conta verso il basso da questo valore.
VAL SERV MX | Valori programmati di forature massime con ADU prima della manutenzione. Il CNT SERV conta verso il basso da questo valore.
ALM TOOL | Valore di allarme, 6% dei numeri programmati per lo strumento. Il valore a cui il contatore imposta un allarme che corrisponde al tempo per cambiare la punta di trapano.
ALM SERV | Valore di allarme, 6% dei numeri programmati per la manutenzione ADU. Il valore a cui il contatore imposta un allarme che corrisponde al tempo per cambiare ADU.
BATTERY VOLTAGE | La percentuale di batteria rimasta. Almeno 1,9 V.

Modifica di impostazioni e valori

Per cambiare impostazioni e valori per il contatore, utilizzare i tasti SW-L e SW-R.

Per entrare in modalità impostazione, premere il tasto SW-L e contemporaneamente tenere un magnete sul tasto SW-R. Successivamente, usare il tasto SW-L per scorrere tra i valori che è possibile modificare e modificarli. Il tasto SW-R viene usato come OK e tasto avanti (da fare entro pochi secondi). Questo è anche visibile sul fondo del display.

Codice usato per modificare i valori | In fase di modifica
--- | ---
RST TOOL | Ripristina il contatore CNT TOOL e cancella gli allarmi.
RST SERV | Ripristina il contatore CNT SERV e cancella gli allarmi.
PRG TOOL | Programma il valore VAL TOOL MX per CNT TOOL.
PRG SERV | Programma il valore VAL TOOL MX per CNT SERV.
PRG DLY | Programma DRL DLAY.
REPL BAT | Mantiene il contatore prima del cambio batteria.

Diagramma di flusso sul funzionamento del contatore.

Allarme

I seguenti allarmi possono essere visualizzati sui LED del contatore rosso-giallo e verde.

LED verde | LED giallo | LED rosso | Significato degli allarmi
--- | --- | --- | ---
Lampeggiante |  |  | Foratura rilevata.
Lampeggiante | Lampeggiante |  | Avvertenza per meno del 6% per ALM TOOL o ALM SERV durante una foratura.
| Lampeggiante |  | Avvertenza per meno del 6% per ALM TOOL o ALM SERV.
Lampeggiante |  | Lampeggiante | I limiti di CNT TOOL o CNT SERV sono stati superati durante una foratura.
|  | Lampeggiante | I limiti di CNT TOOL o CNT SERV sono stati superati.
Lampeggiante | Lampeggiante | Lampeggiante | Batteria scarica durante una foratura.
| Lampeggiante | Lampeggiante | Batteria scarica.
|  | Lampeggio rapido | Sostituzione batteria necessaria.

Installazione del contatore

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Chiave Torx

1. Rimuovere le viti che fissano il coperchio della logica pneumatica usando una chiave a brugola.

2. Rimuovere il coperchio.

3. Collegare il cavo al contatto sul retro del contatore.

4. Distanziare il contatore e la logica pneumatica. Installare il contatore e serrarlo con le viti usando una chiave Torx.

   Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato.

5. Riposizionare il coperchio della logica pneumatica in posizione originale e serrare con le viti usando una chiave a brugola.

6. Premere il tasto SW-L per iniziare a usare il contatore.