# Riempimento del serbatoio di lubrificante

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

1. Scollegare il tubo dell'aria dal trapano.

2. Collegare una stazione di rifornimento al connettore dell'olio del trapano. Riempire d'olio il serbatoio di lubrificante. La capacità massima del serbatoio è 30 ml.

   La pressione massima dell'olio è 3,5 bar.

   Scollegare la stazione di rifornimento.

3. Collegare l'alimentazione pneumatica al trapano.

4. Premere il tasto di avvio per riempire la punta del trapano di olio.

5. Avviare il trapano.

6. Far funzionare il trapano brevemente e premere il tasto di ritrazione per interrompere il trapano. Assicurarsi che il flusso d'olio si fermi quando viene premuto il tasto di ritrazione.

Refrigerante

A | Sensore del livello del refrigerante Indica il livello dell'olio quando il trapano è in esecuzione. Il sensore è completamente allungato in caso di livello dell'olio minimo di 3 ml.
B | Ugello dell'aria Regola la quantità dell'aria nel vapore misto sostituendo la dimensione dell'ugello dell'aria.
C | Controllo del flusso del refrigerante Regola il flusso del refrigerante con l'ugello del refrigerante nel cappuccio della protezione del mandrino.
D | Indicatore del livello del refrigerante Il contenitore del refrigerante è diviso in due serbatoi, sinistro e destro. Ciascun serbatoio presenta il proprio indicatore di livello.