# Alloggiamento del motore

Quantità totale di lubrificante: circa 12 ml.

Pos | Descrizione
--- | ---
A1 | Applicare uno strato sottile di lubrificante A o B.
A2 | Applicare 3 ml di lubrificante A per coprire i denti.
A3 | Applicare uno strato sottile di lubrificante A.
A4 | Applicare il lubrificante A tra i cuscinetti ad ago.
B4 | Riempire lo spazio con 7 ml di lubrificante B.
C | Non applicare lubrificante.