# Velocidade de avanço

Normalmente, o cartucho de alimentação pode definir duas velocidades de avanço diferentes. Girá-lo a 180 graus muda a velocidade, como mostra a figura abaixo. A velocidade de avanço da furadeira deve ser balanceada com a velocidade do eixo. Escolha as combinações de velocidades de avanço indicadas na tabela abaixo para obter a velocidade desejada.

Cartucho de alimentação novo
Cartucho de alimentação antigo

|  | Cartucho de alimentação
--- | --- | ---
IPR | mm/rev | Nº de encomenda
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95