# Contador

Descripción general

Pos. | Pieza | Función
--- | --- | ---
A | Pantalla | Muestra valores y ajustes.
B | Interruptor izquierdo (SW-L) | Fija valores o ajustes. Muestra la información en la pantalla y también se usa con el botón SW-R para cambiar valores o ajustes.
C | Led rojo-amarillo | Muestra alarmas.
D | Interruptor magnético derecho (SW-R) | Cambia valores o ajustes. Se activa con un imán y se usa con el botón SW-L.
E | Led verde | Muestra alarmas.

Batería

Utilice una batería CR2450N.

Modo usuario

La siguiente información aparece cuando se pulsa el botón SW-L. Para cambiar la información, pulse el botón mientras muestra la información anterior.

Código | Información
--- | ---
CNT TOOL | Número de orificios perforados con la broca. Cuenta atrás desde un valor fijo.
CNT SERV | Número de orificios perforados con el taladro PFD. Cuenta atrás desde un valor fijo.
DRL DLAY | Segundos que el taladro se mueve antes de que el contador lo detecte como un orificio taladrado. Retrasa el PFD si tiene una función de avance rápido. En caso contrario, el contador contará el movimiento de avance rápido como orificio taladrado.
CNT GLOB | Total de orificios perforados con el taladro PFD. Recuento.
CNT TIME | Número de horas de taladrado con el taladro PFD.
VAL TOOL MX | Valores programados del número máximo de orificios perforados con la broca. CNT TOOL inicia la cuenta atrás a partir de este valor.
VAL SERV MX | Valores programados del número máximo de orificios perforados con la ADU antes del mantenimiento. CNT SERV inicia la cuenta atrás a partir de este valor.
ALM TOOL | Valor de alarma, 6 % de los números programados para la herramienta. El valor donde el contador activa una alarma que indica que es hora de cambiar la broca.
ALM SERV | Valor de alarma, 6 % de los números programados para el mantenimiento de la ADU. El valor donde el contador activa una alarma que indica que es hora de cambiar la ADU.
TENSIÓN DE LA BATERÍA | El porcentaje restante de la batería. Mínimo 1,9 V.

Cambio del ajuste y el valor

Para cambiar los ajustes y valores del contador es necesario usar los dos botones: SW-L y SW-R.

Para acceder al modo de configuración, pulse el botón SW-L mientras mantiene un imán sobre el botón SW-R. Después, use el botón SW-L para ver los valores que se pueden cambiar y para modificar los dígitos. El botón SW-R se utiliza como un botón Aceptar y Siguiente (tiene que usarse en un plazo de pocos segundos). Esto también se ve en la parte inferior de la pantalla.

Código utilizado para modificar valores | En modificación
--- | ---
RST TOOL | Restablece el contador CNT TOOL y borra las alarmas.
RST SERV | Restablece el contador CNT SERV y borra las alarmas.
PRG TOOL | Programa el valor VAL TOOL MX para CNT TOOL.
PRG SERV | Programa el valor VAL TOOL MX para CNT SERV.
PRG DLY | Programa DRL DLAY.
REPL BAT | Guarda el contador antes de cambiar la batería.

Diagrama de flujo del funcionamiento del contador.

Alarma

Las siguientes alarmas se pueden ver en los leds del contador, rojo-amarillo y verde.

Led verde | Led amarillo | Led rojo | Significado de las alarmas
--- | --- | --- | ---
Flash |  |  | Perforación detectada.
Flash | Flash |  | Advertencia relacionada con que hay menos de un 6 % de ALM TOOL o ALM SERV durante una perforación.
| Flash |  | Advertencia relacionada con que hay menos de un 6 % de ALM TOOL o ALM SERV.
Flash |  | Flash | Se superan los límites de CNT TOOL o CNT SERV durante una perforación.
|  | Flash | Se superan los límites de CNT TOOL o CNT SERV.
Flash | Flash | Flash | Batería baja durante una perforación.
| Flash | Flash | Batería baja.
|  | Parpadeo rápido | Se necesita un cambio de batería.

Instalación del contador

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Llave Torx

1. Retire los tornillos que fijan la tapa de la lógica neumática con una llave Allen.

2. Extraiga la tapa.

3. Conecte el cable al contacto de la parte trasera del contador.

4. Marque distancias entre el contador y la lógica neumática. Instale el contador y apriételo con los tornillos con una llave Torx.

   Asegúrese de que el cable no sufra aplastamientos.

5. Ponga la tapa de la lógica neumática en su posición original y apriete la tapa con tornillos, con una llave Allen.

6. Pulse el botón SW-L para empezar a usar el contador.