# チップレットの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 開口型スパナ

- 六角レンチ

1. スピンドルガードを上向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。開口型スパナを使用して、スピンドルガードを取り外します。

2. 開口型スパナを2つ使用して、スピンドルから深さリングを取り外します。

3. 六角レンチを使って、ラチェット前部のカバーを取り外します。ラチェットのネジを固定し、ラチェットを引き出します。

4. 六角レンチを使って、ドリルからスラストベアリングを取り外します。

5. スラストベアリングをチップレットと交換します。六角レンチを使って、チップレットを締め付けます。

6. ラチェットを元の位置に戻します。ラチェットの前にカバーを被せ、ネジでカバーを締め付けます。

7. 「ドリルの取り付け」セクションのステップ6～8を実行します。