# エアの品質

エアの質が悪いと、ツールが破損し、その性能が低下することがあります

- 最高のパフォーマンスと製品寿命を最大にするために、最大露点-5°C(23°F)の圧縮空気の利用を推奨します。また、アトラスコプコ製の冷却タイプエアドライヤを設置することを推奨します。

- 別のエアフィルタとして、30ミクロンより大きな固体粒子と90%を超える液体の水を除去するものを使用してください。圧力低下を防止するために、ツールにできるだけ近く、他のエア調整ユニットの前にフィルタを設置します。

- 注油のないツールは、環境の観点から、より良い選択となります。

オイルフリーエアのツールを使用することを推奨いたします。万一潤滑エアが必要な場合は、アトラスコプコ製のオイルフォッグ ルブリケーター（DIM）を使用されることを強く推奨します。これは最大毎分滴下数 を 20 (1 滴 = 15 mm3) に設定する必要があります。ショートサイクルのツールには、シングルポイント ルブリケーター タイプのアトラスコプコ製　Dosol　も使用できます。Dosolの設定については、総合カタログのエアラインアクセサリの項を参照してください。

製品の寿命を最大限に延長するため、オイルを含んだエアでツールが作動した後はオイルフリーのエアに再び切り替えないことが推奨されます。