# Замена шпинделя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Рожковые гаечные ключи

- шестигранный ключ;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками ограждением шпинделя вверх и рукояткой дрели вправо. Снимите ограждение шпинделя с помощью рожкового гаечного ключа.

2. Снимите со шпинделя кольцо глубины с помощью двух рожковых гаечных ключей.

3. Ослабьте дрель в тисках и переверните ее. Затяните дрель в тисках.

4. Снимите переднюю часть и сверло с помощью рожковых гаечных ключей.

5. Поверните шпиндель по часовой стрелке для его снятия с помощью рожкового гаечного ключа.

6. Если применимо, снимите кольцо начального положения с помощью шестигранного ключа.

7. Выполните действия 2–8 из раздела «Монтаж дрели».