# Instalace vrtačky

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Otevřené klíče

- Imbusový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s pneumatickou logickou jednotkou směřující dolů a s rukojetí vrtačky směřující doprava.

2. V případě potřeby nainstalujte prstenec startovní polohy na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec startovní polohy imbusovým klíčem.

3. Namontujte vřeteno do pouzdra vřetena ze shora. Otáčením vřetena proti směru hodinových ručiček pomocí otevřeného klíče vřeteno zasuňte.

4. Vložte vrták do vřetena. Umístěte otevřený klíč na pouzdro vřetena a základnu vrtáku, aby se nemohly otáčet. Spoj utáhněte. Nasaďte přední díl přes vrták. Otáčením předního dílu proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na spojovacím dílu.

5. Uvolněte vrtačku a otočte ji. Upevněte vrtačku do svěráku.

6. Nainstalujte prstenec hloubky na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec hloubky pomocí dvou otevřených klíčů.

7. Nasaďte na vřeteno kryt vřetena. Zajistěte kryt vřetena pomocí dvou otevřených klíčů.

8. Připojte spojku pro vzduchovou hadici ke konektoru na straně ventilu motoru. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Přívod vzduchu do motoru se přeruší a vřeteno se zastaví.

   3. Odpojte vzduchovou hadici.

   4. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte.