# Kalibrera positionen för indexstoppmuttern

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Rörmutter

1. Sätt indexstoppmuttern på plats på ett ungefär, och gör borrtesthål för att besluta om en mer exakt position.

   Dra alltid åt den övre muttern före ett testhål borras.

2. Gör slutjusteringen av positionen genom att vrida den lägre delen av muttern.

   När slutjusteringen görs, ska den övre muttern dras åt lätt för hand. För varje justering på 0,02 mm, känns ett "klick" när den undre muttern vrids.

3. När det är rätt position, dra åt den övre låsmuttern.