# 스타팅 위치 및 드릴 깊이

스톱 링을 사용하여, 다음 매개 변수를 정의할 수 있습니다.

- 드릴 비트의 시작 위치

- 드릴 깊이

위치 | 부품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 시작 위치 링 (필수 아님) | 드릴의 시작 위치를 정합니다. 이렇게 하면 미리 정해진 안전한 거리에서 드릴 비트의 위치를 신속하게 정할 수 있습니다. 시작 위치는 조정할 수 있습니다.
2 | 시작 위치 | 드릴의 시작 위치를 제어합니다. 시작 위치 링이 홈 위치의 디스크 스프링에 도달하면, 모터가 꺼집니다. 참고: 시작 위치 링을 사용하지 않을 경우, 스핀들의 최저 부분이 홈 위치의 디스크 스프링에 닿을 때 모터가 꺼집니다.
3 | 깊이 링 | 드릴 깊이를 정합니다.
4 | 깊이 위치 | 드릴 깊이를 제어합니다. 깊이 링이 중지 표면에 닿으면, 스핀들이 시작 위치로 들어갑니다. 들어간 후 모터 스위치가 자동으로 꺼집니다.

드릴 깊이 계산

다음 공식에 따라 원하는 스트로크 D에 대한 드릴 헤드(그림 치수 L)와 깊이 링 사이의 거리를 계산할 수 있습니다.

L (mm) =D (mm) + 24.95 mm

L (in) = D (in) + 0.98 in