# Cambio del eje

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llaves fijas

- Llave Allen

1. Apriete el taladro en un tornillo de banco con almohadillas de goma, con la protección del eje hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha. Retire la protección del eje con una llave fija.

2. Extraiga el anillo de profundidad del eje utilizando dos llaves fijas.

3. Afloje la broca y dele la vuelta. Fije el taladro al tornillo de banco.

4. Extraiga la parte delantera y la broca utilizando llaves fijas.

5. Gire el eje en el sentido de las agujas del reloj retirarlo, con una llave fija.

6. Si corresponde, retire el anillo de posición de inicio con una llave Allen.

7. Siga los pasos del 2 a 8 del apartado "Instalación del taladro".