# 维修后测试

1. 按压启动按钮。

   确保：

   - 马达运转。

   - 转轴向前进给。

   - 未发出异常噪音。

2. 按压紧急按钮。

   确保：

   - 立即关闭马达气源。

   - 紧急按钮停在关闭位。

3. 将空气软管与工具断开。松开紧急按钮并将空气软管与工具相连。按下启动按钮，确保工具启动。

4. 按压收回按钮。

   确保：

   - 转轴反向收回（仍在运转）。

   - 在转轴达到初始位后马达立即关闭（最多 0.2 秒）。

   - 在转轴即将停止转动（低速和进给量较低时可能不易察觉）前转轴向前移动较短距离。

5. 再次按下启动按钮并使转轴移动，以钻取最终位置。

   确保：

   - 转轴开始立即反向收回（仍在运转）。

   - 转轴返回至初始位，电机关闭。

6. 按下释放按钮并按住，将筒夹置于合适衬套并松开释放按钮。

   确保：

   - 将筒夹锁在衬套内。

7. 按下启动按钮，然后按住释放按钮。

   确保：

   - 仍将工具锁入位。

8. 按下收回按钮，等待工具以使其停在初始位并按住释放按钮。

   确保：

   - 将筒夹从衬套上取下。

在随即完成保养后测试。