# Llenado del depósito de lubricación

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

1. Desconecte la manguera de aire del taladro.

2. Conecte una estación de relleno al conector de aceite del taladro. Llene el depósito de lubricación con aceite. El volumen máximo del depósito es 30 ml.

   La presión máxima de aceite es 3,5 bares.

   Desconecte la estación de relleno.

3. Conecte el suministro de aire al taladro.

4. Pulse el primer botón para que la broca se bañe de aceite.

5. Arranque el taladro.

6. Accione el taladro brevemente y pulse el botón de retracción para detener el taladro. Asegúrese de que el flujo de aceite se interrumpa cuando se aprieta el botón de retracción.

Refrigerante

A | El sensor del nivel de refrigerante indica el nivel de aceite cuando el taladro está en marcha. El sensor se extiende por completo al nivel mínimo de aceite de 3 ml.
B | Boquilla de aire Ajusta la cantidad de aire en la neblina mixta sustituyendo el lado de la boquilla de aire.
C | Control de flujo de refrigerante Ajusta el flujo de refrigerante con la boquilla de refrigerante de la tapa de protección del eje.
D | Indicador del nivel de refrigerante El contenedor de refrigerante se divide en dos depósitos, el izquierdo y el derecho. Cada depósito tiene su propio indicador de nivel.