# Montering av framdelen

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Öppningstång

- Rörmutter

- Haknyckel

För de delar som använder en vanlig indexerare:

1. Ta bort låsbrickan från framdelen.

2. Skjut på vakuumfästet på framdelen.

3. Sätt tillbaka låsbrickan i skåran på framdelen.

För de delar som använder HD-indexerare:

1. Skjut på vakuumfästet på framdelen.

2. Montera fästet på framdelen med gängningen.