# Luftkvalitet

Dålig luftkvalitet kan skada verktyget och försämra prestandan.

- För optimal prestanda och maximal livslängd rekommenderar vi användning av tryckluft med en maximal daggpunkt av + -5 ℃ (-5,00 ℃). Vi rekommenderar också att en Atlas Copco lufttork av kyltyp installeras.

- Använd ett separat luftfilter, som avlägsnar fasta partiklar större än 30 mikrometer och mer än 90% av flytande vatten. Montera filtret så nära verktyget som möjligt och före alla andra luftberedningsenheter för att undvika tryckfall.

- Smörjfria verktyg är ett bättre val ur ett miljöperspektiv.

Vi rekommenderar att man använder verktyget med oljefri luft. Vi rekommenderar starkt att man installerar en Atlas Copco oljedimsmörjare (DIM) om du behöver använda smörd luft. Detta skal ställas in med högst 20 droppar per minut (1 droppe = 15 mm3). Man kan även använda en enpunktssmörjare typ Atlas Copco Dosol, för verktyg som har korta arbetscykler. Information om Dosol-inställningar finns under Trycklufttillbehör i vår huvudkatalog.

För maximal livslängd, när verktyget har drivits med luft som innehåller olja, rekommenderas det inte att byta till oljefri luft igen.